[별표 2] <개정 2010.10.18>

소방기술자의 배치기준(제3조 관련)

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기계분야 소방시설공사의 경우: 소방기술사, 기계분야의 소방설비기사 또는 소방설비산업기사, 법 제28조에 따라 자격수첩을 발급받은 사람 중 1명 이상을 공사 현장에 배치해야 한다.

가. 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 연결살수설비, 연결송수관설비 또는 물분무소화설비의 공사

나. 포소화설비의 공사

다. 이산화탄소소화설비, 할로겐화합물소화설비, 청정소화약제소화설비 또는 분말소화설비의 공사

라. 제연설비 또는 연소방지설비의 공사

마. 기계분야 소방시설에 부설되는 전기시설. 다만, 비상전원, 동력회로, 제어회로, 기계분야의 소방시설을 작동하기 위하여 설치하는 화재감지기에 의한 화재감지장치 및 전기신호에 의한 소방시설의 작동장치는 제외한다.

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전기분야 소방시설공사의 경우: 소방기술사, 전기분야의 소방설비기사 또는 소방설비산업기사, 법 제28조에 따라 자격수첩을 발급받은 사람 중 1명 이상을 공사 현장에 배치해야 한다.

가. 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상경보설비

나. 비상방송설비 또는 비상조명등

다. 비상콘센트설비 또는 무선통신보조설비의 공사

라. 기계분야에 부설되는 비상전원, 동력회로 또는 제어회로의 공사

마. 기계분야 소방시설에 부설되는 전기시설 중 제1호마목 단서의 전기시설

3. 제1호 및 제2호에도 불구하고 기계분야 및 전기분야의 자격을 모두 갖춘 소방기술자가 있는 경우에는 소방시설공사를 분야별로 구분하지 않고 그 소방기술자 1명을 배치할 수 있다.

4. 공사업자는 1명의 소방기술자를 2개의 공사 현장(연면적이 5천제곱미터 미만인 건축물의 공사 현장은 제외한다)을 초과하여 배치해서는 안 된다.

5. 제1호 및 제2호에도 불구하고 소방공사감리업자가 감리하는 소방시설공사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소방기술자를 소방시설공사 현장에 배치하지 않을 수 있다.

가. 소방시설의 비상전원을 「전기공사업법」에 따른 전기공사업자가 공사하는 경우

나. 소화용수시설을 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 기계설비공사업자 또는 상ㆍ하수도설비공사업자가 공사하는 경우

다. 소방 외의 용도와 겸용되는 제연설비를 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 기계설비공사업자가 공사하는 경우

라. 소방 외의 용도와 겸용되는 비상방송설비 또는 무선통신보조설비를 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사업자가 공사하는 경우