■ 승강기 안전관리법 시행규칙 [별표 4] <개정 2022. 2. 21.> 승강기안전부품 및 승강기의 모델 구분 기준(제11조 및 제26조 관련)
1. 승강기안전부품의 모델 구분 기준
승강기의 구분	승강기안전부품의 종류	모델 구분 기준
가. 엘리베이터 또는 휠체어리프트	1) 문열림출발방지장치	◦ 종류 ◦ 적용하중
	2) 과속조절기	◦ 종류 ◦ 정격속도
	3) 구동기(전동기 및 전자기계 브레이크를 포함한다)	◦ 종류 ◦ 브레이크 종류 ◦ 정격속도 ◦ 정격하중
	4) 럽처밸브	◦ 종류 ◦ 밸브크기
	5) 비상통화장치	◦ 종류 ◦ 정격전압 ◦ 연결 국수(局數)
	6) 상승과속방지장치	◦ 종류 ◦ 정격속도 ◦ 적용하중
	7) 완충기	◦ 종류 ◦ 정격속도 ◦ 적용하중
	8) 유량제한기	◦ 종류 ◦ 밸브크기
	9) 이동케이블	◦ 종류 ◦ 정격전압 ◦ 케이블 구조 ◦ 선심수/단면적
	10) 제어반	◦ 종류 ◦ 정격속도 ◦ 정격전압(안전회로 전압으로 한정한다) ◦ 정격전류 ◦ 인버터 용량 ◦ 인쇄회로기판 구성(주제어기판 및 안전회로와 관련된 기판으로 한정한다)
	11) 추락방지안전장치	◦ 종류 ◦ 정격속도 ◦ 적용하중
	12) 출입문 잠금장치	◦ 종류 ◦ 정격전압 ◦ 정격전류
	13) 출입문 조립체	◦ 종류 ◦ 개폐방식 ◦ 문짝 크기 ◦ 재질 ◦ 방화유무
	14) 매다는 장치	◦ 종류 ◦ 소선강도 ◦ 공칭 지름 ◦ 소선 수 ◦ 재질
나. 에스컬레이터	1) 과속역행방지장치	◦ 종류 ◦ 적용하중
	2) 구동기(전동기 및 전자기계 브레이크를 포함한다)	◦ 종류 ◦ 브레이크 종류 ◦ 정격하중
	3) 구동 체인	◦ 종류 ◦ 핀 고정방법
	4) 디딤판	◦ 종류 ◦ 공칭폭
	5) 디딤판 체인	◦ 종류 ◦ 핀 고정방법 ◦ 롤러 재질
	6) 제어반	◦ 종류 ◦ 정격속도 ◦ 정격전압(안전회로 전압으로 한정한다) ◦ 정격전류 ◦ 인버터 용량 ◦ 인쇄회로기판 구성(주제어기판 및 안전회로와 관련된 기판으로 한정한다)
2. 승강기의 모델 구분 기준
승강기의 구분	승강기의 종류	모델 구분 기준
가. 엘리베이터	1) 전기식 엘리베이터	◦ 종류 ◦ 정격하중 ◦ 견인하중 ◦ 정격속도 ◦ 운행거리 ◦ 구동기 위치 ◦ 운반구(카) 무게 ◦ 출입문 개폐구조
	2) 유압식 엘리베이터	◦ 종류 ◦ 정격하중 ◦ 견인하중 ◦ 정격속도 ◦ 운행거리 ◦ 구동기 위치 ◦ 운반구(카) 무게 ◦ 출입문 개폐구조
나. 에스컬레이터	1) 에스컬레이터	◦ 종류 ◦ 정격하중 ◦ 정격속도 ◦ 구동기 위치
	2) 무빙워크	◦ 종류 ◦ 정격하중 ◦ 정격속도 ◦ 구동기 위치
다. 휠체어리프트	1) 전기식 수직형 휠체어리프트	◦ 종류 ◦ 정격속도 ◦ 정격하중 ◦ 구동방식
	2) 유압식 수직형 휠체어리프트	◦ 종류 ◦ 정격속도 ◦ 정격하중 ◦ 구동방식
	3) 경사형 휠체어리프트	◦ 종류 ◦ 구동방식 ◦ 정격속도 ◦ 정격하중
비고 1. 모델은 다음 각 목에 따라 구분한다. 가. "기본모델"이란 승강기안전부품 및 승강기의 모델 구분 기준에 따라 표본적으로 안전인증을 받은 모델을 말한다. 나. "파생모델"이란 승강기안전부품 및 승강기의 모델 구분 기준에 따라 기본모델에서 파생되는 모델을 말한다. 2. 승강기안전부품 및 승강기의 모델 구분 기준의 세부사항은 행정안전부장관이 정하여 고시하는 바에 따른다.