[별표3] 안전관리자의자격과선임인원(제12조관련)
시 설 구 분	저 장 또 는 처 리 능 력	선 임 구 분
		안전관리자 구분	자 격 구 분
고 압 가 스 특 정 제 조 시 설		안전관리총괄자 :1인
		안전관리부총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	가스기사 1급·고압가스기계기능사 1급 또는 고압가스화학 기능사 1급
		안전관리원 :2인이상	가스기사 2급·고압가스기계기능사 2급·고압가스화학기능사 2급 또는 공사가 통상산업부장관의 승인을 얻어 실시하는 일반시설 안전관리자양성교육을 이수한자(이하 "일반시설안전관리자양성교육이수자"라 한다)
고 압 가 스 일 반 제 조 시 설 · 충 전 시 설	저장능력 500톤초과 또는 처리능력 1시간당 2천4백 세제곱미터초과	안전관리총괄자 :1인
		안전관리부총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	가스기사 1급·고압가스기계기능사 1급 또는 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원: 2인이상	가스기사 2급·고압가스기계기능사 2급 또는 고압가스화학기능사 2급
	저장능력 100톤초과 500톤이하 또는 처리능력 1시간당 480세제곱미터 초과 2,400세제곱미터 이하	안전관리총괄자 :1인
		안전관리부총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	가스기사 2급·고압가스기계기능사 1급 또는 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원 :2인이상	고압가스기계기능사 2급 또는 고압가스화학기능사 2급
	저장능력 100톤이하 또는 처리능력 1시간당 480세제 곱미터 이하	안전관리총괄자 :1인
		안전관리부총괄 자:1인
		안전관리책임자 :1인	가스기사 2급·고압가스기계기능사 2급 또는 고압가스화학기능사 2급
		안전관리원 :1인이상	고압가스취급기능사 2급 또는 일반시설안전관리자 양성교육이수자
냉 동 제 조 시 설	냉동능력 300톤초과(프레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동능력 600톤 초과)	안전관리총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	공조냉동기계기사 1급 또는 고압가스냉동기계기능사 1급
		안전관리원 :2인이상	고압가스냉동기계기능사 2급
	냉동능력 100톤초과 300톤 이하(프레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동능력 200톤초과 600톤 이하)	안전관리총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	공조냉동기계기사 2급 또는 고압가스냉동기계기능사 1급
		안전관리원 :1인이상	고압가스냉동기계기능사 2급
	냉동능력 50톤초과 100톤 이하(프레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동능력 100톤초과 200톤 이하)	안전관리총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	공조냉동기계기사 2급 또는 고압가스냉동기계기능사 2급
		안전관리원 :1인이상	고압가스냉동기계기능사 2급 또는 공사가 통상산업부장관의 승인을 얻어 실시하는 냉동시설안전관리자양성교육을 이수한 자(이하 "냉동시설안전관리자양성교육이수자"라 한다)
	냉동능력 50톤이하(프레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동능력 100톤 이하)	안전관리총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	공조냉동기계기사 2급·고압가스냉동기계기능사 2급 또는 냉동시설안전관리자양성교육이수자
저 장 시 설	저장능력 100톤초과(압축가스의 경우는 저장능력 1만세제곱미터 초과)	안전관리총괄자 :1인
		안전관리부총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	가스기사 2급·고압가스기계기능사 1급 또는 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원 :2인이상	고압가스기계기능사 2급·고압가스화학 기능사 2급 또는 고압가스취급기능사 1급. 다만, 그중 1인은 고압가스취급기능사 2급 또는 일반시설안전관리자양성자교육이수자로 할 수 있다.
	저장능력 30톤초과 100톤 이하(압축가스의 경우에는 저장능력 3천세제곱미터 초과 1만세제곱미터 이하)	안전관리총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	가스기사 2급·고압가스기계기능 사 2급·고압가스화학기능사 2급 또는 고압가스취급 기능사 1급
		안전관리원 :1인이상	고압가스취급기능사 2급 또는 일반시설안전관리자양성교육이수자
	저장능력 30톤 이하(압축가스의 경우에는 저장능력 3천세제곱미터 이하)	안전관리총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	가스기사 2급·고압가스기계기능사 2급·고압가스취급기능사 2급 또는 일반시설안전관리자 양성 교육이수자
판 매 시 설 수입업 등록 시 설		안전관리총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인이상	가스기사 2급·고압가스기계기능사 2급·고압가스화학기능사 2급·고압가스취급기능사 2급·공사가 통상산업부장관의 승인을 얻어 실시하는 판매시설안전관리자 양성교육을 이수한 자 또는 냉동 제조시설란의 안전관리책임자 자격자(냉매가스의 판매에 한함)
특 정 고 압 가 스 사 용 신 고 시 설	저장능력 250킬로그램초과 (압축가스의 경우에는 저장능력 100세제곱미터 초과)	안전관리총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인이상	가스기사 2급·공조냉동기계기사 2급·고압가스기계기능사 2급·고압가스 화학기능사 2급·고압가스냉동기계 기능사 2급·고압가스취급기능사 2급 또는 공사가 통상산업부장관의 승인을 얻어 실시하는 사용시설 안전관리자양성교육을 이수한 자(이하 "사용시설안전관리자양성교육이수자"라 한다)
	저장능력 250킬로그램이하 (압축가스의 경우에는 저장능력 100세제곱미터이하)	안전관리총괄자 :1인
용 기 제 조 시 설	용기제조시설	안전관리총괄자 :1인
		안전관리부총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	일반기계기사 1급·용접기사 1급·화공기사 1급·가스기사 1급·고압가스기계기능사 1급 또는 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원 :1인이상	고압가스기계기능사 2급·고압가스화학 기능사 2급 또는 고압가스취급기능사 2급
	용기부속품 제조시설	안전관리총괄자 :1인
		안전관리부총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	일반기계기사 2급·금속기사 2급·화공기사 2급·가스기사 2급 또는 고압가스기계기능사 2급
		안전관리원 :1인이상	고압가스화학기능사 2급 또는 고압가스취급기능사 2급
냉 동 기 제 조 시 설		안전관리총괄자 :1인
		안전관리부총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	일반기계기사 1급·공조냉동기계기사 1급·용접기사 1급 또는 고압가스냉동기계기능사 1급
		안전관리원 :3인이상	고압가스냉동기계기능사 2급
특 정 설 비 제 조 시 설	저장탱크제조 시설	안전관리총괄자 :1인
		안전관리부총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	일반기계기사 1급·용접기사 1급·화공기사 1급·가스기사 1급·고압가스기계기능사 1급 또는 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원 :3인이상	고압가스기계기능사 2급·고압가스화학기능사 2급 또는 고압가스취급기능사 1급
	저장탱크외의 특정설비 제조시설	안전관리총괄자 :1인
		안전관리부총괄자 :1인
		안전관리책임자 :1인	일반기계기사 1급·용접기사 1급·금속기사 1급·화공기사 1급·가스기사 1급·고압가스기계기능사 1급 또는 고압가스 화학기능사 1급. 다만, 냉동제조시설 부속품은 고압가스 냉동기계기능사 1급으로 할 수 있다.
		안전관리원 :1인이상	고압가스기계기능사 2급·고압가스화학기능사 2급 또는 고압가스취급기능사 2급. 다만, 냉동제 조시설 부속품은 고압가스냉동기계기능사 2급으로 할 수 있다.
비 고 1. 시설구분의 처리 또는 저장능력에 따른 자격자는 해당기술자격종목의 상위자격소지자로 할 수 있다. 이 경우 가스기술사·가스기사 1급·가스기사 2급의 순으로, 냉난방및냉동기계기술사·공조냉동기계기사 1급·공조냉동기계기사 2급의 순으로, 고압가스기계기능장·고압가스기계기능사1급·고압가스기계기능사 2급의 순으로, 고압가스화학기능장·고압가스화학기능사 1급·고압가스화학기능사 2급의 순으로, 고압가스취급기능사 1급·고압가스취급기능사 2급의 순으로 먼저 규정한 자격을 상위자격으로 본다. 2. 일반시설안전관리자양성교육이수자·판매시설안전관리자양성교육이수자·냉동시설안전관리자양성교육이수자·사용시설안전관리자양성교육이수자의 순으로 먼저 규정한 자격을 상위자격으로 본다. 3. 자격구분중 안전관리책임자 구분란의 자격자는 안전관리원 구분란의 자격을 가진다. 4. 고압가스기계기능사보·고압가스화학기능사보 및 고압가스취급기능사보의 자격소지자는 이 자격구분에 있어서 일반시설안전관리자양성교육이수자로 보고, 고압가스냉동기계기능사보의 자격소지자는 냉동시설안전관리자양성교육이수자로 본다. 5. 자격구분의 자격중 기계분야와 화학분야가 있는 경우에는 분야별로 인원의 균형을 유지하도록 선임하여야 한다. 6. 안전관리총괄자가 당해 기술자격을 가지고 있는 경우에는 안전관리책임자를 겸할 수 있다. 7. 고압가스특정제조자가 냉동제조를 하는 경우에는 냉동능력에 따른 안전관리원을 추가로 선임하여야 한다. 8. 사업소안에 특정고압가스사용신고시설이 액화석유가스의안전및사업관리법에 의한 액화석유가스사용신고시설 또는 도시가스사업법에 의한 특정가스사용시설과 함께 설치되어 있는 경우 액화석유가스의안전및사업관리법 또는 도시가스사업법의 규정에 의하여 안전관리책임자를 선임한 때에는 특정고압가스사용신고시설을 위한 안전관리책임자를 선임한 것으로 본다. 9. 사업소안에 고압가스일반제조시설과 냉동제조시설이 같이 설치되어 있는 경우 고압가스일반제조시설을 위한 안전관리자를 선임한 때에는 별도로 냉동제조시설에 관한 안전관리자를 선임하지 아니할 수 있다.