[별표3] 안전관리자의 채용구분
시 설 구 분	처 리 또 는	채 용 구 분
	저 장 능 력	안전관리자의 구분	자 격 구 분
액화가스의 제조시설(액화가스기화충전시설을 포함한다)	저장능력 50톤 초과	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	기술계중 기계·화공 및 안전관리분야의 기사·고압가스기계기능사 1급, 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원 : 사업장마다 3인이상	고압가스기계기능사 2급, 고압가스 화학기능사 2급
	저장능력 50톤 이하 10톤초과(액화염소 제조시설을 포함한다)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	기술계중 기계·화공 및 안전관리분야의 기사 고압가스기계기능사 1급, 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원 : 사업장마다 1인이상, 다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 3인 이상	고압가스기계기능사 2급, 고압가스 화학기능사 2급
	저장능력 10톤 이하	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	기술계중 기계·화공 및 안전관리분 야의 기사, 고압가스기능사 2급, 고압가스화학기능사2급
		안전관리원 : 사업장마다 1인이상	고압가스기계기능사보, 고압가스화 학기능사보
압축가스제조시설	1시간당 200세제곱미터초과	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	기술계중 기계, 화공 및 안전관리분야의 기사, 고압가스기계기능사 1급, 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원 : 사업장마다 1인이상 다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 3인 이상	고압가스기계기능사 2급, 고압가스 화학기능사 2급
	1시간당 200세제곱미터이하	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	기술계중기계, 화공 및 안전관리분야의 기사, 고압가스기계기능사 2급, 고압가스화학기능사 2급
		안전관리원 : 사업장마다 1인이상 다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 3인 이상	고압가스기계기능사 2급, 고압가스 화학기능사 2급
냉동제조시설	냉동능력 100톤 이상	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	냉난방 및 냉동기계기술사, 고압가스냉동기계기능사 1급
		안전관리원 : 사업장마다 1인 이상 다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 2인 이상	고압가스냉동기계기능사 2급
	냉동능력 20톤이 상 100톤미만	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	냉난방 및 냉동기계기술사, 고압가스냉동기계기능사 2급
		안전관리원 : 사업장마다 1인 이상 다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 2인	고압가스냉동기계기능사보
	냉동능력 3톤이상 20톤미만	안전관리 총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	냉난방 및 냉동기계기술사, 고압가 스냉동기계기능사 2급
저장시설	저장능력10톤이상 (압축가스의 경우에는 1만세제곱 미터이상)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	기술계중 기계·화공 및 안전관리분야의 기사, 고압가스기계기능사 2급, 고압가스화학기능사 2급
		안전관리원 : 사업장마다 1인 이상 다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 3인 이상	고압가스기계기능사 2급, 고압가스화학기능사 2급
	저장능력10톤미만(압축가스의 경우는 1만세제곱미터 미만)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	기술계중 기계·화공 및 안전관리분야의 기사, 고압가스기계기능사 2급, 고압가스화학기능사 2급
		안전관리원 : 사업장마다 1인 이상 다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 3인 이상	고압가스기계기능사보, 고압가스화학기능사보, 안전관리자양성교육이수자
판매시설		안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 또는 안전관리원 : 1인이상	고압가스기계기능사보, 고압가스화 고압가스취급기능사보, 안전관리자 양성교육이수자 다만, 냉매가스판매업소는 고압가스냉동기계기능사보로 할 수 있다.
용기의 제조 또는 수리시설	내용적 1리터 이상	안전관리 총괄자 : 1인
		안전관리 책임자 : 1인	기술계중 기계·화공분야의 기사, 고압가스기계기능사 1급 고압가스, 화학기능사 1급
		안전관리원 : 2인 이상	고압가스기계기능사 2급, 고압가스화학기능사 2급
	내용적 1리터 미만	안전관리 총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	기술계중 기계·화공분야의 기사, 고압가스기계기능사 2급, 고압가스 화학기능사 2급
		안전관리원 : 1인 이상	고압가스기계기능사 2급 고압가스화학기능사 2급
기기의 제조 또는 수리시설	냉동능력 20톤 이상	안전관리 총괄자 : 1인
		안전관리 책임자 : 1인	기술계중 기계분야의 기사, 고압가스냉동기계기능사 1급
		안전관리원 : 1인 이상 다만, 수리시설은 제외한다.	고압가스냉동기계기능사 2급
	냉동능력 20톤 미만	안전관리 총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	기술계중 기계분야의 가사, 고압가스냉동기계기능사 2급
		안전관리원 : 1인 이상 다만, 수리시설은 제외한다.	고압가스냉동기계기능사보
기구의 제조 시설		안전관리 총괄자 : 1인
		안전관리 책임자 : 1인	기술계중 기계·화공분야의 기사, 고압가스기계기능사 1급, 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원 : 2인 이상	고압가스기계기능사 2급, 고압가스화학기능사 2급