[별표 3] 안전관리자의 자격과 채용인원(제11조 관련)
시설구분	저장 또는 처리능력	채 용 구 분
		안전관리자의 구분	자 격 구 분
고압가스 특정 제조시설		안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	가스기사1급·고압가스기계기능사1급 또는 고압가스화학 기능사 1급
		안전관리원 : 사업장마다 3인이상	가스기사2급·고압가스기계기능사2급 또는 고압가스화학기능사2급
고압가스 일반제조시설	저장능력 500톤초과 또는 처리능력 1시간 당 2,400세제곱미터 초과	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	가스기사1급·고압가스기계기능사1급 또는 고압가스화학기능사1급
		안전관리원 : 3인이상	가스기사2급·고압가스기계기능사2급 또는 고압가스화학기능사2급
	저장능력 100톤초과 500톤이하 또는 처리 능력 1시간당 480세 제곱미터초과 2,400세제곱미터이하	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	가스기사2급·고압가스기계기능사1급 또는 고압가스화학기능사1급
		안전관리원 : 3인이상	고압가스기계기능사2급 또는 고압가스화학기능사2급
	저장능력 30톤 초과 100톤이하 또는 처리능력 1시간당 480세제곱미터이하	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	가스기사2급·고압가스기계기능사2급 또는 고압가스화학기능사2급
		안전관리원 : 2인이상	고압가스취급기능사2급. 다만 그중 1인은 동력자원부령이 정하는 안전관리원양성교육 이수자 (이하 "안전관리원양성교육 이수자"라 한다)로 할 수 있다.
	저장능력 30톤 이하	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	가스기사2급·고압가스기계기능사2급 또는 고압가스화학기능사2급
		안전관리원 : 1인 이상	고압가스취급기능사2급 또는 안전관리원양성교육이수자
냉동제조시설	냉동능력 300톤 초과 (후레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동능력 600톤초과)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	공기조화 및 냉동기계기사1급 또는 고압가스냉동기계기능사1급
		안전관리원 : 3인이상	고압가스냉동기계기능사2급
	냉동능력 100톤 초과 300톤이하(후레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동 능력 200톤초과 600톤이하)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	공기조화 및 냉동기계기사2급 또는 고압가스냉동기계기능사1급
		안전관리원 : 2인이상	고압가스냉동기계기능사2급
	냉동능력 20톤초과 100톤이하 (후레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동능력 40톤 초과 200톤 이하)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	공기조화 및 냉동기계기사2급 또는 고압가스냉동기계기능사2급
		안전관리원 : 1인이상	고압가스냉동기계기능사2급
	냉동능력 20톤이하 (후레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동능력 40톤이하)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	공기조화 및 냉동기계기사2급 또는 고압가스냉동기계기능사2급
저장시설	저장능력 100톤초과 (압축가스의 경우는 저장능력 1만세제곱미터초과)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	가스기사2급·고압가스기계기능사1급 또는 고압가스화학기능사1급
		안전관리원 : 2인이상	고압가스기계기능사2급·고압가스화학기능사 2급 또는 고압가스취급기능사1급. 다만, 그중 1인은 고압가스취급기능사2급 또는 안전관리원 양성교육이수자로 할 수 있다.
	저장능력 100톤 이하 (압축가스의 경우에는 저장능력 1만세제곱미터 이하)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	가스기사2급·고압가스기계기능사2급·고압가스화학기능사2급 또는 고압가스취급기능사1급
		안전관리원 : 1인이상	고압가스취급기능사2급 또는 안전관리원양성교육이수자
판매시설		안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인이상	가스기사2급·고압가스기계기능사2급·고압가스화학기능사2급·고압가스취급기능사2급 또는 안전관리원양성교육이수자
특정고압가스사용 신고시설	저장능력 250킬로그램 초과(압축가스의 경우에는 저장능력 100세제곱미터초과)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인이상	가스기사2급·공기조화 및 냉동기계기사2급·고압가스기계기능사2급·고압가스화학기능사2급·고압가스냉동기계기능사2급·고압가스취급기능사2급 또는 안전관리원양성교육이수자
	저장능력 250킬로그램 이하(압축가스의 경우에는 저장능력 100세제곱미터이하)	안전관리총괄자 : 1인
용기제조시설	용기제조시설	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	기계기사1급·용접기사1급·화공기사1급·가스기사1급·고압가스기계기능사1급 또는 고압가스화학기능사1급
		안전관리원 : 1인이상	고압가스기계기능사2급·고압가스화학기능사2급 또는 고압가스취급기능사2급
	용기부속품제조시설	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	기계기사2급·금속기사2급·화공기사2급·가스기사2급 또는 고압가스기계기능사2급
		안전관리원 : 1인이상	고압가스화학기능사2급 또는 고압가스취급기능사2급
냉동기제조시설		안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	기계기사1급·공기조화 및 냉동기계기사1급·용접기사1급 또는 고압가스냉동기계기능사1급
		안전관리원 : 3인이상	고압가스냉동기계기능사2급
특정설비제조시설	저장탱크제조시설	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	기계기사1급·용접기사1급·화공기사1급·가스기사1급·고압가스기계기능사1급 또는 고압가스화학기능사1급
		안전관리원 : 3인이상	고압가스기계기능사2급·고압가스화학기능사2급 또는 고압가스취급기능사1급
	저장탱크외의 특정 설비제조시설	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	기계기사1급·용접기사1급·금속기사1급·화공기사1급·가스기사1급·고압가스기계기능사1급 또는 고압가스화학기능사1급. 다만, 냉동제조 시설부속품은 고압가스냉동기계기능사1급으로 할 수 있다.
		안전관리원 : 1인이상	고압가스기계기능사2급·고압가스화학기능사2급 또는 고압가스취급기능사2급. 다만, 냉동제조시설부속품은 고압가스냉동기계기능사2급으로 할 수 있다.
비고 1. 시설구분의 처리 또는 저장 능력에 따른 자격자는 해당 기술자격종목의 상위자격소지자로 할 수 있다. 이 경우 가스기술사·가스기사1급·가스기사2급의 순으로, 냉난방및냉동기계기술사·공기조화및냉동기계기사1급·공기조화및냉동기계기사2급의 순으로, 고압가스냉동기계기능장·고압가스냉동기계기능사1급·고압가스냉동기계기능사2급의 순으로, 고압가스기계기능장·고압가스기계기능사1급·고압가스기계기능사2급의 순으로, 고압가스화학기능장·고압가스화학기능사1급·고압가스화학기능사2급의 순으로, 고압가스취급기능사1급·고압가스취급기능사2급의 순으로 먼저 규정한 자격을 상위자격으로 본다. 2. 자격구분중 안전관리책임자 구분란의 자격자는 안전관리원 구분란의 자격을 가진다. 3. 고압가스기계기능사보·고압가스화학기능사보 및 고압가스취급기능사보의 자격소지자는 이 자격구분에 있어서 안전관리원양성교육이수자로 보고, 고압가스냉동기계기능사보는 냉동능력 20톤(후레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동능력 40톤)이하의 냉동제조시설에 한하여 고압가스냉동기계기능사2급의 자격을 가진 자로 본다. 4. 자격구분의 자격중 기계분야와 화학분야가 있는 경우에는 분야별로 인원의 균형을 유지하도록 채용하여야 한다. 5. 안전관리총괄자가 당해 기술자격을 가지고 있는 경우에는 안전관리책임자를 겸할 수 있다. 6. 고압가스특정제조자가 냉동제조를 하는 경우에는 냉동능력에 따른 안전관리원을 추가 채용하여야 한다.