[별표3]<개정 1993·2·24, 1993·7·1, 1993·8·23, 1994·6·28> 안전관리자의 자격과 채용인원(제11조 관련)
시 설 구 분	저장 또는 처리능력	채 용 구 분
		안전관리자의 구분	자 격 구 분
고 압 가 스 특 정 제 조 시 설		안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 사업장마다 1인	가스기사 1급·고압가스기계기능사 1급 또는 고압 1급
		안전관리원 : 사업장마다 2인이상	가스기사 2급·고압가스기계기능사 2급 또는 고압가스화학기능사 2급
고 압 가 스 일 반 제 조 시 설	저장능력 500톤초과 또는 처리능력 1시간당 2,400세제곱미터 초과	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	가스기사 1급·고압가스기계기능사 1급 또는 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원 : 2인이상	가스기사 2급·고압가스기계기능사 2급 또는 고압가스화학기능사 2급
	저장능력 100톤초과 500톤이하 또는 처리능력 1시간당 480세제곱미터 초과 2,400세제곱미터 이하	안전관리총괄자
		안전관리책임자 : 1인	가스기사 2급·고압가스기계기능사 1급 또는 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원 : 2인이상	고압가스기계기능사 2급 또는 고압가스화학기능사 2급
	저장능력 100톤이하 또는 처리능력 1시간당 480세제곱미터이하	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	가스기사 2급·고압가스기계기능사 2급 또는 고압가스화학기능사 2급
		안전관리원 : 1인이상	고압가스취급기능사 2급 또는 상공자원부령이 정하는 일반시설안전관리자양성교육이수자(이하 "일반 시설안전관리자양성교육이수자"라 한다)
냉 동 제 조 시 설	냉동능력 300톤 초과(프레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동능력 600톤초과)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	공조냉동기계기사 1급 또는 고압가스냉동기계기능사 1급
		안전관리원 : 2인이상	고압가스냉동기계기능사 2급
	냉동능력 100톤 초과 300톤이하(프레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동 능력 200톤초과 600톤이하)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	공조냉동기계기사 2급 또는 고압가스냉동기계기능사 1급
		안전관리원 : 1인이상	고압가스냉동기계기능사 2급
	냉동능력 50톤초과 100톤이하 (프레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동능력 100톤 초과 200톤이하)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	공조냉동기계기사 2급 또는 고압가스냉동기계기능사 2급
		안전관리원 : 1인이상	고압가스냉동기계기능사 2급 또는 상공자원부령이 정하는 냉동시설안전관리자양성교육이수자(이하 "냉동시설안전관리자양성교육이수자"라 한다) 동시설안전관리자라 한다)
	냉동능력 50톤이하(프레온을 냉매로 사용하는 것은 냉동능력 100톤이하)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	공조냉동기계기사 2급·고압가스냉동기계기능사 2급 또는 냉동시설안전관리자양성교육이수자
저장시설	저장능력 100톤초과 (압축가스의 경우는 저장능력 1만세제곱미터초과)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	가스기사 2급·고압가스기계기능사 1급 또는 고압가스화학기능사 1급
		안전관리원 : 2인이상	고압가스기계기능사 2급, 고압가스화학기능사 2급 또는 고압가스취급기능사 1급. 다만, 그중 1인은 고압가스취급기능사 2급 또는 일반시설안전관리자양성교육이수자로 할 수 있다.
	저장능력 30톤초과 100톤이하(압축가스의 경우는 저장능력 3천세곱미터초과 1만세제곱미터이하)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	가스기사 2급·고압가스기계기능사 2급·고압가스화학기능사 2급 또는 고압가스취급기능사 1급
		안전관리원 : 1인이상	고압가스취급기능사 2급 또는 일반시설안전관리자양성교육이수자
	저장능력 30톤 이하(압축가스의 경우에는 저장능력 3천세제곱미터 이하)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	가스기사 2급·고압가스기계기능사 2급·고압가스화학기능사 2급·고압가스취급기능사 2급 또는 일반시설안전관리자양성교육이수자
판 매 시 설		안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인이상	가스기사 2급·고압가스기계기능사 2급·고압가스화학기능사 2급·고압가스취급기능사 2급 또는 일반시설안전관리자양성교육이수자
특 정 고 압 가 스 사 용 신 고 시 설	저장능력 250킬로그램 초과(압축가스의 경우에는 저장능력 100세제곱미터초과)	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인이상	가스기사 2급·공조냉동기계기사 2급·고압가스기계기능사 2급·고압가스화학기능사 2급·고압가스냉동기계기능사 2급·고압가스취급기능사 2급 또는 상공자원부령이 정하는 사용시설안전관리자양성교육이수자(이하 "사용시설안전관리자양성교육이수자"라 한다)
	저장능력 250킬로그램 이하(압축가스의 경우에는 저장능력 100세제곱미터이하)	안전관리총괄자 : 1인
용기제조시설	용기제조시설	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	일반기계기사1급·용접기사1급·화공기사1급·가스기사1급·고압가스기계기능사1급 또는 고압가스화학기능사1급
		안전관리원 : 1인이상	고압가스기계기능사2급·고압가스화학기능사2급 또는 고압가스취급기능사2급
	용기부속품제조시설	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	일반기계기사2급·금속기사2급·화공기사2급·가스기사2급 또는 고압가스기계기능사2급
		안전관리원 : 1인이상	고압가스화학기능사2급 또는 고압가스취급기능사2급
냉동기제조시설		안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	일반기계기사1급·공조냉동기계기사1급·용접기사1급 또는 고압가스냉동기계기능사1급
		안전관리원 : 3인이상	고압가스냉동기계기능사2급
특정설비제조시설	저장탱크제조시설	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	일반기계기사1급·용접기사1급·화공기사1급·가스기사1급·고압가스기계기능사1급 또는 고압가스화학기능사1급
		안전관리원 : 3인이상	고압가스기계기능사2급·고압가스화학기능사2급 또는 고압가스취급기능사1급
	저장탱크외의 특정 설비제조시설	안전관리총괄자 : 1인
		안전관리책임자 : 1인	일반기계기사1급·용접기사1급·금속기사1급·화공기사1급·가스기사1급·고압가스기계기능사1급 또는 고압가스화학기능사1급. 다만, 냉동제조 시설부속품은 고압가스냉동기계기능사1급으로 할 수 있다.
		안전관리원 : 1인이상	고압가스기계기능사2급·고압가스화학기능사2급 또는 고압가스취급기능사2급. 다만, 냉동제조시설부속품은 고압가스냉동기계기능사2급으로 할 수 있다.
비 고 1. 시설구분의 처리 또는 저장능력에 따른 자격자는 해당기술자격종목의 상위자격소지자로 할 수 있다. 이 경우 가스기술사·가스기사 1급·가스기사 2급의 순으로, 냉난방및냉동기계기술사·공조냉동기계기사 1급·공조냉동기계기사 2급의 순으로, 고압가스기계기능장·고압가스냉동기계기능사 1급·고압가스냉동기계기능사 2급의 순으로, 고압가스기계기능장·고압가스기계기능사 1급·고압가스기계기능사 2급의 순으로, 고압가스화학기능장·고압가스화학기능사 1급·고압가스화학기능사 2급의 순으로, 고압가스취급기능사 1급·고압가스취급기능사 2급의 순으로 먼저 규정한 자격을 상위자격으로 본다. 2. 일반시설안전관리자양성교육이수자는 사용시설안전관리자양성교육이수자의 상위자격으로 본다. 3. 자격구분중 안전관리책임자 구분란의 자격자는 안전관리원 구분란의 자격을 가진다. 4. 고압가스기계기능사보·고압가스화학기능사보 및 고압가스취급기능사보의 자격소지자는 이 자격구분에 있어서 일반시설안전관리자양성교육이수자로 보고, 고압가스냉동기계기능사보의 자격소지자는 냉동시설안전관리자양성교육이수자로 본다. 5. 자격구분의 자격중 기계분야와 화학분야가 있는 경우에는 분야별로 인원의 균형을 유지하도록 채용하여야 한다. 6. 안전관리총괄자가 당해 기술자격을 가지고 있는 경우에는 안전관리책임자를 겸할 수 있다. 7. 고압가스특정제조자가 냉동제조를 하는 경우에는 냉동능력에 따른 안전관리원을 추가로 채용하여야 한다.