[별표 28의2] <개정 2014.6.10>
어린이운송용 승합자동차 표시등의 광도기준(제48조제4항제6호 관련)
1. 각 측정점에서의 최소광도가 다음 표의 최소광도 이상일 것
측정점		최소광도(칸델라 : cd)
		적색	황색
10U	5L	20	50
	V	50	125
	5R	20	50
5U	20L	150	375
	10L	300	750
	5L	300	750
	V	300	750
	5R	300	750
	10R	300	750
	20R	150	375
H	30L	30	75
	20L	180	450
	10L	400	1000
	5L	500	1250
	V	600	1500
	5R	500	1250
	10R	400	1000
	20R	180	450
	30R	30	75
5D	30L	30	75
	20L	200	500
	10L	300	750
	5L	450	1125
	V	450	1125
	5R	450	1125
	10R	300	750
	20R	200	500
	30R	30	75
10D	5L	40	100
	V	40	100
	5R	40	100

2. 각 측정점에서의 최소광도의 합이 다음 표의 최소광도의 합 이상일 것(각 측정점에서의 최소광도가 위 표에 의한 최소광도의 60퍼센트 이상이어야 한다)
구역	측정점(도)		최소광도의 합(칸델라 : cd)
			적색	황색
1	H	30L	590	1475
	5D	30L
	5U	20L
	H	20L
	5D	20L
2	10U	5L	90	225
	10U	V
	10U	5R
3	5U	10L	1500	3750
	5U	5L
	5U	V
	5U	5R
	5U	10R
4	H	10L	2400	6000
	H	5L
	H	V
	H	5R
	H	10R
5	5D	10L	1950	4875
	5D	5L
	5D	V
	5D	5R
	5D	10R
6	10D	5L	120	300
	10D	V
	10D	5R
7	5U	20R	590	1475
	H	20R
	5D	20R
	H	30R
	5D	30R