[별표 28의4] <신설 2011.12.23>

옆면표시등의 광도기준(제106조제13호 관련)

1. 최대광도: 25칸델라 이하일 것

2. 각 측정점에서의 최소광도

가. 길이 6미터 미만인 자동차

측정점 및 측정구역(각도(°))		최소광도(칸델라)
10U ~ 10D	30R ~ 30L	0.6 이상
H	V	0.6 이상

나. 길이 6미터 이상인 자동차

측정점 및 측정구역(각도(°))		최소광도(칸델라)
10U ~ 10D	45R ~ 45L	0.6 이상
H	V	4.0 이상