[별표 9] <개정 2009.3.31> 우수정비사업장의 인증기준 및 설비기준(제30조제2항 관련)
Ⅰ. 우수정비사업장 인증기준 1. 다음 각 목의 장소를 갖출 것 가. 수상레저기구의 정비 또는 자체검사에 필요한 작업장 나. 정비에 필요한 재료ㆍ부품 및 정비된 수상레저기구를 보관하기 위한 장소 2. 다음 각 목의 기록을 유지ㆍ관리하기 위한 규정이 있을 것 가. 수상레저기구의 정비 및 자체검사에 필요한 도면 또는 정비 설명서 나. 정비작업 및 자체검사에 관한 기록 다. 정비 및 자체검사설비의 교정에 관한 기록 3. 수상레저기구의 정비 공정, 재료 및 부품, 자체검사 등에 관한 관리기준이 있을 것
Ⅱ. 우수정비사업장이 갖추어야 하는 설비기준
구분	설비
기관 정비설비	1. 세정작업에 필요한 세척시설 및 부품 세척기 2. 기관 시운전에 필요한 수조 3. 기관 출력시험 장비 4. 그 밖에 기관 정비에 필요한 설비 및 공구
선체 정비설비	1. 작업장 가. 천장의 높이는 4.0미터 이상, 면적은 100제곱미터 이상일 것 나. 직사광선으로부터 보호될 수 있어야 하며, 충분한 조명장치를 갖출 것 다. 선체를 들어 올려 고정하고 이동할 수 있는 설비를 갖출 것 라. 실내온도 및 상대습도 조절장치를 갖출 것 마. 환기장치를 설치할 것 2. 누설(漏泄)시험장 가. 면적은 25제곱미터 이상일 것 나. 바닥은 고무포를 손상시키지 아니하도록 보호천 등을 깔 것 다. 직사광선으로부터 보호될 수 있어야 하며, 충분한 조명장치를 갖출 것 라. 실내온도 및 상대습도 조절장치를 갖출 것 마. 환기장치를 설치할 것 3. 바닥 이음부 시험설비: 바닥 이음부 시험을 위한 지지대 등의 설비를 갖출 것
그 밖의 시설	1. 부품진열장 가. 공구, 비품류 등이 흐트러지지 아니하게 정비하여 놓을 수 있도록 선반식으로 되어 있을 것 나. 면적은 35제곱미터 이상일 것 2. 사무실: 면적은 45제곱미터 이상일 것 3. 위험물 저장소: 관계 법령에 적합한 시설을 갖출 것