[별표 8] <개정 2009.3.31> 우수제조사업장의 인증기준 및 설비기준(제30조제2항 관련)
Ⅰ. 우수제조사업장 인증기준 1. 다음 각 목의 장소를 갖출 것 가. 수상레저기구의 제조 또는 자체검사에 필요한 작업 장소 나. 제조에 필요한 재료ㆍ부품 및 제조된 수상레저기구를 보관하기 위한 장소 2. 다음 각 목의 법령 및 기록을 유지ㆍ관리하기 위한 규정이 있을 것 가. 수상레저기구의 제조 및 자체검사에 필요한 도면 및 관련 법령(국제협약을 포함한다) 나. 제조작업 및 자체검사에 관한 기록 다. 제조 및 자체검사 설비의 교정에 관한 기록 3. 수상레저기구의 설계 및 제조 공정, 재료 및 부품, 자체검사에 관한 관리기준이 있을 것 4. 우수제조사업장으로 인정받으려는 해당 수상레저기구에 대하여 형식승인을 받아 계속하여 2년 이상 검정을 받은 실적이 있을 것
Ⅱ. 우수제조사업장이 갖추어야 하는 설비기준
구분	설비
강화플라스틱제 선체	1. 현도작업에 필요한 설비 2. 목공기계 및 목재 건조설비 3. 수지를 배합하기 위한 다음의 설비 가. 조합대 나. 교반기 다. 계량기구 라. 냉장설비 4. 유리섬유를 재단하기 위한 다음의 설비 가. 재단대 나. 재단기 5. 적층작업에 필요한 다음의 설비 가. 먼지모음설비 나. 건조설비 6. 강화플라스틱제의 가공에 필요한 다음의 설비 가. 절단기계 나. 절삭기계 다. 샌딩에 필요한 기계 라. 구멍을 뚫는 데 필요한 기계 7. 그 밖에 강화플라스틱제 선체의 제조에 필요한 설비
알루미늄합금제 선체	1. 현도작업에 필요한 설비 2. 알루미늄합금의 판대 및 관의 가공에 필요한 다음의 설비 가. 표면 처리에 필요한 설비 나. 기계톱이나 그 밖의 절단기계 다. 구멍을 뚫는 데 필요한 기계 라. 공가공에 필요한 기계 마. 선반이나 그 밖의 공작기계 3. 조립 및 선대작업에 필요한 다음의 설비 가. 자동 용접기 및 수동 아크용접기 나. 용접용 재료의 건조설비 다. 대갈못이음 작업에 필요한 기계 라. 치구나 그 밖에 조립에 필요한 보조기계 마. 진수대나 그 밖에 진수작업에 필요한 설비
창구복포 및 원단코팅	1. 제작 준비에 필요한 설비 가. 합사기 나. 연사기 다. 정경기 라. 관권기 2. 직기나 그 밖에 제작작업에 필요한 설비 3. 그 밖에 창구복포의 제조에 필요한 설비 4. 합성수지(고무)콤파운드를 제조하는 데 필요한 다음의 설비 가. 합성수지(고무) 절단기 나. 합성수지(고무) 용해기 다. 예열용 오븐 라. 스트레이너 5. 합성수지(고무)풀을 제조하는 데 필요한 다음의 설비 가. 합성수지(고무) 절단기 나. 합성수지(고무) 용해기 다. 합성수지(고무)풀 여과장치 6. 포지에 합성수지(고무)를 입히는 데 필요한 다음의 설비 가. 합성수지(고무)풀을 바르는 장치 나. 캘린더 롤러 7. 가황작업에 필요한 설비 8. 특수합성수지(고무) 부분을 제조하는 데 필요한 다음의 장비 가. 금속부품 연마장치 나. 금속부품 세정장치 다. 금속부품 건조장치 라. 접착제를 바르는 장치 마. 고온프레스
합성수지(고무) 보트 선체(팽창식 구명뗏목 포함)	1. 설계 장비 및 장치 캐드(전산설계장비), 제도기, 마카 제작기 2. 재단장비 및 시설 검단기, 재단기 3. 액세사리 제작장비 가. 프레스(철형 및 금형) 나. 특수미싱, 핫프레스(고열압착기) 다. 고주파기계, 핫웰딩(고열용접기) 4. 금속재(알루미늄) 가공시설 가. 절단, 연마, 세정 장치 5. 예열오븐기 6. 대형 에어컴프레서 및 배관시설 7. 버핑기 및 연마기 8. 작업장 가. 천정의 높이는 4.5m 이상, 면적은 600㎡ 이상일 것 나. 직사광선으로부터 보호될 수 있어야 하며, 충분한 조명장치를 갖출 것 다. 실내온도 및 상대습도 조절장치를 갖출 것 라. 환기장치를 설치할 것 9. 위험물 저장소: 관계 법령에 적합한 시설을 갖출 것