[별표 13의2] <개정 2000.5.4.>

운행차정기검사의 방법ㆍ기준 및 대상항목(제54조의3제1항관련)

검사대상항목

검   사   기   준

검   사   방   법

1. 소음도 검사

전확인

가. 소음덮개

나. 배기관 및

소음기

다. 경음기

2. 소음도 측정

소음저감시설이 다음의 조건

에 적합한지의 여부를 확인

할 것

- 출고당시에 부착된 소음덮

개가 떼어지거나 훼손되어

있지 아니할 것

- 배기관 및 소음기를 확인

하여 배출가스가 최종배출

구 전에서 유출되지 아니

할 것

- 경음기가 추가로 부착되어

있지 아니할 것

별표 11의 규정에 의한 운행

자동차의 소음허용기준에 적

합할 것

- 배기소음측정

－경적소음측정

- 측정치의 산출

- 소음덮개 등이 떼어지거나 훼

손 되었는지 여부를 눈으로

확인

- 자동차를 들어올려 배기관

및 소음기의 이음상태를 확인

하여 배출가스가 최종 배출구

구 전에서 유출되는지 여부를

확인

- 경음기를 눈으로 확인하거나

3초이상 작동시켜 경음기의 추

가부착여부를 귀로 확인

- 자동차의 변속장치를 중립위치

로 하고 정지가동상태에서 원

동기의 최고 출력시의 75％

회전속도로 4초동안 운전하여

최대소음도를 측정. 다만, 원

동기 회전속도계를 사용하지

아니하고 배기소음을 측정할

때에는 정지가동상태에서 원동

기 최고회전속도로 배기소음을

측정

○ 이 경우 중량자동차는 5dB,

중량자동차외의 자동차는

7dB를 측정치에서 뺀 값을

최종측정치로 하며, 승용자

동차중 원동기가 차체중간

또는 뒤쪽에 장착된 자동차

는 8dB를 측정치에서 뺀 값

을 최종측정치로 함.

- 자동차의 원동기를 가동시키지

아니한 정차상태에서 자동차의

경음기를 5초동안 작동시켜 최

대소음도를 측정. 이 경우 2개

이상의 경음기가 장치된 자동

차에 대하여는 경음기를 동시

에 작동시킨 상태에서 측정

- 측정항목별로 소음측정기 지시

치(자동기록장치를 사용한 경

우에는 자동기록장치의 기록치

)의 최대치를 측정치로 하며,

암소음은 지시치의 평균치로

함

- 소음측정은 자동기록장치를 사

용하는 것을 원칙으로 하고 배

기소음의 경우 2회이상 실시하

여 측정치의 차이가 2dB를 초

과하는 때에는 측정치를 무효

로 하고 다시 측정함

- 암소음측정은 각 측정항목별로

측정직전 또는 직후에 연속하

여 10초동안 실시하며, 순간적

인 충격음 등은 암소음으로 취

급하지 아니함.

- 자동차소음과 암소음의 측정치

의 차이가 3dB이상 10dB미만인

경우에는 자동차로 인한 소음

의 측정치로부터 아래의 보정

치를 뺀 값을 최종측정치로 하

고, 차이가 3dB미만일 때에는

측정치를 무효로 함.

단위 : dB(A), dB(C)

자동차소음과 암소음의 측정치차이	3	4-5	6-9
보 정 치	3	2	1

- 자동차소음의 2회이상 측정치

(보정한 것을 포함한다)중 가

장 큰 값을 최종측정치로 함

비  고 : 1. 위 표에서 정한 사항외에 대하여는 제53조제2항의 규정에 의하여

운행차소음측정방법에 관한 환경부장관의 고시를 준용한다.

2. 운행차 정기검사대행자는 1999년 12월 31일까지는 검사대행자동차의

소음기ㆍ소음덮개ㆍ경음기 등의 임의변경여부와 자동차의 노후상태

등을 관능 및 서류로 확인하여 기준초과우려가 있는 차량에 대하여

소음측정을 실시할 수 있다.