[별표 7] <개정 1997.5.16, 2004.12.28>

유해·위험방지를 위하여 방호조치가 필요한 기계·기구등

(제27조제1항관련)

1. 프레스 또는 전단기(근로자의 신체 일부가 위험구역 내에 들어갈 수 없도록 제작 된 것을 제외한다)

2. 아세틸렌용접장치 또는 가스집합용접장치

3. 방폭용 전기기계·기구

4. 교류아아크 용접기

5. 크레인

6. 승강기

7. 곤돌라

8. 리프트

9. 압력용기

10. 보일러

11. 로울러기(근로자의 신체 일부가 말려 들어갈 위험이 없도록 제작된 것을 제외한다)

12. 연삭기

13. 목재가공용 둥근톱

14. 동력식 수동대패

15. 복합동작을 할 수 있는 산업용 로봇

16. 정전 및 활선작업에 필요한 절연용 기구

17. 추락 및 붕괴 등의 위험이 있는 장소에 설치하기 위한 가설기자재로서 노동부장관이 정하는 것