[별표 5의14] <개정 2011.12.23> 이륜자동차의 등화별 전구형식 및 전력기준(제82조제3항 관련) 1. 이륜자동차의 전조등용 전구형식 및 전력
순번	종류			형식	전력(와트)				순번	종류			형식	전력(와트)
					6볼트계		12볼트계							6볼트계				12볼트계
1	필라멘트전구			R2	45/40		45/40		22	필라 멘트 전구			HB4A	×				51
2				H1	55		55		23				HIR1	×				65
3				H3	55		55		24				HIR2	×				55
4				H4	35/35		35/35 또는 60/55		25				H27W/1	×				27
5				H7	×		55		26				H27W/2	×				27
6				H8	×		35		27				HS1	35				35
7				H8B	×		35		28				HS2	15				15
8				H9	×		65		29				HS5	×				35/30
9				H9B	×		65		30				S1	25/25				25/25
10				H10	×		45		31				S2	35/35				35/35
11				H11	×		55		32				S3	15				15
12				H11B	×		55		33	가스 방전식 전구			D1S	×				35
13				H12	×		53		34				D2S	×				35
14				H13	×		60/55		35				D1R	×				35
15				H14	×		60/55		36				D2R	×				35
16				H15	×		55		37				D3S	×				35
17				H16	×		19
18				HB2	×		65/42		39				D3R	×				35
19				HB3	×		60		40				D4S	×				35
20				HB3A	×		60						D4R	×				35
21				HB4	×		51		41	LED			-	-				-
주) 1) 전력란의 “00/00”은 이중필라멘트 구조로 “주행빔/변환빔” 전력기준을 구분하여 적용하며, “00”는 주행빔 및 변환빔 구분 없이 적용하는 것을 의미한다. 이하 이 표에서 같다. 2) 전력란의 “×”는 사용불가를 의미하며, “-”는 전력제한기준의 적용 예외를 의미한다. 이하 이 표에서 같다. 3) 위 표 광원의 색상은 해당 등화장치에 적합한 색상을 사용하여야 한다. 이하 이 표에서 같다.
2. 이륜자동차의 앞면 안개등용 전구형식 및 전력
순번		종류				형식					전력(와트)
											6볼트계				12볼트계
1		필라멘트 전구				H1					55				55
2						H3					55				55
3						H7					×				55
4						H8					×				35
5						H10					×				42
6						H11					×				55
7						H12					×				53
8						H16					×				19
9						H27W/1					×				27
10						H27W/2					×				27
11		LED				-					-				-
3. 이륜자동차의 후퇴등용 전구형식 및 전력
순번		종류				형식					전력(와트)
											6볼트계					12볼트계
1		필라멘트전구				P21W					21, 27 또는 28					21, 27 또는 28
2						PY21W					21					21
3		LED				-					-					-
4. 이륜자동차의 주간주행등용 전구형식 및 전력
순번			종류					형식				전력(와트)
												6볼트계					12볼트계
1			필라멘트 전구					P13W				×					13
2								PSX26W				×					24
3								H15				×					15
4								P19W				×					19
5								PS19W				×					19
6								P21W				21					21
7								P21/5W				21/4					21/4
8			LED					-				-					-