[별표 5의18] <신설 2012.2.15> 이륜자동차의 등화장치 색도기준 (제75조제2항제2호ㆍ제3항제2호, 제75조의3제1항제2호ㆍ제2항제2호, 제76조제2호, 제77조제2호, 제77조의2제2호, 제78조제2호, 제79조제2호 관련)
측정방법	기 준
분광측색방법, 자극치 직독방법	ㆍ 백색 청색경계 : x≥0.310 황색경계 : x≤0.500 녹색경계 : y≤0.150+0.640x y≤0.440 보라색경계 : y≥0.050+0.750x 적색경계 : y≥0.382 ㆍ 황색 y≥0.138+0.580x, y≥0.440, y≤1.290x-0.100 y≥-x+0.940, y≥0.440, y≤-x+0.992 ㆍ 호박색 y≤x-0.120, y≥0.390, y≥0.790-0.670x ㆍ 적색 y≤0.335, z≤0.008
※ 비고 1. “분광측색방법”이란 반사된 빛을 분광하여 파장별 반사율을 계산하여 3자극치를 구하는 방법을 말한다. 2. “자극치 직독방법”이란 분광측색기에 의해 수광기의 출력으로부터 3자극치를 직접 구하는 방법을 말한다. 3. x, y, z는 색도좌표를 말한다.