[별표 5의17] <신설 2012.2.15>

이륜자동차의 전조등 광도기준(제75조제2항제1호 및 제3항제1호 관련)

1. 광도측정시 공통 사항

가. 이 표에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1) “V”란 등화장치의 광원을 통과하고 시험스크린 및 지면에 동시에 수직인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다.

2) “H”란 등화장치의 광원을 통과하는 지면에 수평인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다.

3) “측정점”이란 시험스크린 상에서 광도가 측정되는 점들로서 H선과 V선의 교차점에서 떨어진 거리를 표시하는 점을 말한다. 이 경우 측정점을 표시하는 “U” 및 “D”는 H선 위쪽과 아래쪽의 거리를 말하고, “L” 및 “R”은 V선 왼쪽과 오른쪽의 거리를 말한다.

나. 시험스크린의 위치는 등화장치의 광원에서 25미터의 거리에 위치하여야 한다.

다. 중복된 측정구역의 경계선에는 두 광도 기준 중 강화된 기준을 적용한다.

라. 변환빔의 경우 선명한 컷-오프선을 형성하여야 한다.

마. 측정점ㆍ측정구역  및 컷-오프선(제2호다목 및 바목은 제외한다)은 다음 그림과 같다.

바. 마목에 따른 그림의 측정구역 A안의 각 측정점에 따른 변환빔의 광도값(제2호 나목 및 마목은 제외한다)은 다음의 광도범위안에 있어야 한다.

광도범위 : 62칸델라 ≦ 1, 2, 3, 7 ≦ 437칸델라                     125칸델라 ≦ 4, 5, 6, 8 ≦ 437칸델라

2. 전구형식 및 광속에 따른 광도기준

가. 전구형식이 R2인 필라멘트전구의 경우

측정점 및 측정구역 (밀리미터)		광도(칸델라)
주행빔	H-V	최대광도의 90% 이상
	H-1125L	10,000 이상
	H-1125R	10,000 이상
	H-2250L	2,500 이상
	H-2250R	2,500 이상
	최대광도값 위치	20,000 이상 112,500 이하
변환빔	250U-1500L	250 이하
	250D-500R	3,750 이상
	375D-1500L	3,750 이상
	750D-3960L, 3960R	938 이상
	구역 A	438 이하
	구역 B	1,250 이상
	구역 C	12,500 이하

나. 전구형식이 H1, H2, H3, H4, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2, H11인 할로겐 전구의 경우

측정점 및 측정구역 (밀리미터)		광도(칸델라)
주행빔	H-V	최대광도의 80% 이상
	H-1125L	15,000 이상
	H-1125R	15,000 이상
	H-2250L	3,750 이상
	H-2250R	3,750 이상
	최대광도값 위치	30,000 이상 150,000 이하
변환빔	250U-1500L	250 이하
	250D-500R	7,500 이상
	250D-1500L	7,500 이상
	375D-1500L	9,375 이하
	375D-750R	7,500 이상
	375D-V	3,750 이상
	750D-3960L, 3960R	1,250 이상
	구역 A	438 이하
	구역 B	1,875 이상
	구역 C	375D-750R, 375D-1500L의 2배 이하일 것

※ 비고: 측정구역 A안의 각 측정점에 따른 변환빔의 광도값은 다음의 광도범위 안에 있어야 한다.

광도범위: 1 + 2 + 3 ≦ 187칸델라

4 + 5 + 6 ≦ 375칸델라

62칸델라 ≦ 7 ≦ 437칸델라

125칸델라 ≦ 8 ≦ 437칸델라

다. 전구형식이 S1 및 S2인 필라멘트전구의 경우

측정점 및 측정구역 (밀리미터)		광도(칸델라)
주행빔	H-V	최대광도의 90% 이상
	H-1125L	7,500 이상
	H-1125R	7,500 이상
	H-2250L	1,875 이상
	H-2250R	1,875 이상
	최대광도값 위치	20,000 이상
변환빔	H-H선 윗부분	438 이하
	375D-2250L	938 이상
	375D-2250R	938 이상
	375D-V	1,875 이상
	750D-2250L, 2250R	1,875 이상
	구역 B	938 이상

※ 비고: 측정점ㆍ측정구역 및 컷-오프선은 다음 그림과 같다.

라. 전구형식이 HS1인 할로겐전구의 경우

측정점 및 측정구역 (밀리미터)		광도(칸델라)
주행빔	H-V	최대광도의 90% 이상
	H-1125L	10,000 이상
	H-1125R	10,000 이상
	H-2250L	2,500 이상
	H-2250R	2,500 이상
	최대광도값 위치	20,000 이상 150,000 이하
변환빔	250U-1500L	188 이하
	250D-1500L	3,750 이상
	375D-1500L	3,750 이상
	750D-3960L, 3960R	938 이상
	구역 A	438 이하
	구역 B	1,250 이상
	구역 C	12,500 이하

마. 전구형식이 필라멘트전구 및 할로겐전구인 경우

측정점 및 측정구역 (밀리미터)		광도(칸델라)
		필라멘트전구	할로겐전구
주행빔	H-V	최대광도의 80% 이상
	H-1125L	10,000 이상	15,000 이상
	H-1125R	10,000 이상	15,000 이상
	H-2250L	2,500 이상	3,750 이상
	H-2250R	2,500 이상	3,750 이상
	최대광도값 위치	20,000 이상 150,000 이하	30,000 이상 150,000 이하
변환빔	250U-1500L	250 이하	250 이하
	250D-500R	3,750 이상	7,500 이상
	250D-1500L	7,500 이하	7,500 이하
	375D-1500L	9,375 이하	9,375 이하
	375D-750R	3,750 이상	7,500 이상
	375D-V	-	3,750 이상
	750D-3960L, 3960R	938 이상	1,250 이상
	구역 A	438 이하	438 이하
	구역 B	1,250 이상	1,875 이상
	구역 C	12,000 이하	375D-750R, 375D-1500L의 2배 이하

※ 비고: 측정구역 A안의 각 측정점에 따른 변환빔의 광도값은 다음의 광도범위 안에 있어야 한다.

광도범위 : 1 + 2 + 3 ≦ 187칸델라

4 + 5 + 6 ≦ 375칸델라

62칸델라 ≦ 7 ≦ 437칸델라

125칸델라 ≦ 8 ≦ 437칸델라

바. 전구의 광속분류에 따른 경우

측정점 및 측정구역 (밀리미터)		광도(칸델라)
		Class A	Class B	Class C	Class D
주행빔	H-V	최대광도의 80% 이상
	H-1125L	-	7,500 이상	-	-
	H-1125R	-	7,500 이상	-	-
	H-2250L	-	1,875 이상	-	-
	H-2250R	-	1,875 이상	-	-
	H-131L, 131R	-	-	8,000 이상	12,000 이상
	H-263L, 263R	-	-	2,600 이상	4,000 이상
	H-396L, 396R	-	-	1,600 이상	2,400 이상
	H-530L, 530R	-	-	500 이상	800 이상
	87U-V	-	-	800 이상	1,200 이상
	175D-V	-	-	최대광도의 30%이하
	최대광도값 위치	-	20,000 이상 150,000 이하	20,000 이상 112,500 이하	32,000 이상 112,500 이하
변환빔	H-H 윗부분	200이하	438 이하	-	-
	375D-2250L, 2250R	-	938 이상	-	-
	375D-V	-	1,875 이상	-	-
	750D-2250L, 2250R	800이상	1,875 이상	-	-
	1500D-2250L, 2250R	400이상	-	-	-
	375D-1530L, 1530R	-	-	1,438 이상 9,625 이하
	375D-V	-	-	1,813 이상	3,625 이상
	218U-655L, 655R	-	-	675 이하
	873U-6700L, 6700R	-	-	400 이상	800 이상
	1748U-9100L, 9100R	-	-	119 이상	238 이상
	H-V	-	-	1,200 이하
	873D-4000L～4000R	-	-	1,000 이상
	3069U-4408L～4408R	-	-	188 이하
	4408U-4408L～4408R	-	-	94 이하
	V	-	-	94 이하
	1748U-3513L, 3513R	-	-	62.5 이상 675 이하
	1748U-V	-	-	62.5 이상 675 이하
	873U-1748L, 1748R	-	-	125 이상 675 이하
	873U-V	-	-	125 이상 675 이하
	H-3513L, 3513R	-	-	62.5 이상
	H-1748L, 1748R	-	-	125 이상 675 이하
	구역 1		-	675 이하
	구역 2		-	187.5 이하
	구역 3		-	187.5 이하
	구역 4	-	938이상	-

※ 비고

1. 광속의 분류는 다음 각 목과 같다.

가. Class A: 전구의 광속이 600루멘(lm) 미만인 필라멘트전구

나. Class B: 전구의 광속이 600루멘(lm) 미만인 할로겐전구

다. Class C: 엔진용량이 125cc 이하인 이륜자동차에 사용되며, 전구의 광속이 2천루멘(lm) 미만인 모든 형식의 전구(가스방전식 전구는 제외한다)

라. Class D: 엔진용량이 125cc를 초과하는 이륜자동차에 사용되며, 전구의 광속이 2천루멘(lm) 미만인 모든 형식의 전구

2. 측정점ㆍ측정구역 및 컷-오프선은 다음 그림과 같다.