[별표 5의23] <신설 2012.2.15>

이륜자동차의 후부반사기 등 반사성능 기준(제80조제1항제1호 관련)

관측각(각도)	입사각(각도)	최소 반사성능(mcd/lx)
		적색	호박색
0.33	H-V	300 이상	750 이상
	H-10U, 10D	200 이상	500 이상
	20R, 20L-5U	100 이상	250 이상
	20R, 20L-5D	100 이상	250 이상
1.5	H-V	5 이상	12.5 이상
	H-10U, 10D	2.8 이상	7 이상
	20R, 20L-5U	2.5 이상	6.25 이상
	20R, 20L-5D	2.5 이상	6.25 이상

※ 비고

1. “입사각”이란 반사성능을 측정하기 위한 투광기의 조사된 빛이 입사하는 각도로서 H선과 V선을 기준으로 한 각도(°)로 표시되는 점을 말한다. 이 경우 측정점을 표시하는 “U” 및 “D”는 H선 위쪽과 아래쪽의 각도(°)를 말하고, “L” 및 “R”은 V선 왼쪽과 오른쪽의 각도(°)를 말한다.

2. “반사성능”은 측정된 반사광의 광도(mcd)를 투광기에  의해 조사된 시험품의 조도(lx)로 나눈 값을 말한다.