[별표 17]<개정 1989.8.28> 자동차검사소의 검사시설별 검사능력대수(제115조 관련)
검 사 시 설	진 로 수	연간검사능력
1. 재래식(수동방식)검사기기	1개진로마다	20,000대이하
2. 자동 및 반자동제어방식검사기기(제동시험기·속도계시험기·사이드스립측정기에 한한다)	1개진로마다	40,000대이하
3. 출장검사장의 검사기기	1개진로마다	제1호 및 제2호의 해당검사 기기의 1/2이하
주 : 1. 자동차검사대행자의 1일 8시간 근무시간을 기준으로 한 연간검사대수임 2. 교통부장관은 위 각호의 검사기기의 성능을 우월하는 검사기기를 설치하거나 제114조제1항 본문의 규정에 의한 검사기술인력을 초과하여 증원한 경우에는 자동차검사의 적정을 기하기 위하여 이에 상응하는 기준으로 조정할 수 있음