[별표 17] <개정 2008.12.31> 자동차검사시설별 연간검사능력대수(제84조관련)
검사시설	진로수	연간검사능력
1. 자동제어방식 검사기기(모든 검사기기가 자동제어방식인 경우)	1개진로마다	4만대이하
2. 반자동제어방식 검사기기(전조등시험기가 반자동 또는 수동인 경우)	1개진로마다	2만5천대이하
주 : 다음 각호의 경우에는 연간검사능력대수를 초과하여 검사능력을 산정할 수 있다. 1. 1일 근무시간이 8시간을 초과한 때 2. 별표16제3호의 검사진로당 검사원수를 초과한 때 3. 국토해양부장관이 성능이 우월하다고 인정하는 검사기기를 설치한 때