[별표 25] <개정 2007.6.7>
자동차경매장의 시설기준 및 인력기준(제124조 관련) 1. 시설기준
시설구분	기준면적	시설내역
주차장	3,300㎡ 이상	경매참가자동차의 보관·주차 장소
경매실	200㎡ 이상	○ 경매참가자용 좌석 : 100석 이상 ○ 전광판 : 1대 이상 ○ 환등기 : 1대 이상 ○ 방송시설 : 1실 이상
사무실		○ 참가접수, 등록, 안전점검 결과의 조회, 경매가격의 조정 등을 위한 시설
성능점검· 검사시설	50㎡ 이상	○ 핏트 또는 리프트(0.8m×10m, 인상능력 3톤 이상) ○ 휠 밸런서 ○ 압력측정기(0～70㎏/㎠) ○ 카레이지작키(인상능력 1.5톤 이상) ○ 전류시험기(0～±60A) ○ 타이어 게이지(0～84㎏/㎠)
2. 인력기준 가. 성능점검·검사책임자 : 「국가기술자격법」에 따른 자동차 검사 또는 정비 분야의 산업기사 이상의 자격을 취득한 자로서 자동차 검사 또는 정비 업무에 1년 이상 종사한 자 1인 이상 나. 성능점검·검사원 : 「국가기술자격법」에 따른 자동차 검사 또는 정비 분야의 기능사 이상의 자격을 취득한 후 자동차 검사 또는 정비 업무에 1년 이상 종사한 자 1인 이상