[별표 11] <개정 2000.5.4.>

자동차의 소음허용기준(제38조 및 제52조관련)

1. 제작자동차

가. 1999년 12월 31일까지 제작되는 자동차

소음항목 자동차종류			가속주행소음 (dB(A))	배기소음 (dB(A))	경적소음 (dB(C))
경 자 동 차		가	75이하	100이하	115이하
		나	76이하	100이하
승 용 자 동 차			75이하	100이하
소 형 화 물 자 동 차			77이하	100이하
중 량 자 동 차	원동기출력 200마력초과		82이하	105이하
	원동기출력 200마력이하		81이하	103이하
이 륜 자 동 차	총배기량 500cc초과		77이하	105이하
	총배기량 500cc이하 125cc초과		74이하
	총배기량 125cc이하		71이하	102이하

비  고 : 1. 경자동차중 가는 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에

적용한다.

2. 경자동차중 나는 비고 1.외의 자동차에 적용한다.

3. 1995년 12월 31일이전에 법 제33조제1항 또는 제2항의 규정에 의한

인증을 받은 승용자동차에 대하여는 국제표준화기구의 자동차 가속

주행소음 측정방법에 관한 국제표준이 개정되어 이에 따라 환경부

장관이 제작 자동차의 소음측정방법을 개정하기 전까지는 가속주행

소음 허용기준을 적용함에 있어 그 허용기준을 77dB(A)이하로 한다.

나. 2000년 1월 1일부터 2001년 12월 31일까지 제작되는 자동차

소음항목 자동차종류			가속주행소음 (dB(A))	배기소음 (dB(A))	경적소음 (dB(C))
경자동차	가		74이하	100이하	110이하
	나		76이하
승 용 자 동 차	승용 1		74이하	100이하	110이하
	승용 2		76이하
	승용 3		77이하	100이하	112이하
	승용 4	원동기출력 195마력이하	80이하	103이하
		원동기출력 195마력초과	80이하	105이하
화 물 자 동 차	화물 1		76이하	100이하	110이하
	화물 2		77이하
	화물 3	원동기출력 97.5마력 이하	79이하	103이하	112이하
		원동기출력 97.5마력 초과 195마력이하	79이하	103이하
		원동기출력 195마력초과	80이하	105이하
이 륜 자 동 차	총배기량 500cc초과		77이하	105이하	110이하
	총배기량 500cc이하·125cc초과		74이하
	총배기량 125cc이하		71이하	102이하

비  고 : 1. 경자동차중 가는 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에

적용한다.

2. 경자동차중 나는 비고 1.외의 자동차에 적용한다.

3. 승용1에 해당되는 자동차중 9인승의 자동차는 승용2의 가속주행소음

기준을 적용한다.

4. 승용1에 해당되는 자동차중 직접 분사식 디젤원동기를 장착한 자동차

의 가속주행소음기준은 1dB(A)를 가산하여 적용한다.

5. 승용자동차중 환경부장관이 고시하는 오프로드(off-road)형 자동차의

가속주행소음기준은 2dB(A)를 가산하여 적용한다.

6. 화물2에 해당되는 자동차중 차량 총중량 3톤이상 3.5톤이하의 자동차

의 가속주행소음기준은 1dB(A)를 가산하고, 직접분사식 원동기를

장착한 자동차의 가속주행소음기준은 2dB(A)를 가산하여 적용한다.

7. 1995년 12월 31일이전에 법 제33조제1항 또는 제2항의 규정에 의한

인증을 받은 승용1 및 승용2의 자동차에 대하여는 국제표준화기구의

자동차 가속주행소음측정방법에 관한 국제표준이 개정되어 이에 따라

환경부장관이 제작자동차의 소음측정방법을 개정하기 전까지는 가속

주행소음 허용기준을 적용함에 있어 그 허용기준을 77dB(A)이하로

한다.

8. 가속주행소음기준은 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 시험도로에

관한 국제표준에 부합되는 시험도로에서의 측정결과에 의한 기준을 말

하며, 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 측정방법에 따라 측정하는

경우에는 2dB(A)를 가산하여 적용하되, 이 경우 이륜자동차의 가속주행

소음기준은 다목의 기준을 적용한다.

9. 1999년 12월 31일이전에 법 제33조제1항 또는 제2항의 규정에 의한

인증을 받은 자동차에 대하여는 2000년 9월 30일까지 가목의 기준을

적용한다.

다. 2002년 1월 1일이후에 제작되는 자동차

소음항목 자동차종류			가속주행소음 (dB(A))		배기소음 (dB(A))	경적소음 (dB(C))
			가	나
경자동차	가		74이하	75이하	100이하	110이하
	나		76이하	77이하
승 용 자 동 차	승용 1		74이하	75이하	100이하	110이하
	승용 2		76이하	77이하
	승용 3		77이하	78이하	100이하	112이하
	승용 4	원동기출력 195마력 이하	78이하	78이하	103이하
		원동기출력 195마력 초과	80이하	80이하	105이하
화 물 자 동 차	화물 1		76이하	77이하	100이하	110이하
	화물 2		77이하	78이하
	화물 3	원동기출력 97.5마력 이하	77이하	77이하	103이하	112이하
		원동기출력 97.5마력 초과 195마력 이하	78이하	78이하	103이하
		원동기출력 195마력 초과	80이하	80이하	105이하
이 륜 자 동 차	총배기량 175cc초과		80이하	80이하	105이하	110이하
	총배기량 175cc이하·80cc초과		77이하	77이하
	총배기량 80cc이하		75이하	75이하	102이하

비  고 : 1. 경자동차중 가는 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에

적용한다.

2. 경자동차중 나는 비고 1.외의 자동차에 적용한다.

3. 가속주행소음중 나는 직접분사식(DI) 디젤원동기를 장착한 자동차에

적용한다.

4. 가속주행소음중 가는 비고 3.외의 자동차에 적용한다.

5. 승용자동차중 차량총중량 2톤이상의 환경부장관이 고시하는 오프로드

(off-road)형 자동차로서 원동기출력 195마력미만인 자동차의 가속주행

소음기준은 1dB(A)를 가산하여 적용하며, 원동기출력 195마력이상인

자동차의 가속주행소음기준은 2dB(A)를 가산하여 적용한다.

6. 가속주행소음기준은 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 측정방법에

의한 기준을 말한다.

7. 1995년 12월 31일이전에 법 제33조제1항 또는 제2항의 규정에 의한

인증을 받은 승용1 및 승용2의 자동차에 대하여는 국제표준화기구의

자동차 가속주행소음측정방법에 관한 국제표준이 개정되어 이에 따라

환경부장관이 제작자동차의 소음측정방법을 개정하기 전까지는 가속

주행소음 허용기준을 적용함에 있어 그 허용기준을 77dB(A)이하로

한다.

8. 승용1의 가속주행소음기준은 2002년 12월 31일까지 나목의 기준을 적용

한다.

2. 운행자동차

가. 1999년 12월 31일이전에 제작되는 자동차

소음항목 대상자동차 자동차종류	배 기 소 음 (dB(A))		경적소음 (dB(C))
	1995년 12월 31일 이전에 제작된 자동차	1996년 1월 1일이후에 제작되는 자동차	모든자동차
경 자 동 차	103이하	100이하	115이하
승 용 자 동 차	103이하	100이하
소형화물자동차	103이하	100이하
중 량 자 동 차	107이하	105이하
이 륜 자 동 차	110이하	105이하

나. 2000년 1월 1일이후에 제작되는 자동차

소음항목 자동차종류		배기소음(dB(A))	경적소음(dB(C))
경 자 동 차		100이하	110이하
승 용 자 동 차	승용 1	100이하	110이하
	승용 2	100이하	110이하
	승용 3	100이하	112이하
	승용 4	105이하	112이하
화 물 자 동 차	화물 1	100이하	110이하
	화물 2	100이하	110이하
	화물 3	105이하	112이하
이 륜 자 동 차		105이하	110이하