[별표 3]개정 2000.5.4> 자동차의 종류 (제4조 관련)
1. 1999년 12월 31일까지 제작되는 자동차
종류	정의			규모
경자동차	주로 적은 수의 사람 또는 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것			엔진배기량 800cc미만
승용자동차	주로 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것			엔진배기량 800cc이상 및 차량총중량 3톤미만
소형화물 자 동 차	주로 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것			엔진배기량 800cc이상 및 차량 총중량 3톤미만|
중량자동차	주로 많은 사람 및 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것			총중량 3톤이상
이륜자동차	주로 1인 또는 2인정도의 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것			엔진배기량 50cc이상 및 빈차중량 0.5톤미만
비고 : 1. 승용자동차에는 승용자동차에서 생겨난 웨곤(WAGON)등을 포함한다. 2. 소형화물자동차에는 지프(JEEP)·코우치(COACH) 및 밴(VAN)등을 포함한다. 3. 중량자동차에 해당되는 건설기계의 종류는 환경부장관이 정하여 고시한다. 4. 이륜자동차에는 옆 차붙이 이륜자동차를 포함하며, 경자동차·승용자동차 및 소형화물자동차를 제외한다. 5. 전기를 주동력으로 사용하는 자동차에 대한 종류의 구분은 위 표중 규모란의 차량 총중량에 의하되, 차량 총중량이 1.5톤미만에 해당되는 경우에는 경자동차로 구분한다.
2. 2000년 1월 1일부터 제작되는 자동차
종류	정의	규모
경자동차	주로 적은 수의 사람 또는 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량 800cc미만
승용자동차	주로 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	승용1	엔진배기량 800cc이상 및 9인승이하
		승용2	엔진배기량 800cc이상, 10인승이상 및 차량 총중량 2톤이하
		승용3	엔진배기량 800cc이상, 10인승이상 및 차량 총중량 2톤초과 3.5톤이하
		승용4	엔진배기량 800cc이상, 10인승이상 및 차량 총중량 3.5톤초과
화물자동차	주로 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	화물1	엔진배기량 800cc이상 및 차량 총중량 2톤이하
		화물2	엔진배기량 800cc이상 및 차량 총중량 2톤초과 3.5톤 이하
		화물3	엔진배기량 800cc이상 및 차량 총중량 3.5톤초과
이륜자동차	주로 1인 또는 2인 정도의 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량 50cc이상 및 빈차 중량 0.5톤미만
비고 : 1. 승용자동차에는 지프(JEEP)·웨곤(WAGON) 및 승합차를 포함한다. 2. 화물자동차에는 밴(VAN)을 포함한다. 3. 화물자동차에 해당되는 건설기계의 종류는 환경부장관이 정하여 고시한다. 4. 이륜자동차에는 옆차붙이 이륜자동차를 포함하며, 공차중량이 0.5톤 이상인 이륜자동차는 경자동차로 분류한다. 5. 전기를 주동력으로 사용하는 자동차에 대한 종류의 구분은 위 표중 규모란의 차량 총중량에 의하되, 차량 총중량이 1.5톤미만에 해당되는 경우에는 경자동차로 구분한다.