[별표 5의5] <개정 2011.12.23> 자동차의 등화별 전구형식 및 전력기준(제48조제3항 관련) 1. 자동차의 전조등용 전구형식 및 전력
순번	종류				형식	전력(와트)					순번	종류				형식	전력(와트)
						12볼트계				24볼트계							12볼트계				24볼트계
1	필라멘트 전구				R2	45/40				55/50	27	필라 멘트 전구				1A1	55				×
2					H1	55				70	28					2A1	65/43				×
3					H3	55				70	29					2B1	70/60				×
4					H4	35/35 또는 60/55				75/70	30					1C1	55				×
5					H7	55				70	31					2C1	65/43				×
6					H8	35				×	32					2D1	65/55				×
7					H8B	35				×	33					2E1	70/60				×
8					H9	65				×	34					UF	70				×
9					H9B	65				×	35					LF	60				×
10					H10	45				×	36					1G1	55				×
11					H11	55				70	37					2G1	43 또는 65				×
12					H11B	55				70	38					2H1	70/60				×
13					H12	53				×	39					HB1	70/50				×
14					H13	60/55				×	40					HB2	72/65				×
15					H14	60/55				×	41					HB3	70				×
16					H15	55				×	42					HB4	60				×
17					H16	19				×	43					HB5	70/60				×
18					HB2	72/65				×	44	가스 방전식 전구				D1S	35				35
19					HB3	60				×	45					D2S	35				35
20					HB3A	60				×	46					D1R	35				35
21					HB4	51				×	47					D2R	35				35
22					HB4A	51				×	48					D3S	35				×
23					HIR1	65				×	49					D3R	35				×
24					HIR2	55				×	50					D4S	35				×
25					H27W/1	27				×	51					D4R	35				×
26					H27W/2	27				×	52	LED				-	-				-
주) 1. 1A1부터 HB5까지 형식의 광원은 별표 19의3부터 별표 19의6까지의 광도기준을 적용하는 전조등을 말한다. 2. 전력란의 “00/00”은 이중필라멘트 구조로 “주행빔/변환빔” 전력기준을 구분하여 적용하며, “00”는 주행빔 및 변환빔의 구분 없이 적용하는 것을 의미한다. 이하 이 표에서 같다. 3. 전력란의 “×”는 사용불가를 의미하며, “-”는 전력제한기준의 적용 예외를 의미한다. 이하 이 표에서 같다. 4. 위 표 광원의 색상은 해당 등화장치에 적합한 색상을 사용하여야 한다. 이하 이 표에서 같다.
2. 자동차의 앞면안개등용 전구형식 및 전력
순번				종류			형식								전력(와트)
															12볼트계					24볼트계
1				필라멘트 전구			H1								55					70
2							H2								55					70
3							H3								55					70
4							H7								55					70
5							H8								35					×
6							H10								45					×
7							H11								55					70
8							H11B								55					70
9							H12								53					×
10							H16								19					×
11							H27W/1								27					×
12							H27W/2								27					×
13							HB4								51					×
14							HB4A								51					×
15							PSX24W								24					×
16				가스방전식 전구			D1S								35					35
17							D2S								35					35
18							D1R								35					35
19							D2R								35					35
20							D3S								35					×
21							D3R								35					×
22							D4S								35					×
23							D4R								35					×
24				LED			-								-					-
3. 자동차의 후퇴등용 전구형식 및 전력
순번		종류							형식				전력(와트)
													12볼트계					24볼트계
1		필라멘트 전구							P21W				21, 27 또는 28					21, 27 또는 28
2									PY21W				21					21
3									W16W				16					16
4									W21W				21					21
5		LED							-				-					-
4. 자동차의 주간주행등용 전구형식 및 전력
순번			종류					형식						전력(와트)
														12볼트계					24볼트계
1			필라멘트 전구					P13W						13					×
2								PSX26W						24					24
3								H15						15					×
4								P19W						19					×
5								PS19W						19					×
6								P21W						21					21
7								P21/5W						21/4					21/4
8			LED					-						-					-