■ 소음ㆍ진동관리법 시행규칙 [별표 13] <개정 2023. 6. 30.>

자동차의 소음허용기준(제29조 및 제40조 관련)

1. 제작자동차

가. 1999년 12월 31일까지 제작되는 자동차

소음 항목

자동차 종류

가속주행소음

(㏈(A))

배기소음

(㏈(A))

경적소음

(㏈(C))

경자동차

가

75 이하

100 이하

115 이하

나

76 이하

100 이하

승용자동차

75 이하

100 이하

소형화물자동차

77 이하

100 이하

중량

자동차

원동기출력

200마력 초과

82 이하

105 이하

원동기출력

200마력 이하

81 이하

103 이하

이륜

자동차

총배기량

500cc 초과

77 이하

105 이하

총배기량

500cc 이하

125cc 초과

74 이하

총배기량

125cc 이하

71 이하

102 이하

참고:  1. 경자동차 중 "가"는 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에 적용한다.

2. 경자동차 중 "나"는 참고 1. 외의 자동차에 적용한다.

3. 1995년 12월 31일 이전에 법 제33조제1항 또는 제2항에 따른 인증을 받은 승용자동차에 대하여는 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 측정방법에 관한 국제표준이 개정되어 이에 따라 환경부장관이 제작 자동차의 소음측정방법을 개정하기 전까지는 가속주행소음 허용기준을 적용할 때에 그 허용기준을 77㏈(A) 이하로 한다.

나. 2000년 1월 1일부터 2001년 12월 31일까지 제작되는 자동차

소음 항목

자동차 종류

가속주행소음

(㏈(A))

배기소음

(㏈(A))

경적소음

(㏈(C))

경자동차

가

74 이하

100 이하

110 이하

나

76 이하

승용

자동차

승용1

74 이하

100 이하

110 이하

승용2

76 이하

승용3

77 이하

100 이하

112 이하

승용4

원동기출력 195마력 이하

80 이하

103 이하

원동기출력 195마력 초과

80 이하

105 이하

화물

자동차

화물1

76 이하

100 이하

110 이하

화물2

77 이하

화물3

원동기출력 97.5마력 이하

79 이하

103 이하

112 이하

원동기출력 97.5마력 초과 195마력 이하

79 이하

103 이하

원동기출력 195마력 초과

80 이하

105 이하

이륜

자동차

총배기량 500cc 초과

77 이하

105 이하

110 이하

총배기량 500cc 이하· 125cc 초과

74 이하

총배기량 125cc 이하

71 이하

102 이하

참고

1. 경자동차 중 "가"는 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에 적용한다.

2. 경자동차 중 "나"는 참고 1. 외의 자동차에 적용한다.

3. 승용1에 해당되는 자동차 중 9인승의 자동차는 승용2의 가속주행소음기준을 적용한다.

4. 승용1에 해당되는 자동차 중 직접분사식 디젤원동기를 장착한 자동차의 가속주행소음기준은 1㏈(A)를 가산하여 적용한다.

5. 승용자동차 중 환경부장관이 고시하는 오프로드(off-road)형 자동차의 가속주행소음기준은 2㏈(A)를 가산하여 적용한다.

6. 화물2에 해당되는 자동차 중 차량 총중량 3톤 이상 3.5톤 이하의 자동차의 가속주행소음기준은 1㏈(A)를 가산하고, 직접분사식 원동기를 장착한 자동차의 가속주행소음기준은 2㏈(A)를 가산하여 적용한다.

7. 1995년 12월 31일 이전에 법 제33조제1항 또는 제2항에 따른 인증을 받은 승용1 및 승용2의 자동차에 대하여는 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음측정방법에 관한 국제표준이 개정되어 이에 따라 환경부장관이 제작자동차의 소음측정방법을 개정하기 전까지는 가속주행소음 허용기준을 적용할 때에 그 허용기준을 77㏈(A) 이하로 한다.

8. 가속주행소음기준은 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 시험도로에 관한 국제표준에 맞는 시험도로에서의 측정 결과에 의한 기준을 말하며, 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 측정방법에 따라 측정하는 경우에는 2㏈(A)를 가산하여 적용하되, 이 경우 이륜자동차의 가속주행소음기준은 다목의 기준을 적용한다.

9. 1999년 12월 31일 이전에 법 제33조제1항 또는 제2항에 따른 인증을 받은 자동차에 대하여는 2000년 9월 30일까지 가목의 기준을 적용한다.

다. 2002년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차

소음 항목

자동차 종류

가속주행소음(㏈(A))

배기소음

(㏈(A))

경적소음

(㏈(C))

가

나

경자동차

가

74 이하

75 이하

100 이하

110 이하

나

76 이하

77 이하

승용

자동차

승용1

74 이하

75 이하

100 이하

110 이하

승용2

76 이하

77 이하

승용3

77 이하

78 이하

100 이하

112 이하

승용4

원동기출력 195마력 이하

78 이하

78 이하

103 이하

원동기출력 195마력 초과

80 이하

80 이하

105 이하

화물

자동차

화물1

76 이하

77 이하

100 이하

110 이하

화물2

77 이하

78 이하

화물3

원동기출력 97.5마력이하

77 이하

77 이하

103 이하

112 이하

원동기출력 97.5마력 초과 195마력 이하

78 이하

78 이하

103 이하

원동기출력 195마력 초과

80 이하

80 이하

105 이하

이륜

자동차

총배기량 175cc 초과

80 이하

80 이하

105 이하

110 이하

총배기량 175cc 이하·80cc 초과

77 이하

77 이하

총배기량 80cc 이하

75 이하

75 이하

102 이하

참고

1. 경자동차 중 "가"는 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에 적용한다.

2. 경자동차 중 "나"는 참고 1. 외의 자동차에 적용한다.

3. 가속주행소음 중 "나"는 직접분사식(DI) 디젤원동기를 장착한 자동차에 적용한다.

4. 가속주행소음 중 "가"는 참고 3. 외의 자동차에 적용한다.

5. 승용자동차 중 차량 총중량 2톤 이상의 환경부장관이 고시하는 오프로드(off-road)형 자동차로서 원동기출력 195마력 미만인 자동차의 가속주행소음기준은 1㏈(A)를 가산하여 적용하며, 원동기출력 195마력 이상인 자동차의 가속주행소음 기준은 2㏈(A)를 가산하여 적용한다.

6. 가속주행소음기준은 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 측정방법에 따른 기준을 말한다.

7. 이륜자동차에 대하여는 국제표준화기구의 이륜자동차 가속주행소음 측정방법에 관한 국제표준이 개정되는 것에 따라 환경부장관이 이륜자동차의 소음측정방법을 개정하기 전까지 나목의 기준을 적용한다.

라. 2006년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차

소음 항목

자동차 종류

가속주행소음(㏈(A))

배기소음

(㏈(A))

경적소음

(㏈(C))

가

나

경자동차

가

74 이하

75 이하

100 이하

110 이하

나

76 이하

77 이하

승용

자동차

소형

74 이하

75 이하

100 이하

110 이하

중형

76 이하

77 이하

중대형

77 이하

78 이하

100 이하

112 이하

대형

원동기출력 195마력 이하

78 이하

78 이하

103 이하

원동기출력 195마력 초과

80 이하

80 이하

105 이하

화물

자동차

소형

76 이하

77 이하

100 이하

110 이하

중형

77 이하

78 이하

대형

원동기출력 97.5마력 이하

77 이하

77 이하

103 이하

112 이하

원동기출력 97.5마력

초과 195마력 이하

78 이하

78 이하

103 이하

원동기출력 195마력 초과

80 이하

80 이하

105 이하

이륜

자동차

총배기량 175㏄ 초과

80 이하

80 이하

105 이하

110 이하

총배기량 175㏄ 이하·80㏄ 초과

77 이하

77 이하

총배기량 80㏄ 이하

75 이하

75 이하

102 이하

참고: 1. 위 표 중 경자동차의 "가"의 규정은 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에 대하여 적용하고, 위 표 중 경자동차의 "나"의 규정은 그 밖의 자동차에 대하여 적용한다.

2. 위 표 중 가속주행소음의 "나"의 규정은 직접분사식(DI) 디젤원동기를 장착한 자동차에 대하여 적용하고, 위 표 중 가속주행소음의 "가"의 규정은 그 밖의 자동차에 대하여 적용한다.

3. 차량 총중량 2톤 이상의 환경부장관이 고시하는 오프로드(off-road)형 승용자동차 및 화물자동차 중, 원동기 출력 195마력 미만인 자동차에 대하여는 위 표의 가속주행소음기준에 1㏈(A)를 가산하여 적용하며, 원동기출력 195마력 이상인 자동차에 대하여는 위 표의 가속주행소음기준에 2㏈(A)를 가산하여 적용한다.

4. 가속주행소음 기준은 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 측정방법에 따른 기준을 말한다.

마. 2018년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차

소음 항목 자동차 종류			가속주행소음[㏈(A)]		배기소음 [㏈(A)]	경적소음 [㏈(C)]
			가	나
경자동차	가		74 이하	75 이하	100 이하	110 이하
	나		76 이하	77 이하
승용 자동차	소형		74 이하	75 이하	100 이하	110 이하
	중형		76 이하	77 이하
	중대형		77 이하	78 이하	100 이하	112 이하
	대형	원동기출력 195마력 미만	78 이하	78 이하	103 이하
		원동기출력 195마력 이상	80 이하	80 이하	105 이하
화물 자동차	소형		76 이하	77 이하	100 이하	110 이하
	중형		77 이하	78 이하
	대형	원동기출력 97.5마력 미만	77 이하	77 이하	103 이하	112 이하
		원동기출력 97.5마력 이상 195마력 미만	78 이하	78 이하	103 이하
		원동기출력 195마력 이상	80 이하	80 이하	105 이하
이륜 자동차	총배기량 175㏄ 초과	PMR≤25	73 이하	73 이하	105 이하	110 이하
		25<PMR≤50	74 이하	74 이하
		PMR>50	77 이하	77 이하
	총배기량 175㏄ 이하ㆍ80㏄ 초과	PMR≤25	73 이하	73 이하	105 이하
		25<PMR≤50	74 이하	74 이하
		PMR>50	77 이하	77 이하
	총배기량 80㏄ 이하	PMR≤25	73 이하	73 이하	102 이하
		25<PMR≤50	74 이하	74 이하
		PMR>50	77 이하	77 이하

비고

1. 경자동차 중 “가”는 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에 적용하고, “나”는 그 밖의 자동차에 적용한다.

2. 가속주행소음의 “나”는 직접분사식(DI) 디젤원동기를 장착한 자동차에 적용하고, “가”는 그 밖의 자동차에 적용한다.

3. 차량 총중량 2톤 이상의 환경부장관이 고시하는 오프로드(off-road)형 승용자동차 및 화물자동차 중, 원동기 출력 195마력 미만인 자동차에 대하여는 위 표의 가속주행소음기준에 1dB(A)를 가산하여 적용하며, 원동기출력 195마력 이상인 자동차에 대하여는 위 표의 가속주행소음기준에 2dB(A)를 가산하여 적용한다.

4. PMR(Power to Mass Ratio, 중량대 출력비)은 최고출력을 자동차의 공차상태[자동차에 사람이 승차하지 않고 물품을 적재하지 않은 상태로서 연료ㆍ냉각수 및 윤활유를 가득 채우고 예비타이어(예비타이어를 장착한 자동차만 해당한다)를 설치하여 운행할 수 있는 상태를 말한다] 중량에 75㎏을 더한 자동차 중량(kg)으로 나눈 값을 말한다.

2. 운행자동차

가. 1999년 12월 31일 이전에 제작되는 자동차

소음 항목

배기소음(㏈(A))

경적소음(㏈(C))

대상자동차

1995년 12월 31일

이전에 제작된 자동차

1996년 1월 1일

이후에 제작되는 자동차

모든 자동차

자동차 종류

경자동차

103 이하

100 이하

115 이하

승용자동차

103 이하

100 이하

소형화물자동차

103 이하

100 이하

중량자동차

107 이하

105 이하

이륜자동차

110 이하

105 이하

나. 2000년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차

소음 항목

자동차 종류

배기소음(㏈(A))

경적소음(㏈(C))

경자동차

100 이하

110 이하

승용

자동차

승용1

100 이하

110 이하

승용2

100 이하

110 이하

승용3

100 이하

112 이하

승용4

105 이하

112 이하

화물

자동차

화물1

100 이하

110 이하

화물2

100 이하

110 이하

화물3

105 이하

112 이하

이륜자동차

105 이하

110 이하

다. 2006년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차

소음 항목

자동차 종류

배기소음(㏈(A))

경적소음(㏈(C))

경자동차

100 이하

110 이하

승용

자동차

소형

100 이하

110 이하

중형

100 이하

110 이하

중대형

100 이하

112 이하

대형

105 이하

112 이하

화물

자동차

소형

100 이하

110 이하

중형

100 이하

110 이하

대형

105 이하

112 이하

이륜자동차

105 이하

110 이하

비고

법률 제19150호 소음ㆍ진동관리법 부칙 제3조에 따른 이륜자동차의 경우에는 위 표에서 정한 이륜자동차 배기소음허용기준에도 불구하고, 법 제35조제2항에 따라 법 제31조제1항 및 제2항에 따른 인증ㆍ변경인증을 받은 배기소음 결과 값에 5데시벨[dB(A)]을 더한 값이 위 표의 이륜자동차 배기소음허용기준보다 더 엄격한 경우에는 그 값을 배기소음허용기준으로 적용한다.