[별표 12]<개정 1992.1.16> 자동차차고시설(제89조 관련)
구 분	내 용
차고면적	보유자동차의 일상점검과 정비에 지장이 없는 면적의 차고를 갖출 것
2. 기계·기구	1) 타이어 게이지 2) 축전지비중계 3) 공기압축기 4) 카레이지잭(1.5톤 이상) 5) 주유기 6) 스프레이건
3. 정비시설	별표 24의 1급 및 2급의 자동차정비업 시설기준과 같다. 다만, 작업장면적과 점검·정비 및 검사용 기계·기구중 제1호 내지 제4호는 이를 적용하지 아니한다.
4. 정비기술인력	1) 정비관리자 1인을 포함하여 국가기술자격법에 의한 자동차정비에 관한 기능사 2급이상의 자격을 가진 자 2인이상일 것 2) 정비요원 총수의 1/5이상은 국가기술자격법에 의한 자동차정비에 관한 기능사보이상의 자격을 가진 자일 것
주 : 1. 제85조제1항의 규정에 해당하는 자동차사용자외의 자동차사용자에 대하여는 위표의 시설기준중 차고면적만을 적용한다. 2. 제85조제1항의 규정에 해당하는 자동차사용자는 차고면적 및 기계·기구는 필수적으로 갖추어야 하되, 정비시설 및 정비기술인력은 필요한 경우에 한하여 갖출 수 있다.