[별표 25]<개정 1992.9.26> 자동차폐차업의 시설기준(재175조 관련)
구분		기준
사업장의 위치		대형차량의 출입에 지장이 없고, 배수가 용이하며 폐차에 적합한 지역
시 설	작업장·야적장 · 사무실등의 총면적	3,000제곱미터이상
	장 비	명 칭	기 준	수 량
		레 카	자기소유로서 견인능력 3톤이상의 것	1대이상
		지게차	자기소유로서 3.5톤이상을 들어 올릴 수 있는 것	1대이상
		중량기	20톤이상을 계량할 수 있는 것	1식이상
		압축기	투입용적 1.2m ×1.8m ×5m이상의 것	압축기, 파쇄기 또는 용해로 중1식이상
		파쇄기	파쇄가압능력 500HP이상, 생산능력 매시간당 5톤 이상의 것
		전단기	전단능력 800톤 이상 처리능력 매시간당 15톤이상의 것
		용해로	용해능력 1회 5톤이상의 것
	환경관련시설	폐기물 소각시설	폐기물관리법 및 대기환경보전법에서 정한 기준을 준수할 수 있는 소각시설 및 대기오염방지 시설을 갖출 것	1식이상
		폐유·폐수 처리시설	국토이용관리법에 의한 경지지역 및 산립보전지역 내에 폐차장을 설치하는 경우와 기타 시·도지사가 필요하다고 인정하는 경우에는 폐유가 지하로 스며드는 것을 방지할 수 있도록 작업장을 포장하고 작업장에서 발생되는 오수를 정화하여 배출할 수 있는 설비를 갖추어야 하며 출입구에는 출입차량의 타이어를 세척할 수 있는 다음의 설비를 갖추어야 한다. 가. 너비 : 차량의 1.5배이상 나. 깊이 : 20㎝이상 다. 길이 : 차량의 2배이상
	기타장비 및 공구류	기타장비 공구류	폐차업무수행에 필요한 것으로서 시·도지사가 지정하는 것	시·도지사가 지정
	기 타 시 설 등	1. 높이 2m이상 블록시설의 울타리를 설치할 것. 2. 사무소는 영구건물일 것.