[별지 제48호의3서식] <신설 2010.2.18>

자동차 기능 종합 진단서

검사일자:      년   월   일

자동차등록번호		소유자 명		차 명
차 대 번 호		원동기형식		최초등록일
다음 종합검사일		재검사 기간		주행거리	㎞

※ 다음검사는 위의 검사일 기준 전ㆍ후 31일 이내에 받으시면 됩니다.

진단항목

안전진단기준(검사기준)

진단결과

진단의견

조향계통

앞바퀴 정렬

옆 방향 미끄러짐량

(1m 주행에 5mm 이내)

조향계통

설치상태 등

변형ㆍ 느슨함ㆍ 누유여부

파워스티어링 오일량

주행계통

차축ㆍ타이어ㆍ 휠

외관의 손상ㆍ 변형ㆍ 돌출여부

타이어 상태

변속기

추진축 등

변속기 오일 오염도

추진축ㆍ등속조인트(손상ㆍ 변형)

클러치 유격상태

뒷바퀴 정렬(옆 방향 미끄러짐)

제

동

계

통

⌢

브

레

이

크

시

스

템

⌣

제동력

앞축

전

앞축무게(   ㎏)의 50%이상

%(측정값:  ㎏)

후

앞축무게(  ㎏)의 50%이상

뒷축

전

뒷축무게(   ㎏)의 20%이상

%(측정값:  ㎏)

중

뒷축무게(   ㎏)의 20%이상

후

뒷축무게(   ㎏)의 20%이상

전체브레이크

전체무게(   ㎏)의 50%이상

%(측정값:  ㎏)

주차브레이크

전체무게(   ㎏)의 20%이상

%(측정값:  ㎏)

좌 ㆍ 우

차이

(편차)

앞축

전

앞축무게(   ㎏)의 8%이하

%(   :   ㎏)

후

앞축무게(   ㎏)의 8%이하

%(   :   ㎏)

뒷축

전

뒷축무게(   ㎏)의 8%이하

%(   :   ㎏)

중

뒷축무게(   ㎏)의 8%이하

%(   :   ㎏)

후

뒷축무게(   ㎏)의 8%이하

%(   :   ㎏)

제동계통

설치상태 등

견고한 설치ㆍ손상ㆍ오일누출

배력장치의 작동상태

디스크ㆍ 패드상태

등화장치

전조등

밝기

좌/우

12,000(15,000) ~ 112,500㏅

좌측밝기:      ㏅

우측밝기:      ㏅

비추는

방향

좌

상10/하30/좌15/우30㎝이내

상    ㎝, 하    ㎝

좌    ㎝, 우    ㎝

우

상10/하30/좌30/우30㎝이내

상    ㎝, 하    ㎝

좌    ㎝, 우    ㎝

기타등화

설치위치, 등광색 등

배출가스

휘발유

L P G

검사방법

일산화탄소(CO)

탄화수소(HC)

질소산화물(NOx)

공기과잉률(λ)

경유

검사방법

매연

최대출력

엔진회전수

배기,소음

발산방지장치

배기관ㆍ 소음기ㆍ촉매장치의

손상,변형 등이 없을 것

계기계통

속도계

40㎞/h일 때(32～44.4㎞/h)

계기장치

운행기록계ㆍ 최고속제한장치

설치 및 작동여부

진단항목		고장코드
자기진단센서점검
		진단의견

검사항목			결과 및 의견
관 능 ⁀ 육 안 ‿ 검 사	엔진오일 오염도 / 벨트상태 원동기 이상음 / 시동장치 / 방열기
	동일성 / 차대 및 차체 / 물품적재장치
	(승차 / 조종 / 완충 / 방화)장치
	경음기 / ( 연결 및 견인 / 전기)장치
	연료장치 / 내압용기 / 시야확보 / 창유리
	기타장치
서비스 제공
종합 진단결과

「자동차관리법」 제43조제2항, 제44조제1항, 제45조제1항 및 같은 법 시행규칙에 따라 위와 같이 발급합니다.

년      월       일

자동차검사소 검사책임자

인

※ 본 진단서는 고객님의 차량 관리를 위한 진단결과입니다.