[별표 6]
잔류성유기오염물질의 측정주기 등(제14조제3항 관련)
1. 측정대상 : 별표 1에 규정된 배출시설 2. 측정물질 : 다이옥신 3. 측정매체 : 배기가스, 폐수 4. 측정의 주기 및 횟수 가. 배기가스 1) 소각시설 가) 시간당 처리능력이 2톤 이상인 시설의 경우 : 6개월마다 1회 이상 나) 시간당 처리능력이 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설의 경우 : 12개월마다 1회 이상 다) 시간당 처리능력이 25킬로그램 이상 200킬로그램 미만인 시설의 경우 : 24개월마다 1회 이상 2) 소각시설을 제외한 배출시설
	구분		측정주기
	다이옥신발생량이 연간 25g-TEQ 이상인 배출시설(소각시설을 제외한다)		6개월 마다 1회 이상
	다이옥신발생량이 연간 4g-TEQ 이상 25g-TEQ 미만인 배출시설(소각시설을 제외한다)		1년마다 1회 이상
	다이옥신발생량이 연간 4g-TEQ 미만인 배출시설(소각시설을 제외한다)		2년마다 1회 이상
비고 1. 연간 다이옥신 발생량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.
	연간 다이옥신 발생량 = [다이옥신 배출계수/1-(방지시설 설계효율/100)] × 최대 연간활동도
2. 다이옥신 배출계수는 다음의 방법에 따라 산정한다. 가. 최근 2년 이내 4회 이상 실측값이 있는 경우 다이옥신 배출계수=A×B/C A : 다이옥신 농도(최근 2년 이내에 4회 이상 실측한 값 중 최대값) B : 최대 일일유량(시설용량) C : 최대 일일활동도 나. 최근 2년 이내 1회 이상 4회 미만의 실측값이 있는 경우 업종별 다이옥신 평균배출계수를 적용 다. 최근 2년 이내 실측값이 없는 경우: 다음의 업종별 평균배출계수를 적용한다. < 업종별 평균 다이옥신 배출계수 >
	배출시설			배출계수 (㎍-TEQ/톤)
	제철 및 제강시설	소결로		0.9
		전기아크로		1.0
	동 제련, 정련 및 합금 제조시설	전기아크로		1.5
		용융/용해로		1.0
		반사로, 전로, 정련로, 배소로, 전해로, 건조로, 도가니로		0.5
	동 압연, 압출 및 연신 제조시설	전기아크로		1.0
		용융/용해로		25
		반사로, 전로, 정련로, 배소로, 전해로, 건조로, 도가니로		0.5
	알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조시설	용융/용해로		6.0
		반사로, 전로, 정련로, 배소로, 전해로, 건조로, 도가니로		0.5
	알루미늄 압연, 압출 및 연신 제조시설	용융/용해로		1.5
		반사로, 전로, 정련로, 배소로, 전해로, 건조로, 도가니로		0.5
	시멘트 제조시설	소성로		0.1
3. “방지시설 설계효율”이란 해당 배출시설에 설치된 대기오염물질 중 먼지에 대한 방지시설의 처리효율을 말한다. 가. 처리효율은 해당 시설 설치 시 제시된 설계효율을 기준으로 한다. 다만, 방지시설 효율 값이 없는 경우에는 국립환경과학원장이 고시한 먼지 제거 효율 값을 적용한다. 나. 배출시설에 2기 이상의 방지시설이 있는 경우 방지시설 설계효율은 다음의 산식에 따라 산정한다. [eqn: { eta }_{t } = { eta }_{1 } + { eta }_{2 }(1- {{ eta }_{1 } } over {100 }) + { eta }_{3 }LEFT { 1-{{ eta }_{1 }+{ eta }_{2}LEFT (1-{{ eta }_{1 } } over {100 } RIGHT ) } over {100}RIGHT }+⋅⋅⋅⋅] [eqn: { eta }_{t }]: 방지시설 전체에 대한 총 방지효율 [eqn: {eta} _{1}, {eta} _{2}, {eta} _{3},․․․․]: 개별 방지시설의 설계효율 나. 폐수 부문 12개월마다 1회 이상. 다만, 이염화에틸렌·염화비닐 제조시설은 6개월마다 1회 이상 측정하여야 한다.