[별표 2]
잔류성유기오염물질 함유량 기준(제3조 관련)
잔류성유기오염물질	함유량 기준
영 별표 1 제1호부터 제8호까지 및 제10호에 해당하는 잔류성유기오염물질	리터당 0.1ng
폴리클로리네이티드비페닐	가. 액체상태의 물질: 리터당 0.01밀리그램 나. 고체상태의 물질: 리터당 0.0001밀리그램
다이옥신, 푸란	가. 액체상태의 물질: 리터당 100 pg-TEQ 나. 고체상태의 물질: 그램당 3 ng-TEQ
비고 1. 잔류성유기오염물질의 함유량의 측정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 공정시험기준을 따른다. 2. 영 별표 1 제13호에 따라 고시된 물질에 대한 잔류성유기오염물 함유량 기준은 환경부장관이 정하여 고시한다.