[별표 8]

잔류성유기오염물질 함유폐기물의 처리에 관한 기준 및 방법(제18조 관련)

1. 영 별표 1 제1호부터 제8호까지, 제10호부터 제12호까지의 물질은 「폐기물관

리법 시행규칙」 별표 5 제4호에 따라 수집ㆍ운반ㆍ보관ㆍ처리하여야 한다.

2. 영 별표 1 제9호에 따른 물질로서 「폐기물관리법 시행령」 별표 1 제6호에

해당되는 경우에는 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5 제4호에 따라 수집ㆍ운

반ㆍ보관ㆍ처리하여야 한다 .

3. 영 별표 1 제9호에 따른 물질로서 「폐기물관리법 시행령」 별표 1 제8호에

해당되는 경우에는 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5 제4호에 따라 수집ㆍ운

반ㆍ보관하여야 하며, 해당 물질을 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법에

따라 처리하여야 한다.

가. 고온소각 또는 고온용융

나. 화학처리(중화ㆍ산화ㆍ환원ㆍ중합ㆍ축합ㆍ치환 등의 화학반응을 이용하여 처리하

는 방법만 해당한다)

다. 세정처리(고체상태의 물질만 해당한다)

라. 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제7조에 따른 기술검증을 받은 방

법

비고

제3호나목부터 라목까지의 방법에 따라 폐기물을 처리하려는 경우에는 다음

의 기준에 따라 처리하여야 한다.

가. 공통사항

1) 처리시설은 자체중량 및 적재하중과 그 밖의 하중에 견딜 수 있어야

하고, 처리에 사용하는 처리약품 및 처리과정에서 발생하는 열ㆍ습기ㆍ

배기가스ㆍ배출수 및 충격 등에 견딜 수 있는 재질을 사용하여야 한다.

2) 사고 시를 대비하여 보관탱크, 반입설비, 반응설비 등에서 폴리클로

리네이티드비페닐 함유폐기물의 유출을 방지하기 위하여 유출방지제

방이나 그 밖의 설비를 갖추어야 한다.

3) 처리시설의 바닥은 폴리클로리네이티드비페닐 함유폐기물, 처리약품

등이 침투하지 아니하는 재료로 축조하거나 포장하여야 한다.

4) 폴리클로리네이티드비페닐 함유폐기물의 휘발에 의한 오염을 예방하

기 위하여 처리시설의 내부 공기가 이중필터를 갖춘 환기장치를 통하

여 배출되도록 하여야 한다.

5) 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제7조에 따라 기술검증을 받

을 때 부과된 기준을 준수하여야 한다.

나. 액체상태인 경우

1) 처리된 물질의 폴리클로리네이티드비페닐 함류량이 리터당 2밀리그

램 미만이어야 한다.

2) 폴리클로리네이티드비페닐 함유폐기물과 처리약품의 혼합과 반응에

필요한 온도ㆍ압력 등을 유지하여야 하며, 그 온도ㆍ압력을 연속적으로

측정하고 기록하여야 한다.

3) 처리하는 과정에서 발생한 물을 배출하려는 경우에는 배출수 중 폴

리클로리네이티드비페닐 함유량, 노말 헥산 추출물질 함유량 및 수소

이온 농도 등이 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별

표 13에 따른 오염물질의 배출허용기준 이내로 배출되도록 유지ㆍ관리

하여야 하며, 6개월마다 1회 이상 배출수의 폴리크로리네이티드비페

닐의 함유량을 측정하고 기록하여야 한다.

4) 처리시설에서 발생하는 배출가스 중 다이옥신 농도는 0.1

ng-TEQ/Sm3 이내로 배출되도록 유지ㆍ관리되어야 하고, 6개월마다 1

회 이상 다이옥신 농도를 측정하고 기록하여야 한다.

다. 고체상태인 경우

1) 금속 등 비함침성 내부 부재(部材)는 최종 세정액의 폴리클로리네이

티드비페닐 함유량이 리터당 0.003밀리그램 미만이 되도록 하여야 하

며, 종이, 목재 등 함침성 내부 부재(종이, 나무와 금속이 서로 혼합되

어 있어 분리가 어려운 경우를 포함한다)는 용출액에서 폴리클로리네

이티드비페닐 함유량이 리터당 0.003밀리그램 미만이 되도록 하여야

한다.

2) 고체와 액체를 분리하는 과정에서 발생하는 폴리클로리네이티드비페

닐 함유폐기물의 증기가 외부로 유출되지 아니하도록 하여야 한다.

3) 세정액 분리시설의 온도 및 압력을 측정하고 기록하여야 한다.

4) 세정시설 등에서 분리한 세정액과 액상의 폴리클로리네이티드비페닐

함유폐기물은 따로 보관ㆍ저장ㆍ처리하여야 한다.