[별표 1]<개정 1999.6.30>

적용범위에서 제외되는 고압가스(제2조관련)

1. 에너지이용합리화법의 적용을 받는 보일러안과 그 도관안의 고압증기

2. 철도차량의 에어콘디셔너안의 고압가스

3. 선박안전법의 적용을 받는 선박안의 고압가스

4. 광산보안법의 적용을 받는 광산에 소재하는 광업을 위한 설비안의 고압가스

5. 항공법의 적용을 받는 항공기안의 고압가스

6. 전기사업법에 의한 전기공작물중 발전·변전 또는 송전을 위하여 설치하는 변압기·리액틀·개폐기·자동차단기로서 가스를 압축 또는 액화 그밖의 방법으로 처리하는 그 전기공작물안의 고압가스

7. 원자력법의 적용을 받는 원자로 및 그 부속설비안의 고압가스

8. 내연기관의 시동, 타이어의 공기충전, 리벳팅, 착암 또는 토목공사에 사용되는 압축장치안의 고압가스

9. 오토크레이브안의 고압가스(수소·아세틸렌 및 염화비닐을 제외한다)

10. 액화브롬화메탄제조설비외에 있는 액화브롬화메탄

11. 등화용의 아세틸렌가스

12. 청량음료수·과실주 또는 발포성주류에 혼합된 고압가스

13. 냉동능력이 3톤미만인 냉동설비안의 고압가스

14. 소방법의 적용을 받는 내용적 1리터이하의 소화기용 용기 또는 소화기에 내장되는 용기안에 있는 고압가스

15. 그 밖에 산업자원부장관이 위해발생의 우려가 없다고 인정하는 고압가스