[별표1]

적용범위에서 제외되는 고압가스

1. 열관리법의 적용을 받는 보일러내와 그 도관내의 고압증기

2. 철도차량의 에어콘디셔너내의 고압가스

3. 선박안전법의 적용을 받는 선박내의 고압가스

4. 광산보안법의 적용을 받는 광업설비중 가스를 압축 또는 액화 기타의 방법으로 처리하는 설비내의 고압가스

5. 항공법의 적용을 받는 항공기내의 고압가스

6. 전기사업법의 적용을 받는 전기공작물중 발전·변전 또는 송전을 위하여 설치하는 전기공작물 및 전기사용을 위하여 설치하는 변압기·리액틀·개폐기 및 자동차단기로서 가스를 압축 또는 액화 기타의 방법으로 처리하는 그 전기공작물내의 고압가스

7. 원자로 및 그 부속설비내의 고압가스

8. 내연기관의 시동·타이어의 공기충전·리벳팅 착암 또는 토목공사에 사용되는 압축장치내의 고압가스

9. 오토크래이브내에 있는 고압가스(수소, 아세틸렌 및 염화비닐을 제외한다)

10. 액화브롬화메탄의 제조설비외에 있는 당해 고압가스

11. 등화용의 아세틸렌가스

12. 접합 또는 납붙임용기(내용적 1리터미만의 것에 한한다)내의 고압가스

13. 청량음료수 또는 발포성주류에 혼합된 고압가스

14. 기타 동력자원부장관이 위해 발생의 우려가 없다고 지정하는 고압가스