[별표1]<개정 1993·7·1>

적용범위에서 제외되는 고압가스(제2조관련)

1. 에너지이용합리화법의 적용을 받는 보일러내와 그 도관내의 고압증기

2. 철도차량의 에어콘디셔너의 고압가스

3. 선박안전법의 적용을 받는 선박내의 고압가스

4. 광산보안법의 적용을 받는 광산에 소재하는 광업을 위한 설비내의 고압가스

5. 항공법의 적용을 받는 항공기내의 고압가스

6. 전기사업법의 규정에 의한 전기공작물중 발전변전 또는 송전을 위하여 설치하는 변압기리액틀개폐기자동차단기로서 가스를 압축 또는 액화 그 밖의 방법으로 처리하는 그 전기공작물내의 고압가스

7. 원자력법의 적용을 받는 원자로 및 그 부속설비내의 고압가스

8. 내연기관의 시동타이머의 공기충전리벳팅착암 또는 토목공사에 사용되는 압축장치내의 고압가스

9. 오토크레이브내의 고압가스(수소아세틸렌 및 염화비닐을 제외한다)

10. 액화브롬화메탄제조설비외에 있는 당해 고압가스

11. 동화용의 아세틸렌가스

12. 청량음료수과실주 또는 발포성주류에 혼합된 고압가스

13. 냉동능력이 3톤미만인 냉동설비내의 고압가스

14. 소방법의 적용을 받는 내용적 1리터이하의 소화기용 용기 또는 소화기에 내장되는 용기내에 있는 고압가스

15. 그밖에 상공자원부장관이 위해발생의 우려가 없다고 인정하는 고압가스