[별표 19의9] <개정 2012.2.15>

적응형 전조등의 광도기준(제106조제1호 관련)

1. 공통 사항

가. “V”란 등화장치의 광원을 통과하고 시험스크린 및 지면에 동시에 수직인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다.

나. “H”란 등화장치의 광원을 통과하는 지면에 수평인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다.

다. “측정점”이란 시험스크린 상에서 광도가 측정되는 점들로서 H선과 V선의 교차점을 기준으로 한 각도(°)로 표시되는 점을 말한다. 이 경우 측정점을 표시하는 “U” 및 “D”는 H선 위쪽과 아래쪽의 각도(°)를 말하고, “L” 및 “R”은 V선 왼쪽과 오른쪽의 각도(°)를 말한다.

라. 시험스크린의 위치는 등화장치의 광원에서 25미터의 거리에 위치하여야 한다.

마. 변환빔의 경우 선명한 컷오프선을 형성할 수 있어야 한다.

바. 측정점ㆍ측정구역 및 컷오프선은 다음 그림과 같다.

사. 바목에 따른 구역 A-1 및 구역 A-2의 범위는 다음과 같다.

범위	경계점	1	2	3	4	5	6	7	8
구역 A-1 (기본 모드, 시가지 모드)	수평	8L	8L	8R	8R	6R	1.5R	V-V	4L
	수직	1U	4U	4U	2U	1.5U	1.5U	H-H	H-H
구역 A-2 (젖은 도로 모드, 고속도로 모드)	수평	8L	8L	8R	8R	6R	1.5R	0.5L	4L
	수직	1U	4U	4U	2U	1.5U	1.5U	0.34U	0.34U

아. 측정점 및 측정구역의 각도 및 측정범위는 다음과 같다.

측정점 및 측정구역	측정 각도
S50LL	4U-8L
S50	4U-V
S50RR	4U-8R
S100LL	2U-4L
S100	2U-V
S100RR	2U-4R
E	10U-20L~20R
F1	10U~60U-10L
F2	10U~60U-V
F3	10U~60U-10R

2. 주행빔

측정점(각도)	광도(칸델라)
	최소	최대
H-V	최대광도 80% 이상	-
최대광도값	30,000	150,000
H-5.2L	3,750	-
H-2.6L	15,000	-
H-2.6R	15,000	-
H-5.2R	3,750	-

3. 변환빔

측정점 및 측정구역		측정 각도		기본 모드		시가지 모드		고속도로 모드		젖은도로 모드
		수평각	수직각	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
1	B50L비고1	3.43L	0.57U		250		250		438		438
2	H-V비고1	V	H		438		438
3	BR	2.5R	1U	125	1,250	63	625	125	1,250	125	1,875
4	세부구역 BRR비고1	8R∼20R	0.57U		2,500		625		2,500		3,750
5	세부구역 BLL비고1	8L∼20L	0.57U		438		625		625		625
6	P	7L	H	63						63
7	구역 A-1, 구역 A-2				438		438		625		625
8	S50, S50LL, S50RR		4U	63비고2				63비고2		63비고2
9	S100, S100LL, S100RR		2U	125비고2				125비고2		125비고2
10	50R	1.72R	0.86D			3,750
11	75R	1.15R	0.57D	7,500				11,250		15,000
12	50V	V	0.86D	3,750		3,750		7,500		7,500
13	50L	3.43L	0.86D	2,625	9,375비고3	2,625	9,375비고3	5,000		5,000	18,750비고3
14	25LL	16L	1.72D	875		625		875		2,500
15	25RR	11R	1.72D	875		625		875		2,500
16	세부구역 20을 포함한 아랫부분	3.5L∼V	2D								12,500
17	세부구역 10을 포함한 아랫부분	4.5L∼2R	4D		8,750비고4		8,750비고4		8,750비고4		5,000
18	최대광도값비고5			12,500	31,250	6,250	31,250	12,500	56,250비고6	21,875	50,000비고7
도로의 곡률조건 또는 조향조건에 따라 조명의 밝기나 방향이 조절되는 곡선로 조명이 적용된 경우 위 표 1, 2, 7, 13, 18의 광도기준은 다음과 같이 적용한다.
1	B50L비고1	3.43L	0.57U		375		375				563
2	H-V비고1	V	H		625		625
7	구역A-1, 구역A-2				625		625		625		625
13	50L	3.43L	0.86D	1,250		1,250		2,500		2,500
18	최대광도값			7,500	31,250	3,750	31,250	7,500	56,250비고6	15,000	50,000비고7

※ 비고:

1. 좌ㆍ우측 전조등의 각 측정점별 광도값은 각각 63칸델라 이상일 것

2. 차폭등이 적응형 전조등의 일부이거나 함께 장착된 경우에는 제작자의 요청에 따라 작동하여 광도를 측정할 수 있을 것

3. 정전압장치를 가지는 경우에는 최대광도값의 1.4배를 적용할 것

4. 젖은도로 변환빔으로 설계된 경우 최대광도는 1만1천250칸델라 이하일 것

5. 변환빔 최대광도 및 컷오프선 수평부 위치는 다음의 기준에 적합할 것

각도 위치/범위	기본 모드		시가지 모드		고속도로 모드		젖은도로 모드
모드 명칭 및 요구사항	수평	수직	수평	수직	수평	수직	수평	수직
최대광도값의 위치	0.5L ∼3R	0.3D ∼1.72D		0.3D ∼1.72D	0.5L ∼3R	0.1D ∼1.72D	0.5L ∼3R	0.3D ∼1.72D
컷오프 꺽임점이 V-V에 위치할 것
컷오프선 수평부의 위치		0.57D		0.57D ∼1.3D		0.23D ∼0.57D		0.23D ∼0.57D

6. 고속도로 모드에서는 다음의 기준에 적합할 것

고속도로 모드로 제어하는 경우에는 B50L의 광도값과 최대광도는 다음의 값으로 대체할 것
구분	컷오프선의 위치	변환빔의 광도(칸델라)
	컷오프선의 수평면	EB50L	최대광도값
		최대	최대
E1	0.34D 이하	375	50,000
E2	0.45D 이하	313	43,750
E3	0.57D 이하	250	37,500

7. 젖은 도로 모드에서는 측정구역 E, 측정구역 F1, 측정구역 F2, 측정구역 F3에서 125칸델라이하일 것. 다만, 최대광도값의 위치가 세부구역 20과 그 아랫부분은 6천250칸델라, 세부구역 10과 그 아랫부분은 2천500칸델라를 넘지 않도록 설계된 경우 최대광도는 6만2천500칸델라 이하이어야 한다.

4. 내구성 및 고장시 광도기준 등

가. 적응형 전조등은 5만회 이상 회전작동시험을 실시하여 이상이 없을 것

나. 적응형 전조등 고장시에는 기본모드 상태로 자동 변환되거나 그 밖의 수단에 따라 구역 A-2에서는 938칸델라 이하이고, 최대광도구역에서는 2천500칸델라 이상일 것

다. 가스방전식 광원을 사용하는 경우에는 다음의 기준에 적합할 것

30분 이상 소등한 상태에서 전조등의 최초 점등 4초 후에는 주행빔은 H-V에서 3만7천500칸델라 이상이어야 하고 변환빔은 기본모드의 50V에서 6천250칸델라 이상이어야 한다.