[별표 30의3] <개정 2010.11.10>

전자파 적합성 기준(제111조의2 관련)

1. 전자파 방사기준

가. 광대역 방사기준

구분

시험 주파수(㎒)

30 ~ 75

75 ~ 400

400 ~ 1000

자동차

10미터 기준치

(㏈㎶/m)

36

36+15.13log(f/75)

47

3미터 기준치

(㏈㎶/m)

46

46+15.13log(f/75)

57

자동차의 전기ㆍ전자장치 단위부품

62-25.13log(f/30)

52+15.13log(f/75)

63

주) 1. 10미터 및 3미터의 기준치 중 하나를 적용하며, f는 시험 주파수를 말한다. 이하 이 표에서 같다.

2. 위 기준은 자동차에 우선 적용하며, 자동차 기준에 만족하는 경우 해당 자동차  에 장착된 전기ㆍ전자장치의 단위부품도 기준에 적합한 것으로 본다. 이하 이  표에서 같다.

나. 협대역 방사기준

구분

시험 주파수(㎒)

30 ~ 75

75 ~ 400

400 ~ 1000

자동차

10미터 기준치

(㏈㎶/m)

26

26+15.13log(f/75)

37

3미터 기준치

(㏈㎶/m)

36

36+15.13log(f/75)

47

자동차의 전기ㆍ전자장치 단위부품

52-25.13log(f/30)

42+15.13log(f/75)

53

주) 자동차에 장착된 전기ㆍ전자장치의 발진주파수가 9㎑ 미만이거나, 76㎒～108㎒주파수 범위에서 라디오의 공중선 유기 전압이 20㏈㎶ 미만인 경우에는 기준에 적합한 것으로 본다.

2. 전자파 내성기준
적용대상	시험 조건		기준
	주파수범위	전파의 세기(실효값)
자동차	20～2,000 ㎒	24 V/m	○ 자동차의 직접 제어와 관련한 기능에 이상이 없을 것 ○ 운전자, 승객 또는 다른 운전자의 보호와 관련한 기능에 이상이 없을 것 ○ 운전자나 다른 운전자에게 혼란을 유발할 수 있는 장해를 발생시키지 아니할 것 ○ 자동차의 데이터 전송시스템 및 자동차의 법정 데이터에 영향을 미치는 기능에 이상이 없을 것
자동차의 전기ㆍ전자장치 단위부품	20～2,000 ㎒	가. 전자파방사: 30V/m 나. 150㎜스트립선로: 60V/m 다. 800㎜스트립선로: 15V/m 라. TEM cell: 75V/m 마. BCI(벌크전류인가): 60㎃
주) 1. 자동차의 전기ㆍ전자장치 단위부품의 내성시험은 전파의 세기 란의 가목부터 마목까지 중 1가지 이상의 방법을 선택하여 시험할 수 있다. 2. 자동차 시험의 경우, 주파수 범위의 90% 이상에 대한 전파의 세기는 24V/m 이며, 주파수 범위에서 최소 전파의 세기는 20V/m 이상이어야 한다. 3. 자동차의 전기ㆍ전자장치 단위부품 시험의 경우, 주파수 범위의 90% 이상에 대 한 전파의 세기는 표 항목의 세기와 같으며, 주파수 범위에서 최소 전파의 세기는 전자파방사는 25V/m, 150mm 스트립라인은 50V/m, 800mm 스트립라인은 12.5V/m, TEM 셀은 62.5V/m 및 벌크전류인가(BCI)는 50mA 이상이어야 한다.