[별표 19의3] <개정 2011.12.23>
전조등의 광도기준 Ⅰ(제106조제1호 및 제112조의4 관련)
구분	기계식 조준		시각/광학적 조준
	측정점 및 측정구역(도)	광도(칸델라)	측정점 및 측정구역(도)	광도(칸델라)
주행빔	2U-V	1,500이상	2U-V	1,500이상
	1U-3L, 3R	5,000이상	1U-3L, 3R	5,000이상
	H-V	40,000이상 70,000이하	H-V	40,000이상 70,000이하
	H-3L, 3R	15,000이상	H-3L, 3R	15,000이상
	H-6L, 6R	5,000이상	H-6L, 6R	5,000이상
	H-9L, 9R	3,000이상	H-9L, 9R	3,000이상
	H-12L, 12R	1,500이상	H-12L, 12R	1,500이상
	1.5D-V	5,000이상	1.5D-V	5,000이상
	1.5D-9L, 9R	2,000이상	1.5D-9L, 9R	2,000이상
	2.5D-V	2,500이상	2.5D-V	2,500이상
	2.5D-12L, 12R	1,000이상	2.5D-12L, 12R	1,000이상
	4D-V	5,000이하	4D-V	5,000이하
변환빔	10U-90U	125이하	10U-90U	125이하
	4U-8L, 8R	64이상	4U-8L, 8R	64이상
	2U-4L	135이상	2U-4L	135이상
	1.5U-1R~3R	200이상	1.5U-1R~3R	200이상
	1.5U-1R~R	1,400이하	1.5U-1R~R	1,400이하
	1U-1.5U~L	700이하	1U-1.5L~L	700이하
	0.5U-1.5L~L	1,000이하	0.5U-1.5L~L	1,000이하
	0.5U-1R~3R	500이상 2,700이하	0.5U-1R~3R	500이상 2,700이하
	H-V	5,000이하	H-V	5,000이하
	H-4L	135이상	H-4L	135이상
	H-8L	64이상	H-8L	64이상
	0.5D-1.5L~L	3,000이하	0.6D-1.3R	10,000이상
	0.5D-1.5R	10,000이상 20,000이하	0.86D-V	4,500이상
			0.86D-3.5L	1,800이상 12,000이하
	1D-6L	1,000이상	1.5D-2R	15,000이상
	1.5D-2R	15,000이상
	1.5D-9L, 9R	1,000이상	2D-9L, 9R	1,250이상
	2D-15L, 15R	850이상	2D-15L, 15R	1,000이상
	4D-V	7,000이하	4D-V	10,000이하
	4D-4R	12,500이하	4D-4R	12,500이하
			4D-20L, 20R	300이상
주 : 1) 이 표는 다음의 형식에 적용한다. 가) 형식UF, 형식LF 나) 교환전구 4등식중 HB2이외의 것으로서 이중필라멘트형식을 단독으로 사용하거나 다른 이중필라멘트형식과 함께 사용한 경우 다) 교환전구 4등식중 HB2 또는 단일필라멘트형식을 단독으로 사용하거나 단일 또는 이중필라멘트형식과 함께 사용한 경우 2) 기계식 조준의 경우 광축 조준을 위한 표시가 렌즈 표면에 있어야 하고, 자동차 또는 전조등에 광축 조준을 위한 장치가 있어야 한다(이하 별표 19의4 내지 별표 19의6에서 같다). 3) 시각/광학적 조준의 경우 변환빔은 컷오프선을 형성할 수 있어야 한다(이하 별표 19의4 내지 별표 19의6에서 같다). 4) 시험스크린의 위치는 등화장치 광원에서 18.3미터 이상의 거리에 위치하여야 한다(이하 별표19의4 내지 별표19의6에서 같다). 5) "측정점"이라 함은 시험스크린상에서 광도가 측정되는 점들로서 H선과 V선을 기준한 각도(도)로 표시되는 점을 말한다. 측정점을 표시하는 U, D는 H선 윗쪽과 아랫쪽의 각도(도)를 의미하고, L, R은 V축 왼쪽과 오른쪽의 각도를 의미한다(이하 별표19의4 내지 별표19의6에서 같다)