[별표 19의5] <개정 2011.12.23>
전조등의 광도기준 Ⅲ(제106조제1호 및 제112조의4 관련)
구분	기계식 조준		시각/광학적 조준
	측정점 및 측정구역(도)	광도(칸델라)	측정점 및 측정구역(도)	광도(칸델라)
주행빔	2U-V	1,000 이상	2U-V	1,000 이상
	1U-3L, 3R	2,000 이상	1U-3L, 3R	2,000 이상
	H-V	20,000 이상 75,000 이하	H-V	20,000 이상 75,000 이하
	H-3L, 3R	10,000 이상	H-3L, 3R	10,000 이상
	H-6L, 6R	3,250 이상	H-6L, 6R	3,250 이상
	H-9L, 9R	1,500 이상	H-9L, 9R	1,500 이상
	H-12L, 12R	750 이상	H-12L, 12R	750 이상
	1.5D-V	5,000 이상	1.5D-V	5,000 이상
	1.5D-9L, 9R	1,500 이상	1.5D-9L, 9R	1,500 이상
	2.5D-V	2,500 이상	2.5D-V	2,500 이상
	2.5D-12L, 12R	750 이상	2.5D-12L, 12R	750 이상
	4D-V	5,000 이하	4D-V	5,000 이하
변환빔	10U-90U	125 이하	10U-90U	125 이하
	4U-8L, 8R	64 이상	4U-8L, 8R	64 이상
	2U-4L	135 이상	2U-4L	135 이상
	1.5U-1R~3R	200 이상	1.5U-1R~3R	200 이상
	1.5U-1R~R	1,400 이하	1.5U-1R~R	1,400 이하
	1U-1.5L~L	700 이하	1U-1.5L~L	700 이하
	0.5U-1.5L~L	1,000 이하	0.5U-1.5L~L	1,000 이하
	0.5U-1R~3R	500 이상 2,700 이하	0.5U-1R~3R	500 이상 2,700 이하
	H-4L	135 이상	H-4L	135 이상
	H-8L	64 이상	H-8L	64 이상
	0.5D-10.5L~L	2,500 이하	0.6D-1.3R	10,000 이상
	0.5D-1.5R	8,000 이상 20,000 이하	0.86D-V	4,500 이상
	1D-6L	750 이상	0.86D-3.5L	1,800 이상 12,000 이하
	1.5D-2R	15,000 이상	1.5D-2R	15,000 이상
	1.5D-9L, 9R	750 이상	2D-9L, 9R	1,250 이상
	2D-15L, 15R	700 이상	2D-15L, 15R	1,000 이상
	4D-4R	12,500 이하	4D-4R	12,500 이하
			4D-20L, 20R	300 이상
주 : 이 표는 다음의 형식에 적용한다. 가) 2등식 인테그랄형식, 2B1형식, 2E1형식, 2H1형식 나) 교환전구 4등식중 HB2이외의 것으로서 이중필라멘트형식을 단독으로 사용하거나 다른 이중필라멘트형식과 함께 사용한 경우 다) 교환전구 2등식중 HB2이외의 것으로서 이중필라멘트형식을 단독으로 사용하거나 다른 이중필라멘트형식과 함께 사용한 경우