[별표 4] 정화조의 생물화학적 산소요구량 제거율의 측정방법(제3조제2항 관련) 1. 시료(試料)는 수세식 화장실에 유입되기 전의 세정수와 정화조의 소독실로 유입되기 전의 유출수를 채취하여야 한다. 2. 생물화학적 산소요구량 제거율(%) 산정방법 등 가. 생물화학적 산소요구량 제거율(%) 산정방법
생물화학적 산소 요구량 제거율(%)	=	유입수의 생물화학적 산소요구량(mg/L)	-	유출수의 생물화학적 산소요구량(mg/L)	×100
		유입수의 생물화학적 산소요구량(mg/L)
나. 유입수의 생물화학적 산소요구량(mg/L) 산정방법
유입수의 생물화학적 산소요구량(mg/l)	=	생분뇨의 생물화학적 산소요구량(mg/L)
		희석배율
이 경우 생분뇨의 생물화학적 산소요구량은 20,000mg/L로 한다. 다. 희석배율 산정방법
희석배율	=	생분뇨의 염소이온농도
		유출수의 염소이온농도	-	세정수의 염소이온농도
이 경우 생분뇨의 염소이온농도는 5,500mg/L로 한다.