[별표 25]
제동등의 광도기준(제106조제7호관련)
1. 최대광도(칸델라)
1전구식		2전구식					3전구식
300 이하		360 이하					420 이하
2. 각 측정점에서의 최소광도(칸델라)
측정점(도)				1전구식		2전구식			3전구식
10U, 10D	5L, 5R			16.0 이상		19.0 이상			22.0 이상
5U, 5D	20L, 20R			10.0 이상		11.8 이상			13.7 이상
	10L, 10R			30.0 이상		35.6 이상			41.2 이상
	V			70.0 이상		83.1 이상			96.2 이상
H	10L, 10R			40.0 이상		47.5 이상			55.0 이상
	5L, 5R			80.0 이상		95.0 이상			110.0 이상
	V			80.0 이상		95.0 이상			110.0 이상
주 : 다음의 각 측정점에서의 최소광도의 합의 기준을 만족한 경우에는 최소광도의 기준을 만족한 것으로 본다.
측정점(도)			1전구식		2전구식			3전구식
20L-5U, 5D 5L-10U, 10D			52.0 이상		61.6 이상			71.4 이상
10L-5U, H, 5D			100.0 이상		118.7 이상			137.4 이상
H-5L, V, 5R V-5U, 5D			380.0 이상		451.2 이상			522.4 이상
10R-5U, H, 5D			100.0 이상		118.7 이상			137.4 이상
20R-5U, 5D 5R-10U, 10D			52.0 이상		61.6 이상			71.4 이상
3. 다른 등화와 겸용하는 제동등의 경우에는 제동조작시 제2호의 측정점중 H-V, H-5L, H-5R, 5U-V에서는 최소광도기준의 5배 이상, 기타의 측정점에서는 최소광도기준의 3배 이상일 것