[별표 6]<개정 1989.8.28, 1992.9.26> 제작자등의 시설 및 기술인력의 확보기준(제49조 관련)
I. 시설확보기준					(단위: 대)
검사진로수 품명	검 사 진 로 수								비고
	1	2	3			4	5	6
1. 헤드라이트시험기	1	2	3			4	5	6
2. 소음측정기(음량계)	1	2	3			4	5	6
3. 회전반경측정기	1	1	1			1	1	1
4. 제동시험기	1	2	3			4	5	6
5. 일산화탄소측정기	1	2	3			4	5	6
6. 매연측정기	1	2	3			4	5	6
7. 사이드스립측정기	1	2	3			4	5	6
8. 속도계시험기	1	2	3			4	5	6
9. 경사각도시험기	1	1	1			1	1	1
10. 가스누출감지기	1	2	3			4	5	6
11. 탄화수소측정기	1	2	3			4	5	6
12. 가시광선투과율측정기	1	2	3			4	5	6
주 :1. 검사시설은 자동식 또는 반자동식일 것 2. 제5호·제6호·제10호 및 제11호의 시설은 제작등을 하고자하는 차종별 당해 제작진로에만 설치하여야 한다. 3. 특수용도 화물자동차중 피견인자동차는 제3호·제4호·제9호의 시설에 한한다. 4. 1개의 검사기기로 2이상의 검사를 할 수 있을 때에는 그 검사기기를 설치한 것으로 본다. Ⅱ. 기술인력 확보기준 (1) 검사책임자 : 검사소당 1인(검사진로수가 1개진로인 경우에는 검사책임자 대신 검사주무로 갈음할 수 있다) (2) 검사주무 : 검사소별로 검사진로 2개진로마다 1인(검사진로수가 2개진로를 초과하는 경우 초과하는 진로에 한하여 검사원중에서 자격이 있는 자를 지정한 때에는 당해검사원으로 갈음할 수 있다) (3) 검사원
진 로 당 연 간 검 사 대 수				검사진로당 검사원 수
(가) 7,000대 미만				1인이상
(나) 7,000대이상 15,000대 미만				2인이상
(다) 15,000대이상 25,000대 미만				3인이상
(라) 25,000대이상				4인이상