[별표 1]<개정 2000.7.22>

지정폐기물에 함유된 유해물질(제2조제1항관련)

1. 오니류·폐흡착제 및 폐흡수제에 함유된 유해물질

가. 납 또는 그 화합물(폐기물공정시험방법에 의한 용출시험결과 용출액 1리터당 3밀리그램이상의 납을 함유한 경우에 한한다)

나. 구리 또는 그 화합물(폐기물공정시험방법에 의한 용출시험결과 용출액 1리터당 3밀리그램이상의 구리를 함유한 경우에 한한다)

다. 비소 또는 그 화합물(폐기물공정시험방법에 의한 용출시험결과 용출액 1리터당 1.5밀리그램이상의 비소를 함유한 경우에 한한다)

라. 수은 또는 그 화합물(폐기물공정시험방법에 의한 용출시험결과 용출액 1리터당 0.005밀리그램이상의 수은을 함유한 경우에 한한다)

마. 카드뮴 또는 그 화합물(폐기물공정시험방법에 의한 용출시험결과 용출액 1리터당 0.3밀리그램이상의 카드뮴을 함유한 경우에 한한다)

바. 6가크롬화합물(폐기물공정시험방법에 의한 용출시험결과 용출액 1리터당 1.5밀리그램이상의 6가크롬을 함유한 경우에 한한다)

사. 시안화합물(폐기물공정시험방법에 의한 용출시험결과 용출액 1리터당 1밀리그램 이상의 시안화합물을 함유한 경우에 한한다)

아. 유기인화합물(폐기물공정시험방법에 의한 용출시험결과 용출액 1리터당 1밀리그램이상의 유기인화합물을 함유한 경우에 한한다)

자. 테트라클로로에틸렌(폐기물공정시험방법에 의한 용출시험결과 용출액 1리터당 0.1밀리그램이상의 테트라클로로에틸렌을 함유한 경우에 한한다)

차. 트리클로로에틸렌(폐기물공정시험방법에 의한 용출시험결과 용출액 1리터당 0.3밀리그램이상의 트리클로로에틸렌을 함유한 경우에 한한다)

카. 기름성분(중량비로 5퍼센트이상 함유한 경우에 한한다)

타. 기타 환경부장관이 정하여 고시하는 물질

2. 광재·분진·폐주물사·폐사·폐내화물·도자기조각·소각재, 안정화 또는 고형화처리물 및 폐촉매에 함유된 유해물질

가. 제1호 가목 내지 사목 및 카목의 규정에 의한 유해물질

나. 기타 환경부장관이 정하여 고시하는 물질