전자문서 이용가능
[별지 제5호서식] <개정 2009.12.30>
(앞 쪽)
평면디자인 도면 (【디자인일련번호】) 【디자인의 대상이 되는 물품】 【디자인의 설명】 【디자인창작내용의 요점】 【도면 1.1】 【도면 1.2】 210㎜×297㎜ [보존용지(2종) 70g/㎡]

(뒤 쪽)

[서식의 용도 및 관련규정]

이 서식은 디자인심사등록출원서, 유사디자인심사등록출원서 또는 디자인무심사등록출원서, 유사디자인무심사등록출원서에 첨부하여 제출합니다(관련규정 : 「디자인보호법」 제9조제2항).

※ 기재요령

1. 일반적 유의사항

가.  용지는 가로 210㎜, 세로 297㎜ [보존용지(2종) 70g/㎡]의 A4 용지를 세로로 하여 상단을 철합니다.

나. 용지는 상단 40㎜, 좌단 25㎜, 하단 및 우단 20㎜의 여백을 두고 내용을 적으며, 용지의 하단여백 중앙에 아라비아숫자로 쪽 번호를 적습니다.

다. 도면은 백색을 바탕으로 하여 진한 먹물 또는 제도용 흑색 잉크로 선명하게 도시하며, 연필, 잉크(제도용 흑색 제외), 크레파스 또는 그림물감을 사용하여서는 안됩니다. 컴퓨터 프로그램을 이용하여 생산된 이미지파일(300dpi 이상의 해상도)인 경우에도 위에 준하여 도시합니다. 다만, 도면을 3차원 모델링(Modelling) 형태로 제출 시 디자인의 전체적인 형태를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 바탕색을 무채색으로 할 수 있습니다.

라. 도형 내에는 중심선, 기선(基線), 수평선, 음영 등을 표시하기 위한 세선(細線) 또는 농담(濃淡), 내용의 설명을 하기 위한 지시선, 부호 또는 문자를 기입할 수 없습니다. 다만, 사시도(斜視圖)에 음영을 가할 경우에는 모양과 혼동되지 아니하는 범위 안에서 세선, 점 또는 농담 등을 제한적으로 사용할 수 있습니다.

마. 식별항목의 기재

(1)  서식에 규정된 각 표제는 식별기호(【  】)와 식별항목명으로 구성된 식별항목으로 적으며, 식별항목의 다음 행에 해당 내용을 적어야 합니다.

(2) 식별기호(【  】)는 식별항목 외의 용도로 사용할 수 없습니다.

(3)  도면 내용은 필요한 경우에 가로(횡)로 배치할 수 있으나, 도면 내용의 상단이 용지의 우측이 되도록 배치하며, 【도면 ○.○】식별항목은 가로(횡)로 적어서는 아니 됩니다.

(4)   도면의 기재순서는 디자인의 창작내용을 가장 잘 표현하는 도면을 선순위로 하여 【도면 1.1】, 【도면 1.2】…순으로 적습니다. 도면의 개수가 2개를 초과하는 경우에는 별도로 식별항목(예:【도면 1.3】)을 추가하여 적습니다. 그 외에 사용상태도, 전개도, 단면도, 절단부단면도, 확대도 그 밖에 필요한 참고도를 추가하려는 경우에는 【참고도 1.1】,【참고도 1.2】… 순으로 식별항목을 만들어 적되, "사용상태도", "전개도", "확대도", "단면도" 등과 같은 참고도의 명칭은 다음 예와 같이 【참고도 ○.○】란의 다음 행에 적습니다. 또한, 【참고도】란을 제외한 도면의 식별항목은 최초 출원 시에 도면의 일부 내용이 없는 경우에도 해당 식별항목을 삭제할 수 없습니다.

[예] 【참고도 1.3】

절단부 단면도

해당 도면

내용

(5) 디자인내용을 충분히 설명하기 위하여 여러 벌의 도면이 필요한 경우(움직이는 것, 열리는 것 등의 디자인으로서 변화 전·후의 상태를 각각의 도면에 표현하고자 할 경우 등)에는 다음 예와 같이 각 도의 식별항목명에 영문자 대문자(A, B…순)를 적어서 구분하고, 【디자인의 설명】란에 통상적인 디자인의 설명을 먼저 한 후에, "변화 전 상태의 도면은 도면A 1.1부터 도면A 1.2까지, 변화 후 상태의 도면은 도면B 1.1부터 도면B 1.2까지"라고 설명하는 방식으로 그 구분 기준을 명시합니다.

[예]    【디자인의 대상이 되는 물품】

【디자인의 설명】

【디자인창작내용의 요점】

【도면A 1.1】

【도면A 1.2】

【참고도A 1.1】

【참고도A 1.2】

【도면B 1.1】

【도면B 1.2】

【참고도B 1.1】

【참고도B 1.1】

(6) 복수디자인등록출원의 도면인 경우에는 다음 예와 같이【디자인의 대상이 되는 물품】란의 위에 【디자인일련번호】란을 만들어 해당 일련번호를 적습니다.

[예] 【디자인일련번호】 M03

【디자인의 대상이 되는 물품】신사복

바. 도면의 쪽수가 여러 쪽인 경우에는 다음 예와 같이 각 디자인마다 각 페이지 하단의 여백중앙에 도면의 총 쪽수와 해당 쪽과의 일련관계를 표시합니다.

[예] 3-1, 3-2, 3-3

2. 도면의 작성방법

가. 도면의 기초정보

(1)【디자인의 대상이 되는 물품】란에는 디자인등록출원서와 동일하게 디자인의 대상이 되는 물품명을 적습니다.

(2)【디자인의 설명】란에는 「디자인보호법 시행규칙」 별표 2(디자인의 설명의 기재사항)에 따라 적습니다.

(3)【디자인창작내용의 요점】란에는 「디자인보호법 시행규칙」 별표 3(창작내용의 요점의 기재방법)에 따라 적습니다.

나. 일반적 디자인의 도면

(1) 평면을 표현하는 도면은 등록받으려는 디자인의 창작내용과 전체적인 형태를 명확히 파악할 수 있도록 1개 이상의 도면으로 작성하여야 하며, 도면을 3차원 모델링(Modelling) 형태로 제출할 경우에는 디자인의 창작내용을 가장 잘 표현하는 화면을 정지화면으로 하여 제출하여야 합니다.

※ 평면적인 것을 표현하기 위해 도면을 【표면도】와 【이면도】를 하나의 디자인도로 하여 제출할 경우에는 동일한 축척으로 도시하여야 합니다. 다만, 아래의 경우에 해당하는 때에는 이면도를 생략할 수 있으며, 이 때에는 그 뜻을 생략하는 식별항목의 다음 행에 적습니다.

[일부 도면을 생략할 경우의 기재방법]

도면의 생략이 가능한 경우	생략가능한 도면	기재방법
이면도와 표면도가 동일 또는 대칭이거나 이면도에 모양이 없는 경우	【이면도】	"표면도와 동일(대칭)" 또는 "모양이 없음"

[예] 표면도와 이면도가 동일하여 이면도를 생략하는 경우

【이면도】

표면도와 동일

※ 출원 시 일부도면을 제출할 수 없는 경우에는 해당 도면의 식별항목 다음 행에 "추후제출"이라 적고, 「디자인보호법 시행규칙」 별지 제2호서식(보정서)에 따라 보정합니다.

(2) (1)항의 도면만으로는 그 디자인을 충분히 표현할 수 없는 때에는 전개도·단면도·절단부단면도·확대도 및 그 밖에 필요한 도면을 【참고도】란에 추가합니다.

(3) 봉재, 선재, 판재, 관재 등과 같이 형상이 연속하는 것 또는 지물과 같이 모양이 연속되거나 반복적으로 연속하는 것을 표시하는 도면은 그 연속 또는 반복적으로 연속하는 상태를 알 수 있게 도시하며, 【디자인의 설명】란에 형상이나 모양이 한 방향 또는 상하좌우로 연속 또는 반복하는 것인지 등을 적습니다.

(4)  부분확대도를 그릴 경우에는 그 확대한 부분을 해당 부분확대도의 원래의 도면에 쇄선(鎖線)으로 표시합니다. 이 경우에 쇄선은 도형 안에 들어가도록 표시하여서는 아니 되며, 그 쇄선의 양단에는 부호를 표시하고 부분확대도를 그린 방향을 표시할 경우에는 화살표로 그 표시를 합니다.

다. 부분디자인의 도면

(1) 부분디자인을 도면에 도시하는 경우에는 해당 디자인의 대상이 되는 물품의 전체디자인 중 부분디자인으로 디자인등록을 받으려는 부분은 실선(實線)으로 표현하고, 그 외의 부분에 관한 형상은 파선(破線)으로 표현하여 부분디자인으로 등록받으려는 부분을 명확히 특정합니다.

(2) 부분디자인을 견본으로 출원하는 경우에는 해당 디자인의 대상이 되는 물품의 전체디자인 중 부분디자인으로 디자인등록을 받으려는 부분 이외의 부분에 대해서는 검정색 등 무채색으로 칠하여 부분디자인으로 등록받고자 하는 부분을 명확히 특정합니다.

(3) 부분디자인을 사진으로 출원하는 경우에는 해당 디자인의 대상이 되는 물품의 전체디자인 중 부분디자인으로 디자인등록을 받으려는 부분 외의 부분에 대해서는 검정색 등 무채색으로 칠하여 부분디자인으로 등록받으려는 부분을 명확히 특정한 다음 이를 촬영한 사진을 출원합니다. 다만, 전체디자인이 검정색 등 무채색만으로 구성되어 있어 무채색으로 칠하여 부분디자인으로 등록받으려는 부분을 명확히 특정하기 곤란한 경우에는 유채색을 이용할 수 있습니다.

(4)  부분디자인을 디자인등록출원하는 경우에는 도면·사진 또는 견본에서 해당 부분을 특정하고 있는 방법에 대한 설명을 【디자인의 설명】란에 적습니다.

(5) 그 밖의 작성방법은 이 서식의 기재요령 제2호의 나. 일반적 디자인의 도면을 참조하여 작성합니다.

3. 참고사항

가. 도면이 2면 이상으로 된 경우 처음 면 이외의 면에는 【디자인의 대상이 되는 물품】,【디자인의 설명】및【디자인창작내용의 요점】란의 기재를 생략할 수 있습니다.

나.  도면에 갈음하여 사진을 제출하는 경우에는 사진의 규격은 최대 가로 10㎝ × 세로 15㎝ 이하, 최소 가로 7㎝ × 세로 10㎝ 이상의 크기로 하여 명료하게 표현되도록 하며, 배경·음영 등이 나타나서는 아니 됩니다. 사진은 보조용지에서 떨어지지 아니하도록 부착하며, 다음 예와 같이 해당 도면 식별항목의 다음 행에 "도면대용사진 1.2"이라고 사진의 설명을 적습니다.

[예]【도면대용사진 1.2】

도면대용사진 1.2

해당 사진

다. 도면에 갈음하여 사진 또는 견본을 제출하는 경우에는 다음의 요건을 갖추어야 합니다.

(1) 쉽게 파손되거나 변경·변질되지 아니할 것

(2) 취급 및 보존이 용이할 것

(3) 용지에 첨부할 경우 떨어질 염려가 없을 것

(4) 견본을 제출하는 경우 견본 1개와 견본의 사진(등록받으려는 디자인의 창작내용과 전체적인 형태가 명확히 표현된 사진) 각 1통을 각각 이 서식에 첨부할 것

라. 복수디자인등록출원의 경우에도 이 서식의 기재요령에 따라 작성하나, 2개 이상의 디자인을 하나의 도면에 도시하여서는 아니 됩니다.

4. 전자문서 이용 시 유의사항

가. 입력가능 문자 및 이미지

「전기통신기본법」 제29조에 따른 표준(KSC5601, KS 2바이트 완성형)문자에 포함된 문자 및 기호만을 사용하여 작성하여야 하며, 이에 포함되지 아니하는 특수문자 또는 도형 등은 이미지로 입력하여야 합니다.

나. 이미지는 다음과 같은 요령에 따라 입력합니다.

(1) 도면 내용의 이미지 포맷은 해상도 300dpi부터 400dpi까지(300dpi 권장)의 흑백 TIFF(Tagged Image File Format) 이어야 합니다.

(2)  디자인의 내용을 표현하기 위하여 반드시 필요한 경우에는 그레이스케일 또는 칼라 이미지의 입력이 허용되며, 이들의 이미지 포맷은 300부터 400dpi까지(300dpi 권장)의 JPEG(Joint Photographic Experts Group)이어야 합니다.

(3) 도면 내용의 이미지는 ‘삽입그림’의 형태로 완전히 삽입·저장되어야 하며, ‘객체 연결 및 삽입’(OLE) 또는 ‘동적 자료교환’(DDE)의 형태로 연결되어서는 아니 됩니다.

다. 도면을 3차원 모델링(Modelling) 형태로 제출할 경우에는 3DS(3D Studio), DWG(Drawing) 또는 DWF(Design Web Format) 파일형식을 사용할 수 있습니다. 이 경우 출원 이후 보정 등을 위하여 도면을 다시 제출하는 경우에는 동일한 파일형식을 사용하여야 합니다.