[별표 11]<개정 2000.7.22.>

폐기물처리시설에대한기술관리대행계약에포함될점검항목(제33조제2항관련)

시 설 명	점 검 항 목
1. 중간처리시설 가. 공통사항 나. 소각시설 및 고 온열분해시설 다. 파쇄시설 라. 용융시설 마. 증발·농축시설 ·정제시설·반 응시설 바. 유수분리시설 사. 응집·침전시설 아. 탈수시설 자. 건조시설 차. 고형화시설 카. 안정화시설 타. 증기멸균분쇄 시설	○ 투입폐기물의 종류 및 양의 적정여부 ○ 보관시설바닥·주요처리시설등의 변형·파손여부 ○ 온도기록계등 측정기기의 부착 및 정상가동 여부 ○ 사고발생시 적정조치여부 ○ 동파우려가 있는 시설·장비의 배관의 물 제거여부 ○ 시설·장비등의 운영지침서에 의한 적정운영여부 ○ 소화장비의 구입여부 ○ 내화물의 파손여부 ○ 연소버너·보조버너의 정상가동 여부 ○ 안전설비의 정상가동 여부 ○ 방지시설의 정상가동 여부 ○ 배출가스중의 오염물질의 농도 ○ 연소실등의 청소실시 여부 ○ 냉각펌프의 정상가동 여부 ○ 연도등의 기밀유지상태 ○ 정기성능검사실시 여부 ○ 시설가동개시시 적정온도까지 높인 후 폐기물투입 여부 및 시설가동중단방법의 적정성 여부 ○ 온도·압력등의 적정유지 여부 ○ 파쇄·분쇄·절단장치의 파손 여부 ○ 분진의 흩날림방지상태 ○ 온도조절설비의 정상가동 여부 ○ 유해가스처리시설의 정상가동 여부 ○ 증발·농축조등의 부식 또는 손괴 여부 ○ 온도조절설비의 정상가동 여부 ○ 유해가스처리설비의 정상가동 여부 ○ 주기적인 청소실시 여부 ○ 분리수이동설비의 파손 여부 ○ 회수유저장조의 부식 또는 손괴 여부 ○ 이물질제거망의 청소 여부 ○ 폐유투입량 조절장치의 정상가동 여부 ○ 정기적인 여과포의 교체 또는 세정 여부 ○ 교반장치의 정상가동 여부 ○ 응집·침전된 오니의 적정제거 여부 ○ 탈수성능의 정상 여부 ○ 액상폐기물 및 탈수과정에서 발생되는 폐수의 유출 여부 ○ 여과포의 정기적인 교체 또는 세정 여부 ○ 이물질의 제거 여부 ○ 건조온도조절장치의 정상가동 여부 ○ 빗물유입방지용 덮개등의 구비 여부 ○ 유해가스처리설비의 정상가동 여부 ○ 혼합장치의 정상가동 여부 ○ 배합비율(시멘트·물 및 고화제등) ○ 양생시설로부터의 혼합물의 유실 여부 ○ 혼합기등의 청소실시 여부 ○ 유해가스처리설비의 정상가동 여부 ○ 멸균조건의 적정 유지여부(멸균검사 포함) ○ 분쇄시설의 정상 가동여부 ○ 자동기록장치의 정상 가동여부 ○ 안전설비의 정상 가동여부 ○ 악취방지시설·건조장치·자동투입장치등의 정상 가동여부
2. 최종처리시설 가. 공통사항 나. 차단형매립시설 다. 관리형매립시설	○ 철망등 외곽시설의 파손 여부 ○ 매립시설표지판의 설치 및 내용기재 여부 ○ 계량시설의 정상가동 여부 ○ 매립시설 지반의 침하 여부 ○ 지하수검사정의 수질검사 실시 여부 ○ 바닥·외벽 및 내부막의 파손 여부 ○ 빗물차단용 덮개의 구비 여부 ○ 하단벽체의 콘크리트 파손여부 ○ 차수시설의 파손 여부 ○ 침출수집수정·이송설비등의 정기적인 청소실시 여부 ○ 유량조정조의 파손 여부 ○ 침출수처리시설의 정상가동여부 ○ 방류수의 수질 ○ 발생가스처리시설의 정상가동 여부
3. 기타 환경부장관이 폐기물을 안전하게 처리할 수 있다고 인정하여 고시하는 시설	○ 환경부장관이 고시로 정하는 항목