[별표 7의2]<개정 2000.7.22., 2000.12.30> 폐기물처리시설의 검사기준(제23조제6항관련)
소각시설
구 분		검 사 항 목
설치검사		○ 소각능력의 적정성 및 적정연소상태 유지여부 ○ 연소실 출구온도 유지여부 ○ 연소가스 체류시간 적정여부 ○ 바닥재 강열감량 적정여부 ○ 보조연소장치의 용량 및 작동상태 ○ 연소실 공기 또는 산소공급장치 작동상태 ○ 굴뚝의 통풍력 및 구조의 적정성 ○ 폭발사고 및 화재 등에 대비한 구조인지 여부 ○ 압력측정계 설치여부 및 작동상태 ○ 계량시설 설치여부 및 작동상태 ○ 출구온도 측정공, 온도지시계, 온도기록계 설치 여부 및 작동상태 ○ 내부에 사용한 재질의 적정성○연소실 외부 피복상태 및 외부표면온○ 대기오염방지시설의 유입가스온도 ○ 배출가스의 연속측정·기록장치 작동상태 ○ 폐기물의 투입구 및 청소구의 내열성, 구조 및 공기유입·유출 여부 ○ 내부 연소상태 투시공 설치 여부 ○ 소각재의 흩날림 방지조치 여부 ○ 표지판 부착 여부 및 기재사항
정기검사		○ 적정연소상태 유지여부 ○ 소방장비 설치 및 관리실태 ○ 보조연소장치의 작동상태 ○ 배기가스온도 적정여부 ○ 바닥재 강열감량 ○ 연소실 출구가스온도 ○ 연소실 가스체류시간 ○ 설치검사 당시와 동일한 설비·구조를 유지하고 있는지 여부
2. 매립시설
구 분			검 사 항 목
설치검사	공통사항		○ 외곽시설 설치상태 ○ 표지판의 규격 및 기재사항 ○ 옹벽 및 제방의 안정성 ○ 기초지반 처리내역 및 상태 ○ 빗물배제시설 설치내역 ○ 계량시설 작동상태 ○ 세륜·세차시설 작동상태 ○ 지하수검사정의 수·규격·재질·설치구조
	차 단 형 매립시설		○ 바닥 및 외벽의 압축강도·두께 ○ 내부막의 구획면적·매립가능용적·두께·압축강도 ○ 빗물유입방지시설 및 덮개설치 내역
	관 리 형 매립시설		○ 차수시설의 재질·두께·투수계수 ○ 토목합성수지라이너의 항목인장강도의 안전율 ○ 매끄러운 고밀도폴리에틸렌라이너의 기준 적합여부 ○ 침출수집배수층의 재질·두께·투수계수·투과능계수 및 구배 ○ 지하수배제시설 설치내역 ○ 침출수유량조정조의 규모·방수처리내역, 유량계의 형식 및 작동상태 ○ 침출수처리시설의 처리방법, 처리용량 ○ 침출수 이송·처리시 종말처리시설 등의 처리능력 ○ 매립가스소각시설 또는 활용시설 설치계획 ○ 내부진입도로 설치내역
정기검사	차 단 형 매립시설		○ 소화장비 설치·관리실태 ○ 옹벽의 안정성 ○ 빗물·지하수 유입방지 조치 ○ 사용종료매립지 밀폐상태
	관 리 형 매립시설		○ 소화장비 설치·관리실태 ○ 옹벽의 안정성 ○ 빗물·지하수 유입방지 조치 ○ 빗물배제시설의 유지·관리실태 ○ 세륜·세차시설의 작동상태 ○ 계량시설의 작동상태 ○ 미매립구역의 차수시설 유지·관리실태 ○ 침출수처리시설 운영·관리실태 및 침출수 배출허용기준 준수여부 ○ 지하수검사정, 지하수배제시설 및 해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출여부 ○ 침출수집배수시설의 기능 ○ 가스포집 및 처리시설의 적정설치·운영여부 ○ 매립작업설계도서에 의한 매립·복토·빗물배제 ○ 폐기물의 다짐 및 압축정도 ○ 차수시설 상부보호층 적정설치 여부 ○ 복토두께
비고 : 환경기술검증을 받은 매립시설의 설치공법에 대한 검사항목은 환경부장관이 이를 정하여 고시한다.
3. 증기멸균분쇄시설
구 분		검 사 항 목
설치검사		○ 멸균능력의 적정성 및 멸균조건의 적정여부(멸균검사 포함) ○ 분쇄시설의 작동상태 ○ 밀폐형으로 된 자동제어에 의한 처리방식인지 여부 ○ 자동기록장치의 작동상태 ○ 폭발사고 및 화재등에 대비한 구조인지 여부 ○ 자동투입장치 및 투입량 자동계측장치의 작동상태 ○ 악취방지시설·건조장치의 작동상태
정기검사		○ 멸균조건의 적정 유지여부(멸균검사 포함) ○ 분쇄시설의 작동상태 ○ 자동기록장치의 작동상태 ○ 폭발사고 및 화재등에 대비한 구조의 적정유지 ○ 악취방지시설·건조장치·자동투입장치등의 작동상태