[별표 3] <신설 1996.7.23>
표지기 및 표지 등의 설치기준 1. 표지기의 설치기준(굴착공사 착공전) 가. 크기 및 모양
나. 규격 및 색상
구분	깃대	깃발
규격	10×10×1,000 또는 ∅10×1,000	200×100×1/2
색상	백색	황색
다. 설치장소 : 가스관과 같은 선인 경우는 지하매설물의 직상의 위치에, 면적인 경우에는 굴착경계선 외측 1m내에 설치 라. 설치간격 : 지방지역은 50m, 도시지역은 20m, 곡선부는 5~10m 간격을 원칙으로 한다. 예시) 2. 표지 등의 설치기준(굴착공사 준공후) 가. 종류 및 설치간격

(1) 표지의 종류 가) 인식표지(도시지역) 나) 표지주(지방지역) ※ 지방지역이라도 보차도가 분리되어 있는 경우에는 도시지역의 설치방법에 의한다. (2) 설치간격 가) 일반적인 설치간격 : 지방지역 50m, 도시지역 20m, 곡선부위는 5~10m 간격을 원칙으로 하고 주변지형 여건 등에 따라 적절히 조정할 수 있다. 나) 변곡점에는 반드시 설치하여야 한다. 다) 변곡점에 인접한 곳에서는 다음 방향을 용이하게 찾을 수 있도록 10m내외의 간격으로 표시한다. 예시) 나. 매설물의 종류별 표기명
종류별	표기명	종류별	표기명
가스공급시설 송유관 송전선로 전기통신관 송열관	가스 유류 전기 통신 난방	광역상수도시설 지방상수도 공업용수도 수도관	광수도 수도 수도 수도
※ 관리기관명은 6자 이내로 한다. 다. 인식표지 (1) 보도가 없는 도로에 매설하는 경우 가) 재료 : 인식표지의 재료는 KS D5101(동합금봉), KS D6001(황동주물) 또는 이와 동등 이상의 것을 사용하고, 인식표지의 핀은 KS D3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용한다.

나) 규격 : 몸체 100m/m×7m/m, 핀 140m/m×20m/m, F ∅20m/m×15m/m 다) 크기 및 모양 <측면도>
(단위 : m/m)
A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L
70	100	15	25	7		15	100	5	20	5	5	5
라) 글씨크기 : 10m/m 장방형에 양각으로 한다. 마) 설치위치 : 매설물의 직상 도로면(포장)에 직접 설치한다. (2) 보도가 있는 도로에 매설하는 경우 가) 재료 및 색상 : 인식표지의 재료는 폴리에틸렌(Polyethlene)으로 하고, 색상은 노란색으로 한다. 나) 규격(∅100m/m×10m/m)
					→ 가스․통신․수도․난방 → 매설물까지의 거리 → 관리기관명 : 한국가스공사

다) 글씨크기 : 매설물의 종류 및 관리기관명은 10m/m 장방형에 양각으로 하고, 거리표시는 검정색 페인트로 표기한다.

라) 설치위치 : 경계석 바닥에서 50m/m 떨어진 부분에 설치

마) 설치요령 : 경계석 전면에 강력접착제 등을 사용하여 떨어지지 않게 붙인다.

라. 표지주

(1) 표지주 제작

가) 재료 : 콘크리트, 석재

나) 크기 및 모양(규격)

다) 색상 : 지반선 이상 노출부분은 노란색 페인트를 칠한다.

라) 글씨표기 : 매설물의 종류, 관리기관, 거리표기중 “내”글씨는 음각을 하고 검정색 페인트를 칠하며, 거리 숫자(2.0)표시는 검정색 페인트로 표기한다.

(2) 도로유효폭 외측에 매설하는 경우

가) 설치위치 : 매설물의 직상에 설치한다.

나) 설치요령 : 도로측에서 매설물의 종류와 관리기관명을 볼 수 있도록 도로와 대각선 방향으로 설치한다.

(3) 도로유효폭 내측에 매설하는 경우

가) 설치위치 : 길어깨끝 또는 절토부 소단에 설치한다.

나) 설치요령 : 도로측에서 매설물의 종류와 거리표지를 볼 수 있도록 도로와 대각선 방향으로 설치한다.