[별표 2] 허가의 대상범위(제 6조관련)
구 분		허 가 의 대 상 범 위
고압가스제조	고압가스특정제조	압축 또는 액화 그 밖의 방법으로 동력자원부령이 정하는 규모이상의 고압가스를 처리할 수 있는 설비를 사용한 고압가스의 제조(용기에 충전하는 것을 포함한다. 이하 같다)와 그 설비의 운영에 관련된 고압가스의 저장 또는 사용
	고압가스일반제조	압축 또는 액화 그 밖의 방법으로 고압가스를 처리할 수 있는 설비를 사용한 고압가스(액화석유가스를 제외한다)의 제조. 다만, 고압가스 특정제조에 해당하는 것을 제외한다.
	냉동제조	동력자원부령이 정하는 산정기준에 의한 1일의 냉동능력(이하 "냉동능력"이라 한다)이 3톤이상인 설비(가연성 가스 또는 독성가스외의 고압가스를 냉매로 사용하는 설비는 냉동능력이 20톤이상인 것으로 한다)를 사용하여 냉동(난방을 포함한다. 이하 같다)을 위하여 압축 또는 액화하는 방법에 의한 고압가스의 제조. 다만, 법 제4조의 규정에 의하여 고압가스특정제조·고압가스일반제조 : 고압가스저장소설치의 허가를 받은자 또는 도시가스사업법에 의하여 도시가스사업의 허가를 받은 자의 그 허가받은 내용에 따른 냉동제조를 제외한다
고압가스저장		동력자원부령이 정하는 규모이상의 고압가스의 저장. 다만, 법 제4조제1항의 규정에 의하여 고압가스제조허가를 받은 자. 법 제4조2항의 규정에 의하여 고압가스판매허가를 받은 자 또는 도시가스사업법에 의한 도시가스사업 허가를 받은 자의 그 허가받은 내용에 따른 고압가스의 저장을 제외한다.
고압가스판매		고압가스의 판매. 다만, 법 제4조제1항 규정에 의하여 고압가스제조허가를 받은 자가 그 허가받은 내용에 따라 고압가스를 판매하는 것과 내용적 1리터이하의 용기에 충전된 고압가스를 판매하는 것을 제외한다
용기제조		고압가스를 충전하기 위한 용기(내용적 3데시리터미만의 용기를 제외한다) 및 그 부속품(밸브·안전밸브를 말한다.이하 같다)의 제조
냉동기제조		냉동능력 3톤 이상의 냉동기의 제조
특정설비제조		저장탱크(차량에 고정된 탱크를 포함한다)및 그 부속품과 그 밖에 동력자원부령이 정하는 고압가스설비