[별표 21]
후퇴등의 광도기준(제106조제3호관련)
1. 최대광도 가. H선 및 H선 상부 1등식 : 600칸델라이하 2등식 : 300칸델라이하 2. 각 측정점에서의 최소광도
측정점(도)		광도(칸델라)
10U	10L, 10R	10 이상
	V	15 이상
5U	45L, 45R	15 이상
	10L, 10R	20 이상
	V	25 이상
H, 5D	45L, 45R	15 이상
	30L, 30R	25 이상
	10L, 10R	50 이상
	V	80 이상
주 : (1) 좌·우 설계가 동일한 두 램프를 사용할 경우 V축 외의 측정점에 대하여 양 램프의 측정광도값의 합이 최소광도의 2배 이상인 경우에는 제2호의 기준을 만족한 것으로 본다. (2) 좌·우 설계가 다른 램프를 사용할 경우 양 램프의 측정광도값의 합이 최소광도의 2배 이상인 경우에는 제2호의 기준을 만족한 것으로 본다. (3) “측정점”이라 함은 시험스크린상에서 측정되는 점들로서 H선과 V축을 기준한 각도( °)로 표시되는 점을 말한다. 측정점을 표시하는 U, D는 H선 위쪽과 아래쪽의 각도를 의미하고, L, R은 V축 왼쪽과 오른쪽의 각도를 의미한다. (4) 다음의 각 측정점에서의 최소광도의 합의 기준을 만족하는 경우에는 제2호의 최소광도의 기준을 만족한 것으로 본다.
측정점(도)		광도(칸델라)
45L	5U, H, 5D	45 이상
30L	H, 5D	50 이상
10L, V, 10R	10U, 5U	100 이상
10L, V, 10R	H, 5D	360 이상
30R	H, 5D	50 이상
45R	5U, H, 5D	45 이상
(5) 1개의 후퇴등을 사용할 경우의 광도는 제2호 또는 (4)의 값이 2배 이상이 되어야 한다.