[별표 11] 원격교육ㆍ훈련 시설기준(제40조제1항 관련)

항 목	시설기준
Web서버	․CPU : 700MHz × 2이상 ․Memory : 1GB 이상-최대 8GB까지 확장 가능할 것 ․FDD : 1.44MB ․HDD : 36GB(7,200rpm) Ultra3(Ultra 160) SCSI ․CD-ROM : 32배속 이상 ․I/O Slot : 4개 64bit PCI type ․LAN CARD : 100M Fast Ethernet
DB서버	․CPU : 700MHz × 2(1M cache per processor) ․Memory : 133MHz ECC SDRAM 1G ․HDD : 72GB(7,200rpm) Ultra3(Ultra 160) SCSI ․LAN CARD : 100M Fast Etherent
동영상서버	․CPU : 700MHz × 2(1M cache per processor) ․Memory : 133MHz ECC SDRAM 2G ․HDD : 72GB(7,200rpm) Ultra3(Ultra 160) SCSI ․LAN CARD : 100M Fast Etherent
Disk Array (대용량 저장장치)	․500GB이상(최대확장 7.7TB) ․RPM : 10,000RPM 이상 ․Fibre Channel : 최소 2개 이상 ․Cache : 2GB이상 ․각종 해킹 등으로부터 데이터를 충분히 보호할 수 있는 보안서버를 갖추고 있을 것
네트워크	․자체 DNS 등록 및 환경을 구축할 것
방화벽	․보안서버 이외에 외부해킹 또는 바이러스로부터 테이터를 보호할 수 있는 보안서비스 내지 방화벽을 갖출 것
홈페이지	․전용 홈페이지를 갖추어야 하며 플랫폼은 교육생모듈, 교사모듈, 관리자모듈 등 각각의 전용 모듈을 갖출 것