[별표 2]

폐기물처리 현장정보 전송장치 성능 규격 (제5조 관련)

1. 자동전송단말기는 다음의 성능 규격 및 사양을 만족해야 한다.

항 목	주 요 사 양
구성 부품	중앙처리장치, 주기억장치, 네트워크카드, 보조기억장치, 사용자 인터페이스, 외부 연결 인터페이스, 인공지능 가속기1)2)를 갖추어야 한다.
운영체제	Windows 10 이상 (IoT, Home, Pro)
세부 성능 규격	센터에서 전자정보처리프로그램 홈페이지 등에 게시

가. 제11조에 따른 함체형으로 구성하는 경우 다음의 조건을 만족해야 한다.

항 목	주 요 사 양
사용자 인터페이스	폐기물처리 현장정보 전송 목적 외에 다른 용도로 사용할 수 없도록 일체형으로 구성해야 한다.
외부 연결 인터페이스	계근시설을 직접 연결할 있도록 시리얼(IN/OUT)을 갖추어야 한다.

[ 비고 ]

1) 인공지능가속기는 영상분석이 가능한 그래픽카드 등을 말하며, 세부 규격은 센터에서 전자정보처리프로그램 홈페이지 등에 게시한다.

2) 제3조제4항제1호에 따른 진입로 영상정보를 동영상으로 대체하는 경우 인공지능 가속기를 설치하지 않을 수 있다.

2. 영상정보처리기기는 다음의 성능 규격 및 사양을 만족해야 한다.

항목	주 요 사 양
화소수	200만 화소
통신프로토콜	ONVIF Streaming Specification지원
세부 성능 규격	센터에서 전자정보처리프로그램 홈페이지 등에 게시

3. 차량용 단말기는 다음의 성능 및 사양을 만족해야 한다.

항 목	주 요 사 양
구성 부품	GPS 안테나, 이동통신 안테나, 주기억장치, 보조기억장치, 외부 연결 인터페이스 등을 갖추어야 한다.
성능 규격	사용자가 임의로 분해하는 것을 방지하기 위하여 보안처리 하여야 한다. 전원은 차량의 시동과 동시에 공급되도록 해야 하며, 운전자가 해당 차량을 운행하는 동안 작동되도록 해야 한다. 위치정보는 국가정보보안기본지침에 따라 암호화하여 전송해야 한다.
세부 성능 규격	센터에서 전자정보처리프로그램 홈페이지 등에 게시
운용조건	프로그램 설치형(SW구동형)인 경우 운영체제 Android 5.1 이상
	위치전송 전용단말기형(펌웨어형)인 경우 센터에서 전자정보처리프로그램 홈페이지 등에 게시하는 전송규격을 만족해야 한다.