[별표 14]

분류	품목명	모델구분				세부기준
1. 화학	가. 폴리염화비닐관	연질염화비닐호스	종류별			음용수용, 일반용
		폴리염화비닐관	종류별			하배수용 폴리염화비닐관 하배수용 폴리염화비닐 이음관 하배수용 비압력 매설용 구조형 폴리염화비닐관 하배수용 비압력 매설용 구조형 폴리염화비닐 이음관 하배수용 폴리염화비닐제 부속품
2. 생활	가. 가구(높이 762mm 이상의 가 정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷에 한정한다)	재질별	목재			보통합판, 특수가공치장합판, 섬유판, 파티클보드 등
			가죽소재
		종류별				높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷
	나. 롤러스케이트	종류별	치수별			260mm 초과, 260mm 이하
			용도별			레저용, 경기용
		재질별				-
		모양별				-
	다. 바퀴 달린 운동화	종류별	치수별			260mm 이상, 260mm 미만
			구조별			프레임 탈부착 할 수 있는 것(프레임이 1개, 프레임이 2개 이상), 프레임에 바퀴를 완전히 삽입할 수 있는 것
		재질별				-
		모양별				-
	라. 모터 달린 보드	종류별	보드 재료별			금속(알루미늄 등)보드, 나무
			모터의 배기량별			33cc, 40cc, 43cc, 기타
			기구 구성체별			일체형, 분리형
			바퀴 수별			4바퀴, 3바퀴 , 2바퀴, 기타
			구동방식별			1륜구동, 2륜구동, 기타
	마. 창문 블라인드	-				-
	바. 쌍꺼풀용 테이프	-				-
	사. 속눈썹 열 성형기	종류별				뷰러형, 마스카라형, 기타
	아. 가(假) 속눈썹(인조 속눈썹)	종류별				위속눈썹, 아래속눈썹, 부분속눈썹
		재료별				KS K 0210에 따름
		색상별				-
	자. 쇼핑카트	종류별				A형태, B형태, AK형태, BK형태
		모양별				-
		용량별				바스켓의 최대용량 및 최소용량
	차. 휴대용 사다리	주택용		종류별		발붙임사다리(전용, 겸용, 전용신축형, 겸용신축형, 발판에 올라설 수 있는 것, 발판에 올라설 수 없는 것), 사다리(보통, 신축형)
				재질별		-
				높이별		-
				길이별		-
		도배용		종류별		최대사용하중(1000형, 1300형)
				재질별		-
				높이별		-
				발판의 폭		-
		원예용		종류별		최대사용하중(1000형, 1300형)
				재질별		-
				높이별		-
		계단식 소형 사다리		종류별		고정형, 접이형, 계단형, 개폐형, 견인형, 돔형
				재질별		-
				높이별		-
	카. 인라인롤러스케이트	종류별			치수별	신발 치수가 260mm 미만, 신발 치수가 260mm 이상
					용도별	레저용, 경기용
		재질별				-
		모양별				-
	타. 킥보드	종류별	바퀴 수별			바퀴 2개, 바퀴 3개 이상
			구동방식별			수동식, 전동식
		재료별				-
		규격별				최대하중(kg)
		모양별				-
3. 기계 금속	가. 자동차용 휴대용 잭	작동방식별				유압식, 나사식
		모양별				보통형, 범퍼형, 보디형, 플로어형, 팬터그래프형 등
		재질별				-
		최대 사용 하중별				-
	나. 빙삭기	재질별				-
		용량별				-
4. 섬유	대상 없음	-				-
5. 건축	물탱크	재질별				유리섬유강화 폴리에스테르제(FRP), 폴리에틸렌제(PE)
		형태별				일체식(원통형, 각형, 구형, 타원형, 기타형), 조립식

공급자적합성확인대상생활용품의 모델구분 세부기준(제13조 관련)