[별표 2]

문화재 주변 시설물 공공디자인 세부기준(제9조 관련)

1. 안내판

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙문화재의 안내를 목적으로 설치되는 시설물로, 문화재의 유형과 특징을 반영하여 이질감을 해소하고 일체감 있는 디자인을 연출하도록 한다.
배치	∙문화재와 연계하여 배치 시 안내시설이 돌출되지 않도록 배치한다.
	∙문화재와 중첩되거나 조망을 훼손하지 않는 위치에 설치를 권장한다.
	∙안내시설의 기초부가 지면 위로 노출되지 않도록 한다.
	∙분산된 안내시설 또는 관련 안내시설의 통합 디자인으로 정리된 경관을 연출하도록 한다.
종류	∙문화재안내판의 기본적인 종류는 해설안내판과 기능성안내판으로 구분하며, 해설안내판은 종합안내판, 권역안내판, 개별안내판 등으로 분류하되, 이 중 1개 이상의 안내판은 반드시 설치하는 것을 원칙으로 한다.
	∙종합안내판은 문화재의 규모가 크고 다수의 건축물이나 문화재를 보유하고 있는 곳에 설치하되, 규모가 작은 특별한 경우를 제외하고 해설판 및 당해 문화재의 주요연표, 조감도나 안내지도, 주요 문화재, 관람정보 등이 담긴 지도판의 2종으로 구성한다.
	∙권역안내판은 종합안내판이 있으면서, 문화재 내 여러 개의 공간이나 건축물을 하나로 묶을 수 있는 곳에 설치하되, 권역의 규모에 따라 해설판과 지도판 2종으로 하거나, 해설과 지도(map)가 하나의 안내판으로 통합된 1종으로 구성한다. 단, 통합 1종의 안내판 제작 시에는 해당 권역의 지도를 함께 삽입한다.
수량	∙적정 안내에 필요한 최소의 문화재안내판만 설치함을 원칙으로 한다.
	∙문화재 규모 및 관람자의 편의, 필요성에 대한 정밀분석에 따라 적정한 안내판 수량을 결정한다.
	∙1문화재 1안내판이 아닌 관람자의 시선을 고려한 권역 중심의 안내판을 도입, 권역별로 통합할 수 있는 구역은 통합하여 안내판 수량을 줄인다.
크기	∙안내판은 인간체격기준척도를 지향하고 관람객의 입장에서 최적의 편의를 줄 수 있는 크기를 선택한다.
	∙지나치게 웅장하거나 비대하여 문화재를 가리거나 관람객에게 위압감을 주지 않도록 한다.
	∙면단위 문화재 내에 다수의 안내판이 설치될 경우 종류와 위계에 따라 크기를 달리 적용한다.
형태	∙전반적인 안내판 형태는 가능한 장식적 요소가 없는 단순한 형태로, 문화재나 건축물 자체가 더 돋보이도록 한다.
	∙해당 문화재 유형에 어울리는 형태를 선택하되 문화유산의 격에 맞는 미적 가치를 지니도록 한다.
	∙해당 문화재의 안내판은 각각의 안내판 종류와 위계에 따라 형태를 달리 적용하되 디자인의 일관성이 유지되도록 한다.
	∙성격이 유사한 안내판은 가급적 형태를 일치하여 디자인의 통일성을 벗어나지 않도록 한다,
색상	∙색상 스펙트럼 분석을 통해 대상 문화재의 유형, 특성, 주변경관에 어울리는 색상을 적용한다.
	∙저명도, 저채도의 드러나지 않는 색상을 활용하여 관람객이 시각적으로 편안한 느낌을 갖도록 한다.
	∙원색 위주의 자극적인 색상을 지양하고 눈의 피로를 감소하고 가독성을 높일 수 있는 색상을 사용한다.
	∙경고, 주의 등에는 진출색(적색, 황색) 등의 원색을 사용할 수 있으나 가급적 최소화한다.
	∙2~3가지 색상 이내 최소 색을 사용하여 현란하거나 화려하지 않도록 한다.
	∙안내판의 기본적인 색상은 동일하게 적용하여 디자인의 통일성을 벗어나지 않도록 한다. 다만, 안내판의 재질이 다를 경우에는 색상을 달리 적용할 수 있다.
	∙글자색은 바탕색과 잘 어울릴 수 있도록 하며, 가독성을 충분이 확보할 수 있도록 한다.
재료	∙대상 문화재의 유형, 특성, 주변경관에 가장 어울리는 재질을 사용한다.
	∙기존의 반사성이 강한 스틸 위주 재질을 지양하고 다양한 소재(비철금속, 목재, 합성재료)를 사용한다.
	∙가급적 친환경적인 소재를 사용하며, 인공소재 사용 시 자연소재에 가까운 느낌으로 표면마감을 한다.
	∙당해 문화재 내 안내판은 동일 재질을 사용하되, 상이한 기능을 가진 안내판은 재질을 달리할 수 있다.
기타	∙문화재 안내에 관한 시설물은 문화재청에서 발간한 「문화재안내판 가이드라인 및 개선 사례집」의 기준을 준수하여 디자인하도록 한다.
	∙관할 지자체의 로고나, 후원기업과 관련된 상징그림 또는 문구는 삽입하지 않는 것을 원칙으로 하되, 부득이하게 삽입해야 할 경우에는 안내판의 정면 우측하단 혹은 측면의 적정 위치에 작게 표기하여 안내정보의 습득이나 안내판의 전체적인 디자인 정리배치에 방해가 되지 않도록 한다.
	∙당해 문화재에 대해 상세한 설명이 필요한 경우 QR코드를 부착할 수 있되, 수록되는 정보는 당해 문화재와 관련 없는 불필요한 정보는 제외하고 당해 문화재와 관련 내용으로 한다. - 위치는 안내판 우측 상단 적정한 곳에 부착한다. - 크기는 가능한 한 최소한의 규모로 제작한다. - 재질 및 색상은 안내판과 조화되어 도드라지지 않도록 한다.
	∙시설물의 규모를 고려하여 적정한 크기의 서체로 계획하며 문자표기는 한 가지 색을 사용할 것을 권장한다.

1-1. 안내문안 기본원칙

구분

기준내용

안내

문안

작성

기본

원칙

∙안내문안은 핵심정보 위주의 객관적 사실을 전달하는 것을 목적으로 한다. 단, 주관적인 내용이라 할지라도 다수가 공감하는 내용이고 관람객이 해당 문화재에 대해 보다 흥미를 느낄 수 있는 내용인 경우에는 첨가할 수 있다.

∙역사적 사실은 공인된 것을 기준으로 하되, 가장 최근에 발간된 문화재대관 및 문화재청 홈페이지에 게재된 것을 우선으로 한다.

∙안내문안은 해당 문화재를 관람객들이 쉽게 인지할 수 있도록 평이한 언어 및 내용으로 작성하며 필요한 경우 그림이나 사진을 활용하되, 이 경우 안내판의 전체적인 디자인 및 구성․배열에 부합되도록 한다.

∙내용의 중요도에 따라 문장의 순서를 결정하되, 우선순위가 가장 높은 내용을 첫 문장에 작성한다. 이 경우 우선순위의 선정은 특별한 경우를 제외하고 안내문안 작성자의 판단에 따른다.

∙첫 문장은 해당 문화재를 관람객들이 쉽게 인지할 수 있는 내용으로 작성하며 해당 문화재의 기능, 유래, 특징 및 역사적․문화재적 가치를 우선적으로 설명한다.

∙해당 문화재의 형태나 크기, 규모 등에 대한 설명은 생략하거나 최소화한다.

∙해당 문화재와 관련된 설화, 전설 등이 있는 경우 적극적으로 활용하며, 근래의 사실이나 이야기라 할지라도 관람객에게 재미나 감동 또는 유익한 정보를 제공할 수 있는 경우는 첨가한다.

∙안내문안 내에서 전문용어나 난해한 용어는 가능한 한 사용하지 않으며 꼭 필요한 경우에는 앞에서 풀이하여 설명한 후에 기술하도록 한다.

∙문화재의 설명과 관계가 없는 문장은 생략한다.

∙최종 작성된 국어 안내문안은 국립국어원의 감수를 거친다.

안내

문안

번역

∙외국어 병기는 영문로 한정하고, 기타 언어는 안내책자 등으로 보완한다.

∙영문 작성 시 국어문안 직역에서 탈피하여 적절한 의역을 실시한다.

∙필요할 경우 영어번역을 위한 문안을 별도로 작성한다.

∙외국인 입장에서 꼭 필요한 정보와 이야기 중심으로 작성한다.

∙국문 작성자와 영어 번역자가 충분히 교감을 갖도록 하여 의역상의 오류를 최소화한다.

∙로마자 표기법 등 관련규정을 준수한다.

배열

구성

∙글자크기는 관람객이 식별할 수 있는 적정 크기로 작성하되, 각각의 안내판 유형에 따른 최소 글자 크기는 아래와 같다.                                                (단위 : pt)

구분	종합안내판		권역안내판		개별안내판		길찾기안내판
	제목	본문	제목	본문	제목	본문	제목	본문
서체 급수 (Minimum)	100	50	80	40	70	35	150	110

∙가독성을 높이는 정직한 서체가 바람직하며, 장식적인 서체는 가급적 배제한다.

※ 추천서체 : 제목(윤고딕 Family) / 본문(윤명조 Family)

1-2. 안내문안의 구성요소

구분	구성요소	세부내용
종합안내판	제목 부분	∙국문 명칭, 한자 명칭, 영문 명칭 ∙지정유형 및 지정번호, 지정유형 및 지정번호의 영문 번역
	국문 본문 (기술 순서 등)	∙연혁, 유래(관련 이야기) ∙역사적, 문화재적 가치 ∙관련 설화, 전설, 민담 ∙보유하고 있는 주요 문화재 ∙주요 관람 포인트 ∙기타 문안 작성자가 중요하다고 생각하는 내용 등
	영문 본문	∙국문 본문의 발췌 번역
권역안내판	제목 부분	∙국어 명칭, 한자 명칭, 영문 명칭 ∙지정유형 및 지정번호, 지정유형 및 지정번호의 영문 번역 (권역명칭이 지정 문화재명인 경우 또는 그 외 필요시)
	국문 본문 (기술 순서 등)	∙권역의 특징 ∙연혁, 유래(관련 이야기) ∙역사적, 문화재적 가치 ∙관련 설화, 전설, 민담 ∙보유하고 있는 주요 문화재 ∙주요 관람 포인트 ∙기타 문안 작성자가 중요하다고 생각하는 내용 등
	영문 본문	∙국문 본문의 발췌 번역
개별안내판	제목 부분	∙국어 명칭, 한자 명칭, 영문 명칭 ∙지정유형 및 지정번호, 지정유형 및 지정번호의 영문 번역 (비지정문화재인 경우나 전설, 설화, 민담 등의 이야기 안내판의 경우는 생략)
	국문 본문 (기술 순서 등)	∙문화재의 규모(크기, 높이, 길이, 두께 등) 및 건립연도 ∙연혁, 유래(관련 이야기) ∙역사적, 문화재적 가치 ∙관련 설화, 전설, 민담 ∙주요 관람 포인트 ∙기타 문안 작성자가 중요하다고 생각하는 내용 등
	영문 본문	∙국문 본문의 발췌 번역

1-3. 안내문안 구성요소별 세부 기준

구분	세부내용
제목	∙종합안내판의 제목은 문화재 지정명칭으로 하고 띄어쓰기를 할 수 있다. 단, 지정명칭에 지명이 선행하거나 지정범위 등이 부가된 경우에는 지명이나 지정범위의 표기를 생략할 수 있다. ∙문화재안내판의 제목에는 반드시 한자를 병기하며, 이 경우 한자는 한글명칭과 같은 행에 표기하거나, 한글명칭 다음 행에 줄 바꿈 후 표기할 수 있다. 단, 글자 크기는 한자가 국문을 초과할 수 없다. ∙안내판 제목의 한자는 대상단어를 음운의 변동 없이 변환 가능한 경우에만 한자로 변환해서 표기하며, 음운의 변동이 수반되는 우리말의 경우에는 변환 없이 우리말을 그대로 표기한다. ∙안내판 제목이 2개 개체가 등위접속사로 연결되어 있는 경우 등위접속사의 한자 표기는 쉼표(,)로 하며, 생략하거나 또는 가운뎃점(․) 표기는 허용하지 않는다. ∙안내판의 제목 중 영문은 국문과 한자에 이어 표기하며 같은 행에 나열하거나 줄 바꿈 후 표기할 수 있다. 단, 글자 크기는 영문이 국문을 초과할 수 없다. ∙권역(영문)안내판의 제목은 안내판 설치과정에서 설정된 권역(영역)의 이름으로 한다. ∙개별 안내판의 제목은 문화재 지정명칭으로 하되, 별도로 상위 위계의 종합안내판이 세워진 경우에 지명 등은 생략한다. ∙유적지 내 비지정문화재 및 설화, 전설 등에 대한 개별안내판 명칭도 안내판 설치과정에서 설정된 명칭에 따르며, 유적지명 등은 생략한다. ∙안내판 제목에 전문용어나 난해한 용어가 있는 경우 문안의 첫머리에 풀이하여 설명한다.
지정종별 및 지정번호, 소재지	∙안내판에는 문화재의 지정종별 및 지정번호는 표시하되, 소재지는 표시하지 않는다. 특히, 종합안내판이 있는 유적지 내 권역 및 개별안내판의 문화재 소재지는 반드시 생략한다. 이 때 지정종별 및 지정번호는 제목보다 작게 표기함을 원칙으로 한다. ∙지정종별 및 지정번호에 대해서는 한자표기는 생략하고, 영문 번역표기만 한다. 이 때 해당 영문 표기 방법은 제목 표기방법과 동일하다.
규모 및 건립연도	∙석물 및 전각 등의 개별안내판(필요시 종합 및 권역안내판도 포함)에는 각각 문화재의 규모(크기, 높이 등) 및 건립연도(시대 포함)를 표기한다. 지정종별 및 번호와 행을 같이하거나 혹은 하단에 달리 표기할 수 있으며, 필요시 규모와 건립연도 모두 표기할 수 있다. 한자표기 없이 영문번역 표기만 하며, 이 때 해당 영문번역의 표기방법은 제목 표기방법과 동일하다.
언어(국어, 영어)의 표기	∙안내문안 본문은 2개 언어(국문/영문) 표기를 원칙으로 하며, 당해 문화재를 이해하는데 있어 반드시 필요한 일부 내용 및 용어에 한해 한자를 병기할 수 있다. ∙안내문안의 언어 표기는 국립국어원 어문 규정인 한글맞춤법, 표준어 규정, 외래어 표기법, 로마자 표기법을 준수한다. ∙문화재명칭 및 용어에 대한 세부적인 영문 표기는 「문화재명칭 영문 표기 기준」에 따른다. ∙안내문안은 높임법을 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되, 문장 내에 상하 관계가 분명한 경우 즉 군신관계, 사제, 부자지간 등에는 높임의 표현을 사용할 수 있다. ∙안내문안의 국문, 영문은 지정 서체로 통일되게 표기하며, 별도로 일부 단어를 강조하기 위해 해당 단어를 굵게 표기할 수는 없다. ∙본문에 직접 풀어 쓴 설명이 아닌 관람자의 이해를 돕기 위한 부연설명 부분의 표기는 오른쪽 상단에 본문보다 작게 표기한다. 별도의 괄호( ) 표기는 허용하지 않는다. ∙본문에 외래어가 나올 경우 별도의 외래어의 어원을 밝히지 않는다. 이는 영문 문안에만 원어 표기함을 원칙으로 한다. ∙우리말 가운데 한국의 고유한 문화를 나타내는 단어는 이탤릭체로 표기한다.
한자의 표기	∙한자는 안내판의 제목에 표기하는 경우와 인물, 지명, 문화재명칭 등 특별한 경우를 제외하고 사용하지 않도록 한다. 의미전달 및 관람자의 이해를 돕기 위한 한자의 표기여부는 안내문안 작성자의 판단에 따른다. ∙본문에 한자를 표기하려 할 때는 국문문안에만 표기할 수 있으며, 해당 글자의 오른쪽 상단에 크기를 작게 하여 표기한다. 모든 한자는 동일 안내판에서 처음 나온 단어에 1회 표기함을 원칙으로 하고 제목과 동일한 단어는 본문에 한자 표기를 할 수 없다. 별도의 괄호( ) 표기는 허용하지 않는다. ∙인물명의 경우 유적과 직접적으로 관련된 인물의 경우에만 한자를 사용하며 사망 및 출생연도 등은 별도로 표기하지 않는다. ∙인물의 호는 되도록이면 표기하지 않되, 호가 성명과 함께 쓰여 인물을 부연 설명하는 경우나 성명을 호로 대체하는 경우에는 표기할 수 있다. 이 때 한자는 해당 단어 뒤에 표기하는 것을 원칙으로 하며, 호와 성명을 모두 표기한 경우에는 성명 뒤에 한꺼번에 표기한다. ∙안내문안 내에서 한문을 풀어주는 경우는 한자를 사용하도록 한다. 단, 안내판 제목과 중복되는 경우에는 1회 표기 원칙에 따라 한자표기를 생략한다. ∙전문용어나 순화용어는 [ ]안에 한자를 사용하되, 표기 방법은 해당 글자의 오른쪽 상단에 크기를 작게 하여 표기한다. ∙영문 본문에는 오직 영문만을 표기하며 별도의 한자는 표기하지 않는다.
숫자의 표기	∙연대 및 물량을 나타내는 숫자는 아라비아 숫자로 표기하며 문화재 명칭의 숫자는 한글로 표기한다. 숫자가 포함되는 고유명사의 경우에도 한글로 표기한다, ∙수목안내판에 수령을 표기하는 경우는 해마다 연령이 늘어나므로 대략적으로 표기하는 것을 원칙으로 한다. 단, 해당 수목의 심은 연도를 정확히 아는 경우에는 절대 연도를 직접 표기할 수 있다. ∙날짜의 표기는 ○○○○년 ○○월 ○○일로 표기하되, 10이하의 숫자에는 ○을 표기하지 않는다.
연대 표기	∙연도의 표기는 확실히 아는 경우에만 절대 연도로 표기하며 대략적인 연도를 아는 경우에는 세기로, 정확한 세기를 모르는 경우에는 시대로 표기한다. ∙대략적인 연도를 아는 경우에는 절대 연도 뒤에 ‘경’, ‘즈음’등을 붙여서 표기할 수도 있다. ∙왕조연대와 왕명 다음에 서기를 표시하거나 동일 왕조 연대, 재위 기간에는 국호 및 연호를 생략하며 거듭 표기하지 않는다. 단, 왕조 연대나 왕명이 변경된 경우에는 표기함을 원칙으로 하되, 이 또한 생략하고 연도만 표기하는 것도 허용한다. ∙왕의 재위 연호를 쓰는 경우에도 그에 대한 정확한 연도 표기는 오른쪽 상단에 본문보다 작게 표기한다. 이 경우 역시 괄호( ) 및 ‘년’은 생략한다. ∙문화재안내판에는 역사인물의 출생연도와 사망연도는 표기하지 않는 것을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 해당 문화재와 직접 관련이 있는 인물만 표기하되, 이 경우에도 주변 인물들의 출생 및 사망연도 표기는 하지 않는다. 표기 방법은 오른쪽 상단에 본문보다 작게 하며, 이 경우 괄호( )는 생략한다. 한자와 병행 표기되는 경우에는 한자 다음에 표기한다.
도량형의 표기	∙도량형의 표기는 미터법에 의하며, 단위는 기호로 표기한다. ∙규모를 설명하는 경우에는 단위를 통일하여 가로, 세로, 높이, 두께 순으로 표기하되, 그 표현은 달리할 수 있다. ∙하나의 문장(복문, 중문 포함) 내에서의 단위는 가장 많이 사용된 단위로 통일하여 사용하되, 단위 크기가 차이가 많이 나는 경우는 소수 첫째자리까지 표기 가능한 개별 단위를 병행 사용한다. ∙서화의 경우에는 가로와 세로 순으로 표기한다.
고어	∙안내문안에 고어가 고유명사 내에 있는 경우에는 그대로 사용하되 단독으로 사용하는 경우에는 현대어로 바꾸어 사용한다.
방향	∙안내문안 내에서의 방향 표시는 문화재를 바라보는 사람의 관점에 따라서 정한다. 단, 문화재를 직접 가리는 위치에 안내판이 놓이는 것을 방지하기 위해 관람동선과 동떨어진 곳에 안내판이 놓이게 될 경우의 방향 기준은 현재 안내판이 설치되어 있는 위치이며, 현 위치를 기준으로 방향을 설정한다. ∙명확한 방향 표시의 근거인 방위(동·서·남·북)는 날씨에 따라 식별과 판단에 문제를 초래하므로 안내문안에 표기하지 않는다. 다만, 지형이나 이론 등 일반적인 학설 등을 설명하는 특수한 경우에는 방위를 사용할 수 있으며, 종합 및 권역안내판 등에 사용하는 것을 권장한다. ∙다수의 문화재가 밀집되어 관람자에게 혼동을 초래할 수 있는 경우에는 권역안내판 지도에 각각의 명칭을 구분 표기하는 방법을 권장한다.

※ 위 사항의 사용례는 「문화재안내판 가이드라인 및 개선 사례집」을 참고한다.

2. 관광안내소

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙문화재에 대한 관광정보 안내를 목적으로 주요 거점부에 설치되는 건축물이며, 해당 문화재의 정체성을 반영한 이미지를 연출하여 조화를 도모한다.
배치	∙문화재로의 조망을 훼손하지 않는 위치에 설치하도록 한다.
	∙관광안내소는 가급적 외부공간에 배치하도록 한다.
	∙관람객들의 접근성이 용이한 장소에 배치하도록 한다.
	∙기념품판매소, 화장실, 관리사무소 등 관람객의 편의를 돕는 유사 건축물과 통합하도록 한다.
	∙생활시설물의 노출을 최소화하거나 차폐되도록 배치한다.
규모	∙문화재를 압도하는 과도한 규모의 장식요소 설치를 금한다.
	∙면적 및 높이를 최소화하여 개방성을 확보하고 주변경관을 저해하지 않도록 한다.
형태	∙문화재가 부각될 수 있도록 장식적 요소를 지양하는 간결한 디자인을 연출한다.
	∙관광안내소와 주변 시설물이 일관성 있는 형태가 되도록 계획한다.
	∙문화재와 순응하기 위하여 복잡한 형태를 지양하도록 연출한다.
	∙부속시설물 및 부가적인 시설물로 인하여 본래 구조물이 훼손되지 않도록 한다.
재료	∙문화재와 동일재료 또는 유사재료를 사용하여 통일된 이미지를 형성한다.
	∙주변 시설물과 유사하거나 통일감 있는 마감 재료를 적용하도록 한다.
	∙문화재와 어울리지 않는 이질적인 재료의 사용을 지양한다.
색채	∙여러 계열의 색사용을 지양하여 단일건물의 통일감을 높인다.
	∙건축물 내의 사용 색 수를 제한하여 간결하게 연출한다.
	∙원색사용을 지양하고 저채도색의 사용으로 명도대비를 최소화한다.
기타	∙단차가 없도록 하는 것을 원칙으로 하며 불가피한 경우, 안전과 편리를 위해 장애인 경사로를 설치한다.
	∙외부간판 및 부착물은 지역별 ‘광고시설물 지침’을 준수하도록 한다.
	∙보행약자를 고려하여 관광안내소 진입부에 장애인 경사로를 설치한다.

3. 화장실

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙이용자의 위생 및 편의를 위해 관람동선으로부터 접근성이 양호한 위치에 설치되는 건축물로 주변에 순응하는 형태와 내부노출을 완화하는 디자인을 한다.
배치	∙문화재와 중첩되는 배치를 지양하며, 가급적 독립적인 위치에 배치하도록 한다.
	∙관람동선과 연계하여 사용자가 접근하기 편리한 곳에 설치하도록 한다.
	∙보행로 상에서의 정면진입을 지양하고 우회진입을 유도한다.
	∙건축외장과 조화로운 낮은 가림 벽을 설치하여 내부공간이 시각적으로 보호되도록 한다.
규모	∙지나치게 과도한 규모로 인하여 문화유산을 압도하지 않도록 한다.
	∙지붕, 입면 등에 과도한 규모의 장식적 요소도입을 지양한다.
	∙건물 길이가 긴 경우 분절을 통해 변화감을 주어 시각적 지루함을 해소한다.
형태	∙임시 또는 가설 형식의 건축물 설치를 지양한다.
	∙문화재와 이질적인 외관 디자인을 지양한다.
	∙문화재와 형태적 충돌이 없도록 간결한 형태로 디자인한다.
	∙가림 벽은 본체와 조화되도록 하고 투박한 형태가 되지 않도록 한다.
	∙남녀 화장실 진입공간에 칸막이를 설치하여 동선을 분리되도록 한다.
재료	∙석재, 목재 등 자연적인 재료의 도입으로 문화재와 조화롭게 연출한다.
	∙이질적 재료 사용을 지양하고, 문화재 이미지와 유사한 재료를 사용하여 조화를 도모한다.
	∙가림 벽에 넝쿨 등의 식재를 도입하여 녹화를 할 수 있다.
색채	∙문화재에 사용된 단청 등과 동일 색 사용을 지양하고 저채도색으로 순응하도록 연출한다.
	∙단일건물 내에서 유사한 계열의 색채사용을 권장하여 균형감 있는 색채를 연출한다.
	∙창틀과 같은 국소부위에 원색사용을 규제하여 조화로운 색채를 연출한다.
기타	∙어린이나 장애인과 같은 다양한 사용자를 위하여 「장애인･노인･임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙」의 세부기준을 따르도록 한다.
	∙픽토그램을 활용하여 내･외국인 모두 쉽게 인지할 수 있도록 한다.

4. 기념품판매소

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙해당 문화재와 관련된 기념품 판매 및 서비스 등을 제공하는 건축물로, 문화재 내 편의시설과의 연계성을 고려하여 연출한다.
배치	∙관람동선에서 접근이 용이하도록 하고, 인지가 가능하도록 배치하여 개방감을 확보한다.
	∙간이시설물의 산발적인 배치를 방지하기 위해 별도의 휴게공간을 확보한다.
	∙기념품판매소는 가급적 외부공간에 배치하도록 한다.
규모	∙불필요한 면적을 최소화하고, 절제된 규모로 연출한다.
	∙문화재를 압도하는 대규모 건축물은 지양하도록 한다.
형태	∙문화재의 위상을 훼손하지 않는 간결한 형태를 추구한다.
	∙불필요한 장식요소를 배제하고, 복잡한 형태를 지양한다.
	∙옥외광고물 및 안내시설은 최소의 수량과 규모로 설치하며 건축물의 입면형태를 훼손하지 않도록 일체감 있게 설치한다.
재료	∙문화재와 유사한 마감 재료를 도입하여 문화재와 어우러지도록 한다.
	∙투명한 마감 재료를 사용하여 판매소 내 비치된 판매물품이 보이도록 한다.
	∙전통재료와 대비가 심한 이질적인 재료의 혼용을 지양한다.
색채	∙사인물이 강조된 색채계획을 규제하여 주변과 조화롭게 연출한다.
	∙상품이 부각될 수 있도록 사용색의 수를 제한하여 간결한 이미지로 연출한다.
	∙주변과 비슷한 색채사용으로 조화로운 색채를 계획한다.
	∙명도차가 크고, 원색의 색채사용을 금한다.
기타	∙간판 및 부착물은 지역별 ‘광고시설물 지침’을 준수하도록 한다.
	∙픽토그램을 활용하여 내･외국인 모두 쉽게 인지할 수 있도록 한다.

5. 매표소

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙문화재의 입장권을 판매하기 위해 진입부에 설치되는 건축물로, 단순한 외관 디자인과 개방감 확보를 통해 문화재의 배경으로 인지되도록 연출한다.
배치	∙주 진입로에서 건축물의 정면성이 확보되도록 배치한다.
	∙주변 시설물과 중첩하여 배치하는 것을 지양하고, 독립적인 위치에 배치하도록 한다.
	∙안내시설은 돌출되지 않도록 하며, 건축물과 일체감을 갖도록 배치한다.
	∙매표소는 외부공간에 배치하는 것을 권장한다.
규모	∙불필요한 면적을 최소화하여 점유면적을 줄이도록 한다.
	∙비 가림 시설, 차양시설 등 부속시설물은 기능에 적합하면서 이용자의 편익을 고려한 최소의 규모로 설치한다.
형태	∙간결한 외관 디자인을 통해 주변 문화재가 강조되도록 한다.
	∙진입부에 설치되는 매표소는 가급적 내부 조망이 가능하도록 디자인한다.
	∙지붕 및 외관 등의 과도한 장식요소를 지양한다.
재료	∙자연적 이미지의 마감재료 도입으로 문화재와 조화되도록 연출한다.
	∙문화재와 이질감 있는 마감재료(반사율이 높은 스틸프레임 등)의 혼용을 지양한다.
	∙문화재의 재료와 대비가 심한 재료의 사용을 지양한다.
	∙문화재의 이미지와 유사한 재료선정으로 조화를 도모한다.
색채	∙인접한 건축물과 유사 색으로 계획하여 통일감 있는 이미지를 연출한다.
	∙문화재와 유사한 계열로 계획하여 조화로운 색채를 계획한다.
	∙사인, 부착물 등에 원색사용을 규제하여 조화로운 색채를 연출한다.
기타	∙픽토그램을 활용하여 내･외국인 모두 쉽게 인지할 수 있도록 한다.
	∙보행약자를 위하여 단차를 없애고 편안한 높이를 설정한다.

6. 관리사무소

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙해당 문화재 및 부속 토지 등을 관리하기 위해 설치되는 건축물로, 문화재의 품격에 순응하고 전통적인 이미지와 조화로운 디자인을 연출한다.
배치	∙지형을 살려서 배치를 하도록 하고, 경사지에 설치 시 건축물의 수평성을 확보하도록 한다.
	∙시각적으로 돌출되지 않는 위치에 배치하도록 한다.
	∙주변 건축물 또는 문화재와 중첩하여 배치하는 것을 지양한다.
규모	∙불필요한 점유면적을 최소화하여 주변으로의 개방감을 확보한다.
	∙문화재를 압도하는 대규모 건축물을 지양하고, 2층 미만을 권장한다.
	∙인접한 유사기능의 건축물과 통합하여 건축물의 수량을 줄이도록 한다.
형태	∙문화재에 순응하는 단순하고 간결한 디자인 연출을 통해 문화재의 품격을 살리는 디자인을 추구한다.
	∙주변 공공시설물과 연계성 있는 외관 형태를 디자인한다.
	∙지붕 및 외관 등의 과도한 장식요소를 지양한다.
재료	∙문화재와 인접 시 문화재와 유사한 마감 재료의 사용을 지양한다.
	∙자연적 이미지의 마감재료 도입으로 문화재와 조화를 연출한다.
색채	∙한 건물에 사용하는 색상 차와 명도 차를 규제하여 조화로운 경관을 연출한다.
	∙다른 시설물과 유사한 색상과 색조로 계획하여 시설간의 연계성을 유지한다.
	∙주변과 비슷한 색채의 사용으로 통일된 공간이미지를 연출한다.
기타	∙보행약자를 고려하여 진입부에 장애인 경사로를 설치하도록 한다.
	∙‘장애인 경사로 기본지침’을 준수하도록 한다.

7. 주차요금소

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙주차요금의 징수 및 관리를 위해 주차장 입구에 설치되는 소규모 건축물로, 장식적 요소를 배제하고 문화재와 유사한 이미지의 마감재를 연출하여 조화를 도모한다.
배치	∙폐쇄감을 주는 배치를 지양하고 개방감 있는 배치를 지향한다.
	∙차량진입 시 주행자의 인지성이 좋은 위치에 배치한다.
	∙차량의 진·출입 상황을 파악하기 용이한 위치에 설치한다.
	∙주행자의 조망을 고려하여 종 방향으로 배치하여 진입성을 확보하는 것을 권장한다.
	∙진입도로에서 조금 떨어진 위치에 설치하여 교통 혼잡을 방지하도록 한다.
규모	∙자동화 주차요금소를 도입하여 규모를 최소화한다.
	∙기능을 벗어나는 과도한 규모의 시설물을 지양한다.
	∙과도한 규모의 장식요소 도입을 지양한다.
형태	∙외부공간에 설치되는 공공시설물간의 연계성 있는 외관형태를 디자인한다.
	∙간결한 외관 디자인을 통해 주변 문화재가 강조되도록 디자인한다.
	∙불필요한 장식요소를 배제하고 개방감을 확보하여 주변 경관을 저해하지 않도록 디자인한다.
	∙차양막 등의 부가기능 시설물은 일체감 있게 디자인한다.
	∙문화재에서 도출된 형태 또는 양식을 사용하여 연계성을 확보한다.
	∙주변에 식재 공간 또는 화분대를 도입하여 인공경관을 완화하도록 한다.
재료	∙주차 공간 내에 설치되는 타 공공시설물과 유사한 재질을 도입한다.
	∙주변경관과 조화로운 재료의 도입으로 돌출되지 않도록 한다.
	∙고광택의 금속재 사용을 지양하며, 광택을 완화하는 마감처리를 하도록 한다.
	∙전통재료와 대비가 심한 현대적인 재료의 혼용을 지양한다.
색채	∙고채도의 색사용을 지양하고 주변과 조화로운 이미지로 연출한다.
	∙연접 시설물과 유사계열의 색채사용으로 균형감 있는 색채를 연출한다.
	∙시설물 내 다른 재료의 색채도 동일 혹은 유사계열로 계획하여 통일감 있게 연출한다.
기타	∙허가된 광고물 및 홍보물 이외에는 외부에 부착물 설치를 금지한다.

8. 경비초소

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙문화재 지역의 경비업무를 일차적으로 처리하기 위해 설치되는 소규모 건축물로, 순찰 및 감시가 용이한 위치에 설치하고 문화재에 순응하는 형태 및 색채로 연출한다.
배치	∙도보순찰과 기동순찰 등의 중점업무를 고려하여 배치하도록 한다.
	∙관람동선으로부터 시각적으로 돌출되지 않도록 배치한다.
	∙불가피하게 노출되는 경우 식재를 통해 시각적 돌출을 완화할 수 있다.
	∙문화재 또는 다른 시설물과 중첩되는 배치를 지양한다.
규모	∙보도의 점유 면적과 규모를 최소화하도록 한다.
	∙문화재로의 조망을 확보하도록 과도하지 않은 규모를 설정한다.
	∙장식적 요소를 배제하여 절제된 규모로 계획한다.
형태	∙문화재에 순응되는 형태가 되도록 간결한 디자인을 연출한다.
	∙폐쇄감을 주는 입면형태를 지양하고 개방감을 주도록 한다.
	∙연접한 공공시설과의 형태적 연계를 통해 일체감을 갖도록 한다.
재료	∙내부․외부로의 용이한 조망을 위해 투명도가 높은 유리사용을 권장한다.
	∙문화재와 어우러지도록 자연적 이미지의 재질을 도입하여 연출한다.
	∙고광택 금속재 사용을 지양하며, 사용 시 광택을 완화하는 마감처리를 한다.
	∙전통재료와 대비가 심한 현대적인 재료의 혼용을 지양한다.(예를 들어 지붕은 초가를 사용하고 벽체는 패널을 사용 등)
색채	∙원색사용을 지양하여 이질적 이미지의 색채연출을 방지한다.
	∙다양한 계열의 여러 가지 색을 쓰지 않도록 하여 주변과의 조화를 도모한다.
	∙인접 공공시설물과 유사한 계열의 저채도색 사용을 권장하여 조화로운 색채를 연출한다.

9. 수표시설

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙입장권을 확인하기 위해 진입부에 설치되는 소규모 건축물로, 규모 및 배치를 최소화한 간결한 형태의 디자인으로 문화재로의 조망을 확보한다.
배치	∙이용자의 진·출입 및 조망을 고려하여 횡 배치를 원칙으로 하며 개방된 공간연출을 도모한다.
	∙문화재로의 조망을 고려하여 개방감을 확보하는 위치에 배치한다.
	∙가급적 외부공간에 배치하는 것을 권장한다.
	∙부가적인 안내시설 부착 시 건축물의 외관을 훼손하지 않도록 배치한다.
규모	∙불필요한 점유면적을 최소화하여 규모를 최소화 하도록 권장한다.
	∙과도한 규모의 장식 및 부속시설물의 설치를 지양한다.
형태	∙문화재의 경관을 훼손하지 않는 단순하고 간결한 형태를 추구한다.
	∙연접한 시설물과의 형태적 연계로 일체감 있는 경관을 연출한다.
재료	∙문화재와 어울리지 않는 이질적인 재료(폴리카보네이트, 스틸프레임, 캐노피 천막 등)의 혼용을 지양한다.
	∙연접한 공공건축물 및 공공시설물과 마감 재료의 연계를 통해 일체감 있는 경관을 연출한다.
	∙문화재 이미지와 유사한 재료의 선정으로 조화를 도모한다.
색채	∙인접한 건축물과 유사 색으로 계획하여 통일감 있는 이미지를 연출한다.
	∙고채도의 색채사용을 지양하고 중·저채도색을 사용하도록 한다.
	∙창틀색은 주조 색과 동일한 색상이나 유사계열의 색채로 계획한다.
	∙부착물이 발생할 경우 건물과 동일한 색상으로 계획한다.
	∙소규모 시설에 다양한 색채의 사용을 지양한다.
기타	∙보행약자를 고려하여 수표시설 진입부에 장애인 경사로를 설치한다.
	∙경사로는 ‘장애인 경사로 기본지침’을 준수하도록 한다.

10. 휴게의자

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙이용자의 휴식 및 편의를 위해 설치되는 휴게시설로, 과도한 디자인을 지양하며 보행자의 접근성을 고려해서 배치하여 보행에 방해가 되지 않도록 한다.
배치	∙동선 중앙 또는 수직 배치하는 것을 지양하며, 보행로와 평행하게 배치하여 관람객의 보행동선에 방해되지 않도록 한다.
	∙조명시설(가로등, 보안등 등)과 인접하여 설치할 것을 권장한다.
	∙휴게의자의 기초부가 지면 위로 노출되는 것을 지양한다.
	∙공간특성 및 보행동선을 고려하여 시각적으로 돌출되지 않도록 배치한다.
	∙식재 공간 하부에 설치하여 그늘이 제공되는 것을 권장한다.
규모	∙불필요하게 큰 규모 또는 연속된 규모로 설치하는 것을 지양한다.
	∙바닥이 지면과 닿는 면적을 최소화 한다.
	∙점유면적 및 높이를 최소화하여 주변에 조화롭도록 한다.
	∙기능위주의 최소규모로 계획하여 주변경관에 순응하도록 한다.
	∙과도한 규모의 장식요소의 설치를 지양한다.
형태	∙문화재와 조화되는 형태가 되도록 간결한 디자인을 권장한다.
	∙한 공간 내의 시설물간에 일관성을 가지도록 통일감 있게 디자인한다.
	∙정체성 없는 기성제품의 사용을 지양하며, 개방감 있는 형태를 연출한다.
	∙산책로 등의 조망과 휴게가 동시에 요구되는 공간에는 양방향으로 착석할 수 있도록 디자인하고, 부분적으로 등받이를 적용한다.
재료	∙문화재 이미지와 유사한 재료를 사용하도록 한다.
	∙유지성·관리성을 고려하여 오염 및 부식을 방지하는 재료를 사용하도록 한다.
	∙문화재 품격에 어울리는 재료를 사용하도록 한다.
색채	∙한 공간에 두 가지 이상의 색채사용을 규제하여 통일감 있게 연출한다.
	∙기타 시설물과 비슷한 색상과 색조의 사용으로 조화로운 색채계획을 한다.
	∙주변 환경의 색채를 최대한 사용하여 조화로운 공간이미지를 연출한다.

11. 그늘시렁(파고라)

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙이용자의 휴식 및 편의를 위해 휴게 공간 내에 설치되는 편의시설로, 문화재를 압도하지 않는 규모와 형태를 설정하고 주변경관과 조화로운 재료 및 색채를 연출한다.
배치	∙문화재 지역 내 타 편의시설과 연계하여 배치하는 것을 권장한다.
	∙이용자의 조망을 고려하여 문화재로의 조망을 훼손하지 않는 위치에 배치한다.
	∙기초부가 지면 위로 노출되지 않도록 한다.
	∙전통 건축물이 인접한 경우 인공적인 형태를 지양한다.
규모	∙불필요하게 큰 규모로 인해 문화재를 압도하거나 위압적인 경관연출은 지양하도록 한다.
	∙문화재로의 조망을 저해하지 않는 규모를 설정한다.
형태	∙장식요소를 최대한 간결한 형태로 연출하여 문화재가 돋보이도록 디자인한다.
	∙문화재와 인접 배치 시 문화재의 디자인 요소를 부분적으로 반영하여 통일감 있게 연출할 수 있다.
	∙단순한 구조와 개방감 있는 형태로 연출하도록 한다.
	∙그늘시렁(파고라) 내 휴게의자와 형태적 연계를 통해 일관성 있는 경관을 연출한다.
재료	∙휴게의자와 함께 설치 시 두 시설물이 통일감 있는 재료로 연출한다.
	∙가급적 자연적 느낌의 재료를 도입하여 문화유산과 어우러지도록 한다.
	∙연접한 편의시설 간의 재질연계를 통해 일관성 있는 경관을 연출한다.
색채	∙주변 시설물과 유사한 계열의 색채로 계획하여 순응되도록 연출한다.
	∙주변과 비슷한 소재 및 색채의 사용으로 조화로운 색채계획을 한다.
	∙고채도의 사인 및 부착물의 사용을 지양한다.

12. 음수대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙이용자의 식수 제공을 위해 관람동선 및 휴게 공간 내에 설치되는 편의시설로, 다양한 이용자를 고려한 규모를 설정하여 주변경관과 조화되는 마감재를 연출한다.
배치	∙이용객이 쉽게 찾을 수 있도록 접근성이 높은 곳에 설치한다.
	∙배수를 재사용하는 방안(예를 들어 조경용수로 활용하는 등) 등을 추구한다.
	∙이용자가 많은 광장에 설치할 경우, 다양한 방향에서 사용하기 편리하도록 배치한다.
규모	∙바닥이 지면과 닿는 면적을 최소화하여 규모를 줄이도록 한다.
	∙설치위치(산책로, 광장 등)에 따라 규모를 다르게 연출할 수 있다.
형태	∙문화재 특성을 살린 간결한 형태로 디자인하여 주변에 순응하도록 연출한다.
	∙문화재의 이미지를 직접적으로 도입하거나 지나친 장식적 요소의 도입을 금한다.
재료	∙청결 및 유지, 보수를 고려하여 내부식성이 강한 재료의 사용을 권장한다.
	∙바닥에는 미끄럼을 방지하는 재료의 가공을 권장한다.
	∙철재사용 시 무광처리를 통해 주변 경관과의 이질감을 완화한다.
	∙연접한 공공시설물과의 재료연계를 통해 통일감을 연출한다.
색채	∙음수대가 설치되는 위치를 고려하여 주변과 조화로운 색채를 연출한다.
	∙석재 등의 자연소재 사용 시에 도장을 지양하고 재료 자체가 갖는 고유의 색채를 연출한다.
	∙음수대에 부가적으로 설치되는 바가지, 덮개 등의 색채는 시각적으로 돌출되지 않도록 저명도･저채도의 색채를 사용한다.
기타	∙높낮이를 다르게 하여 어린이가 사용하기 용이하게 한다.
	∙장애인을 고려한 형태를 연출하고 지면의 단차를 없애도록 한다.
	∙「장애인･노인･임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」의 세부기준을 준수한다.

13. 자전거보관대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙자전거의 거치 및 보관을 위한 편의시설로, 위압감을 주지 않는 적정한 규모로 설정하고 장식요소를 최대한 배제하여 문화재와 어우러지도록 연출한다.
배치	∙이용자의 인지가 양호한 동선 및 결절부에 설치하는 것을 권장한다.
	∙안전하게 보관하기 위하여 가로등 및 감시카메라 주변에 설치하는 것을 권장한다.
	∙외부 공간 또는 주차장에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
	∙돌출되지 않는 위치에 설치하여 보행에 방해되지 않도록 한다.
	∙유휴지를 최대한 활용하여 배치하도록 한다.
	∙자전거 보관대의 기초부가 지면 위로 노출되는 것을 지양한다.
규모	∙자전거 이용객을 파악하여 적절한 규모 및 수량으로 계획한다.
	∙차양, 비 가림 시설 등 부속시설물의 규모를 최소화하여 주변경관에 순응하도록 한다.
	∙불필요한 장식요소를 배제하여 규모를 축소시킴으로서 문화재를 압도하지 않는 디자인을 연출한다.
형태	∙시야를 가리는 차양시설 등의 설치를 지양한다.
	∙기능적으로 불필요한 형태를 지양하고 간결한 디자인 연출로 문화재에 순응하도록 한다.
	∙이용자가 많은 공간에 설치되는 자전거 보관대는 공기주입기 등 간단한 자전거 정비가 가능한 시설물과 연계한다.
재료	∙연접한 공공시설과 유사한 재료의 사용으로 통일감 있게 연출한다.
	∙자전거 보관 및 회수 시 시설물 손상을 줄일 수 있도록 내구성 있는 재료를 사용한다.
	∙폴리카보네이트 등의 사용을 지양하며, 불가피한 경우 무색의 사용을 권장한다.
	∙자전거와 접촉하는 부분은 가급적 도장하지 않도록 하고, 눈부심을 유발하지 않는 재료 또는 마감처리를 한다.
색채	∙주변의 여러 시설물과 일체감 있는 색채 사용을 유도한다.
	∙보관대가 놓이는 장소의 특성에 적합한 디자인과 색채를 적용한다.
	∙시설물에 부착되는 요소들의 위치 및 크기를 고려한 색채를 적용한다.
	∙주변 환경에 순응하도록 배경과 유사 색 또는 저채도 색으로 연출한다.

14. 휠체어․유모차보관대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙관람객의 편의를 위한 휠체어를 보관하기 위한 편의시설로, 접근이 용이한 진입부에 설치하고 휠체어가 외부로 노출되지 않는 간결한 함 형태를 연출한다.
배치	∙관람객의 접근이 용이한 진입부, 주요 건축물, 휴게시설 주변 등에 설치하는 것을 권장한다.
	∙휠체어의 안전한 보관을 위하려 조명시설 또는 감시카메라 주변에 설치하도록 권장한다.
	∙돌출되지 않는 위치에 설치하여 보행동선에 방해가 되지 않도록 배치한다.
규모	∙장애인 동선 및 접근성을 고려하여 적정규모를 설정한다.
	∙휠체어 크기를 고려하여 적절한 높이를 설정하도록 한다.
형태	∙간결한 함 형태로 디자인하여 주변경관에 순응하도록 한다.
	∙보행약자의 접근성을 고려하여 바닥과의 단차를 없애도록 한다.
	∙휠체어가 외부로 돌출되지 않도록 디자인한다.
	∙과도한 안내문구 설치를 지양하며, 주변 시설물과 일체감 있게 디자인한다.
재료	∙고광택 재료의 사용을 지양하며, 광택을 줄이는 표면가공을 권장한다.
	∙투과성 있는 재료를 사용할 경우 무색의 투명한 재료사용을 권장한다.
	∙유리를 사용할 경우 투명도가 높은 유리의 사용을 권장한다.
	∙문화재와 연접하여 설치 시 문화재와 재질을 연계하여 순응하도록 한다.
색채	∙휠체어 보관대는 문화재의 특성을 반영하여 배경색을 적용한다. 부득이할 경우 저채도색을 적용하여 돌출되지 않도록 한다.
	∙타 시설물들과 일체감을 주도록 동일 색채의 사용을 권장한다.
	∙건축물을 배경으로 할 경우 건축물 재료와 동일한 색채를 사용한다.
	∙보관대에 부착 또는 설치되는 사인물에 고채도색 및 원색의 사용을 지양한다.
기타	∙픽토그램을 활용하여 내･외국인 모두 쉽게 인지할 수 있도록 한다.
	∙어린이나 장애인 등의 다양한 사용자를 위하여 「장애인･노인･임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」의 세부기준을 따르도록 한다.

15. 장애인경사로

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙장애인, 노인 등 보행약자가 안전하고 편리하게 단차를 극복하기 위한 시설물로, 건축물의 진입부 계단, 단차가 발생하는 공간에 설치하고 안전성 및 편의성을 최대한 고려하여 설치한다.
배치	∙지나친 수직이동의 동선계획을 지양한다.
	∙경사로의 위치를 유도·안내하는 표지판을 설치하여야 한다.
	∙장애인 동선을 고려하여 배치하도록 한다.
규모	∙경사로의 폭은 휠체어가 다닐 수 있도록 충분히 확보하도록 한다.
	∙경사로의 유효 폭은 휠체어가 다닐 수 있도록 1.2m 이상으로 하여야 한다.
	∙지체부자유자의 이용을 고려하여 경사도는 1/18 이하로 하되, 지형 상 곤란한 경우에는 경사도를 1/12까지 완화할 수 있다.
	∙손잡이의 높이는 0.8m이상 0.9m 이하로 설치하며, 지름은 3.2이상 3.8cm이하로 하여야 한다.
형태	∙휠체어나 유모차 등이 교행 할 수 있도록 50m마다 1.5m x 1.5m의 참을 설치하여야 한다.
	∙접근로의 경계에는 보･차 구분을 위한 공작물 혹은 시각장애인 감지가 가능한 시설인 연석이나 울타리 등을 설치하여야 한다.
	∙휠체어나 유모차 이용자를 고려하여 경사면과 난간 설치를 권장한다.
재료	∙사용자의 안전을 위한 바닥표면은 미끄럽지 않은 재료를 사용하도록 한다.
	∙불규칙하거나 면이 거칠어 돌출되는 것을 피하고, 평탄한 마감으로 한다.
	∙문화재 이미지와 유사한 재료의 선정으로 조화를 도모한다.
색채	∙주변과 조화되며 전통적 이미지를 저해하지 않는 색채로 계획한다.
	∙고채도색 사용을 금하고 배경과 조화로운 저채도의 색채로 계획한다.
	∙일정한 형태나 그래픽의 적용을 금한다.

16. 휴지통

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙이용자의 위생 및 편의를 위해 설치되는 위생시설로, 휴지통 디자인은 최대한 단순하고 간결하게 연출하고 주변경관에 순응하는 색채 및 형태의 마감재를 적용한다.
배치	∙휴게시설과 연접하여 배치 시 불쾌감을 주지 않도록 적정거리를 확보한다.
	∙여러 개의 휴지통을 배치할 때, 산발적인 개별 배치를 지양하고, 한 장소에 밀착 배치하여 정리된 경관을 연출한다.
	∙연접한 공공시설물과 동일선상에 배치하여 정리된 경관을 연출한다.
	∙휴지통의 기초부가 지면 위로 돌출되지 않도록 배치한다.
규모	∙보도의 점유 면적과 규모를 최소화하도록 한다.
	∙규모의 최소화를 위해 통합된 디자인으로 설치한다.
	∙쓰레기가 발생하는 예상지역을 검토 후 설치하여 수량을 최소화한다.
	∙불필요한 장식적 요소로 인한 규모의 확대를 지양하도록 한다.
형태	∙이용자의 쓰레기 투입 및 수거, 청소 등 관리가 용이하도록 디자인한다.
	∙동물의 내부 접근을 막도록 디자인한다.
	∙우천 시 빗물이 들어가지 않도록 하며, 휴지통 내의 수분배출이 원활하도록 디자인한다.
	∙분리수거가 가능한 휴지통으로 계획하고, 픽토그램을 도입하여 분리수거의 식별이 용이하도록 한다.
	∙쓰레기봉투가 외부로 노출되지 않는 디자인으로 하며, 부득이한 경우 저채도색을 사용하여 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
재료	∙녹슬지 않는 재료를 사용하여 빗물 등으로 인한 오염 및 부식이 발생하지 않도록 한다.
	∙휴지통 주변의 편의시설과 유사 또는 동일 재료의 적용으로 통일감 있는 이미지를 연출한다.
	∙마감재는 광택을 줄여 인공적 느낌을 없애고 문화재 및 주변 환경에 순응하도록 한다.
색채	∙휴지통은 갈색계열의 저채도색이나 무채색으로 계획하고, 여러 개로 나열되어 있을 경우 한 가지 색으로 통일하여 계획한다.
	∙다른 시설물과 복합설치 시 색상은 단색으로 통일하고 픽토그램을 도입하여 식별이 용이하도록 한다.
	∙안내문구는 시설물과 일체화하여 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.

17. 공중전화함

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙공중전화의 설치를 목적으로 진입부 및 주요 결절부에 설치되는 시설물로, 보행에 지장을 주지 않도록 설치하도록 하며 형태, 색채, 픽토그램 등의 표시를 통일감 있게 연출한다.
배치	∙통행 및 보행에 방해가 되지 않도록 배치하여 이용자에게 불편을 주지 않도록 한다.
	∙휴게시설물과 연계하여 휴게 공간 내 공중전화 함을 배치하도록 권장한다.
	∙산발적으로 분리된 배치를 지양하고 밀착 배치하여 복잡한 경관을 형성하지 않도록 한다.
규모	∙보도의 점유 면적과 규모를 최소화할 것을 권장한다.
	∙최소한의 기능만을 고려하여 단순하고 최소한의 규모로 설치한다.
	∙수요에 따라 적정수량의 시설을 설치한다.
형태	∙복잡한 장식요소를 지양하고 단순하고 간결한 형태로 디자인한다.
	∙정체성 없는 기성품 사용을 지양하며, 타 공공시설물과 공통 또는 유산한 디자인을 적용하여 일체감을 갖도록 한다.
재료	∙문화재와 연계성 있는 마감 재료를 사용하여 일관된 경관을 연출한다.
	∙방음형 함(문이 닫히는 구조)의 경우 내부가 보이는 재질을 권장한다.
	∙고광택 금속재의 사용을 지양하며, 부득이한 경우 광택을 완화하는 도장 또는 표면가공을 하도록 한다.
색채	∙주변 시설물을 고려하여 일체감을 유지하는 색채를 선정하여 적용한다.
	∙문화재를 배경으로 설치될 경우 명･채도차가 큰 색채는 지양한다.
	∙자연환경을 배경으로 설치될 경우 강조색의 사용면적을 최소화한다.
	∙시설물이 연속되어 설치될 경우 동일 색채를 적용하여 통일성을 유도하도록 권장한다.
기타	∙픽토그램을 활용하여 내･외국인 모두 쉽게 인지할 수 있도록 한다.
	∙어린이나 장애인 등의 다양한 사용자를 고려하여 「장애인･노인･임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」의 기준을 준수하도록 한다.

18. 자동판매기함

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙음료수, 커피 등의 자동판매를 목적으로 하는 판매시설로, 이용자의 동선을 고려하여 휴게 및 편의시설과 연계하여 설치하고 문화재와 조화로운 색채를 적용한다.
배치	∙자동판매기의 산발적인 분산배치를 금하며, 한 장소에 밀집하여 배치한다.
	∙휴게의자와 휴지통 등의 편의시설물과 연계하여 배치한다.
	∙건축물 또는 담장을 배경으로 배치하도록 권장한다.
규모	∙중복되는 품목의 자판기 설치를 지양하여 점유면적을 최소화한다.
	∙다양한 이용자를 고려하여 자판기 조작부의 높이 및 규모를 설정한다.
	∙자동판매기의 규모를 고려하여 과도한 규모로 문화재를 압도하거나 혼돈되지 않도록 한다.
형태	∙문화재와 조화되는 단순하고 간결한 형태로 디자인하여 자동판매기를 통합하는 디자인을 권장한다.
	∙과도한 장식의 형태 차양 또는 지붕형태를 제한하고 수평적 이미지를 살린 간결한 디자인을 연출한다.
	∙가급적 자동판매기의 형태를 동일한 형태로 설치한다.
	∙음료수 공병 및 깡통 등의 분리수거를 위해 분리수거함과 연계하여 설치한다.
재료	∙문화재와 어울리지 않는 이질적인 재료 또는 반사성이 강한 재료의 사용을 금한다.
	∙문화재 이미지와 유사한 재료선정으로 조화를 도모한다.
색채	∙주변시설물 색채와 조화로운 동일, 유사색채를 함 및 자판기에 적용한다.
	∙문화재 공간의 배경색채를 반영하여 외장색채를 적용하고 기성제품의 원색적인 색채사용을 금한다.
	∙자동판매기가 나열되어 있을 경우 동일색채를 적용한다.
	∙그래픽 사용을 금한다.
기타	∙픽토그램을 도입하여 내･외국인 모두 쉽게 인지할 수 있도록 한다.

19. 광고시설물

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙문화재 지역에 설치되는 건축물의 외관에 부착되는 간판, 사인물 등과 같은 옥외광고물로써, 문화재 이미지와 조화롭고 주변경관에 순응하는 규모, 색채, 서체로 연출한다.
배치	∙산발적이고 무분별한 배치를 금하며, 동일선상에 광고물을 배치하여 정리된 경관을 연출하도록 한다.
	∙지주를 이용한 사인물의 배치를 지양하도록 한다.
규모	∙건축물의 규모를 압도하는 과도한 규모를 지양하여 광고시설이 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
	∙과도한 광고물 설치를 지양하고 설치 수량을 최소화한다.
	∙광고물 유형별 동일 규격을 설정하여 정리된 경관을 구현한다.
형태	∙판류형 간판을 지양하고 입체형 간판을 권장한다.
	∙과도한 장식적 요소를 최소화하고 불필요한 디자인 요소를 배제하여 문화재의 이미지에 순응하도록 한다.
재료	∙문화재와 인접한 안내시설은 문화재와 유사하거나 조화로운 재질을 적용한다.
색채	∙사용색의 수를 제한하고 원색사용의 비중을 줄여 돌출되지 않도록 한다.
	∙글자색과 배경색의 차이를 완화하여 자극적인 색채를 완화하도록 한다.
	∙회갈색의 저채도색을 사용하여 문화재 이미지에 순응하도록 한다.

20. 차량통제대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙차량의 진입을 제한하기 위해 설치되는 관리시설물로, 차량통제대는 운전자 및 보행자의 시야에 명확히 보이도록 설치하고 문화재와 어우러지도록 간결하게 디자인한다.
배치	∙점자블록과 연계하여 배치하여 시각장애인의 충돌을 방지하도록 한다.
	∙자전거, 휠체어 등 이용자의 자유로운 이동이 가능하도록 적절한 배치간격을 확보한다.
	∙시설물의 기초부가 지면 위로 노출되지 않도록 한다.
	∙차량통제대의 설치가 어려운 공간에서는 화분대를 설치하여 차량통제대의 기능을 대신할 수 있다.
규모	∙보행자와 시각장애인의 안전을 위하여 낮은 차량통제대의 설치는 지양하고, 운전자 및 보행자가 명확하게 인지할 수 있는 높이로 계획한다.
	∙공간특성 및 보행공간의 확보정도를 고려하여 차량통제대의 규모를 설정한다.
형태	∙보행경관을 저해하지 않도록 과도한 형태를 지양하고 간결한 디자인을 권장한다.
	∙보행자가 많고 협소한 공간에서는 가는 형태로 설치하여 보행공간을 최대한 확보한다.
	∙비상차량의 진입이 가능하도록 일정구간 분리기능을 갖추도록 한다.
	∙문화재의 이미지를 직접적으로 사용한 조잡한 디자인을 지양한다.
	∙차량통제대는 방향성을 가지는 형태를 지양하고 원기둥 형태를 기본으로 할 것을 권장한다.
재료	∙고광택 금속재료의 사용은 지양하며, 부득이한 경우 광택을 줄이는 도장 또는 표면가공을 권장한다.
	∙바닥 포장재와 재질적 특성을 고려하여 연계성을 갖도록 한다.
색채	∙한 공간 내 설치되는 차량통제대는 색채를 통일하여 적용한다.
	∙동일한 차량통제대에 일부 패턴이나 색채를 적용할 경우 동일기준을 적용한다.
	∙문화재의 특성은 살리되 무리한 색채적용은 지양하고, 강조색은 5% 미만의 면적에 기능성을 살려 최소한으로 적용한다.
	∙보도포장과의 연계성을 고려한 색채적용으로 통일성을 부여한다.

21. 보호책

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙문화재의 보호 및 출입을 통제하기 위해 문화재 주변에 설치되는 보호시설물로, 문화재의 위상을 저해하지 않는 간소한 형태와 연속성을 고려한 디자인을 연출한다.
배치	∙보호책의 기초가 지면에 노출되지 않도록 설치한다.
	∙지주의 간격을 최대한 확보하여 개방감 있는 경관을 연출한다.
	∙경사지에서는 보호책의 지주가 수직을 유지하도록 배치한다.
	∙불필요한 면적을 최소화하는 배치를 통해 주변공간을 확보하도록 한다.
규모	∙과도한 두께의 지주설치를 지양하며, 얇은 규모의 지주연출을 권장한다.
	∙동일한 높이 및 규모의 보호책 설치로 정리된 경관을 연출한다.
	∙문화재로의 조망을 가리지 않도록 최소한의 높이를 설정한다.
형태	∙과도한 장식요소 또는 판상구조를 지양하여 문화재로 조망을 확보한다.
	∙지주형태는 간결하게 디자인하고 파손이나 훼손 시 단위별 보수가 용이하도록 디자인한다.
	∙복잡한 체결구조 및 접속부의 디자인을 지양하고 일체감 있게 연출한다.
	∙획일적인 기성품 사용을 지양하고 간결한 디자인 연출로 주변 경관에 순응하도록 한다.
	∙2개 이상의 형태가 다른 울타리가 접속되는 것을 지양하며 연속성 있는 경관을 연출한다.
재료	∙고광택 재료의 사용을 지양하며, 부득이한 경우 광택을 줄이는 표면가공 또는 도장을 하도록 한다.
	∙자연적 특성이 강한 문화유산에는 자연소재(대나무, 짚 등)의 사용을 권장한다.
색채	∙보호책의 재료가 다를 경우 색채를 맞춰 일체감 증가를 유도한다.
	∙보호책이 설치되는 장소의 시설물과 동질적 이미지의 색채계획을 한다.
	∙다른 시설물과의 색채조화를 고려하고, 원색사용을 금지한다.
	∙마감재는 광택을 줄여 인공적인 느낌을 없애고, 문화재 및 주변 환경에 순응하도록 한다.

22. 안전책

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙보행자의 안전을 위해 설치되는 안전시설물로, 통행을 제한하거나 안전사고를 방지가 필요한 장소에 설치하며 간결한 디자인을 통해 주변경관에 순응하도록 한다.
배치	∙독립된 형태의 배치를 지양하고 체결구조를 규격화하여 지주간의 연계배치가 가능하도록 디자인한다.
	∙문화재 바닥환경(단차, 경사, 포장재료 등)의 변화를 고려하여 기울어짐 등의 부조화가 발생하지 않도록 배치한다.
규모	∙구조 및 안전성을 충족시키는 범위 내에서 크기를 최소화하고 얇은 구조로 디자인한다.
	∙안전 확보가 우선시 되는 위험지역에서는 충분한 높이를 확보하도록 한다.
형태	∙문화재를 상징하는 특정이미지를 안전책의 형태 또는 문양에 적용하는 장식적 개념의 디자인을 지양하며, 기능중심의 간결한 형태로 디자인한다.
	∙조망을 막는 면적인 형태보다는 선적인 형태를 지향한다.
	∙유지·보수적 측면을 고려하여 용접방식의 시공을 지양하고, 볼트를 이용한 체결 및 설치가 가능한 구조로 디자인할 것을 권장한다.
재료	∙차량의 주행이 빈번한 구간에 한하여 야간에 명시성 확보를 위해 반사판이나 반사시트를 부분적으로 부착하도록 한다.
	∙충분한 강도와 내구성이 있는 스틸을 주재료로 사용할 것을 권장하고, 운전자 및 보행자의 시야를 방해하지 않도록 고광택 재료의 사용을 지양하고 마감처리를 하도록 한다.
	∙보도책에 적용되는 재료는 미관성, 안전성 등을 종합적으로 고려한 유지·관리가 용이한 재료를 사용하도록 한다.
	∙보도책에 사용되는 재료의 표면이미지는 주변 공간과의 조화를 고려하여 반사도가 높은 광택재료보다는 부드러운 이미지를 나타내는 반광택 또는 무광택 재료의 사용을 권장한다.
	∙자연경관이 발달한 지역에서는 친환경 마감 재료의 도입을 권장한다.
색채	∙연속된 시설물은 한 종류의 색을 울타리에 사용하여 연결성을 유지한다.
	∙외부 환경색채를 고려하여 문화재 공간과 조화되는 색채를 연출한다.
	∙문화재의 건축물이나 시설물의 재료보다 저채도색을 적용하여 안전책의 거부감을 감소시킨다.
	∙문화재의 특징을 고려한 제품 색을 적용하고 적합한 색이 없을 경우 제작할 것을 권장한다.

23. 경계울타리

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙문화재 및 부속공간을 보호하는 목적으로 문화재 경계부에 설치되는 보호시설물로, 문화재와 조화로운 색채를 반영하고 개방감 있는 형태를 연출하여 조화되도록 한다.
배치	∙보행공간을 침해하는 배치를 지양하도록 하여, 보행자 통행에 불편을 주지 않도록 배치한다.
	∙경계부의 수목이나 시설물에 은폐되어 조화로운 배치를 권장한다.
	∙기초부가 지면 위로 노출되지 않도록 설치한다.
규모	∙최소한의 지주를 설치하여 규모를 줄여 조망성을 높이도록 한다.
	∙동일한 공간 내에서 같은 높이의 시설물을 사용하도록 한다..
	∙외부에서 무단으로 침입하지 못하도록 높이를 확보한다.
형태	∙경계 울타리의 기능적 측면을 고려하여 과도한 장식적 요소를 지양한다.
	∙경계 울타리가 설치되는 다양한 지형특성(평지, 언덕, 코너)에 영향이 적은 디자인을 연출한다.
	∙가급적 기성품 울타리(메쉬형 등) 사용을 지양하고, 사용할 경우에는 문화재와 조화로운 저채도색을 적용한다.
	∙면적인 형태보다 선적인 형태로 위압감이나 단절감을 완화하도록 한다.
	∙주변 지형에 순응하는 형태로 설치하도록 한다.
	∙경계 울타리가 높게 조성되는 경우 수목을 식재하여 시각적인 높이를 완화하도록 한다.
재료	∙문화재와 연접하게 설치되는 경우 연계성을 유지하기 위해 유사한 재질이나 색채를 적용하여 조화롭게 연출하도록 한다.
	∙고광택 재료의 사용은 지양하며 불가피한 경우에는 광택을 줄이는 표면가공을 권장한다.
색채	∙외부 환경색채를 고려하여 문화재 공간과 조화되는 색채를 연출한다.
	∙문화재 건축물이나 시설물의 재료를 동일하게 반영, 적용하여 경계 울타리의 거부감을 감소시킨다.
	∙기성품 사용 시에 문화재의 특징을 고려한 제품 색을 적용하고 적합한 색이 없을 경우 제작하여 시공할 것을 권장한다.

24. 화분대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙가로경관의 개선을 위해 생육기간이 짧은 초화류 식재를 위한 조경시설물로, 문화재지역 공공시설물과 일관성 있는 형태 및 색채를 연출하여 통일감 있는 경관을 연출한다.
배치	∙휴게시설, 편의시설, 안전시설 등 다른 공공시설물과 연계하여 배치한다.
	∙관람객 보행을 고려하여 동선에 방해가 되지 않도록 배치한다.
	∙통행을 막는 용도로 배치하는 것을 지양하도록 하고, 여건상 차량통제대 설치가 어려운 경우 화분대를 활용하여 대체할 수도 있다.
규모	∙화분대 지면의 점유 면적을 최소화하여 규모를 줄이도록 한다.
	∙필요 이상의 수량을 설치하여 혼잡한 경관을 형성하지 않도록 한다.
	∙과도한 규모로 배후경관을 차폐하지 않도록 연출한다.
형태	∙연접한 공공시설물의 형태와 연계하여 디자인을 연출한다.
	∙전통문화 이미지를 단순 모방한 과도한 디자인의 적용은 지양한다.
	∙물 공급과 배수가 용이하도록 디자인한다.
재료	∙플라스틱 등 인공재료는 지양하고, 문화재와 유사한 느낌의 재료를 적용하도록 권장한다.
	∙목재 등 자연재료의 인위적인 모방으로 이질감을 형성하는 것을 지양한다.
	∙목재 사용 시 방수·방부·방충에 대한 충분한 검토를 권장한다.
	∙목재 사용 시 유색 페인트 도장은 지양하도록 한다.
색채	∙문화재의 특성을 반영한 색채를 사용하여 조화롭게 연출한다.
	∙주변의 시설물 및 건축물과의 색채 연계성을 고려하여 일관성 있는 색채를 사용한다.
	∙한 공간이나 인접 시설의 화분대는 동일하거나 유사한 색채를 사용한다.
기타	∙화분대의 입면을 활용하여 광고물 또는 안내물 부착을 금한다.
	∙문화재의 특징과 계절을 고려하여 외래수종의 식재를 지양하고, 국내 자생 향토수종을 식재하여 조화를 연출한다.

25. 소화시설

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙화재 시 불을 끄기 위해 문화재지역 내에 설치되는 소방시설물로, 함 디자인을 통해 소화기가 외부로 노출되는 것을 방지하고 문화재와 이질감 없는 색채를 연출한다.
배치	∙소화시설은 이용자의 접근 및 긴급 상황에 사용이 용이하도록 배치한다.
	∙담장 및 건축물 벽면에 밀착 배치하여 보행 및 동선의 흐름에 방해가 되지 않도록 한다.
	∙여러 개의 소화시설을 한 공간에 설치할 경우 하나의 함 형태로 통합하여 배치하도록 한다.
	∙인지가 용이한 공간에 설치하되, 시각적으로 돌출되지 않도록 배치한다.
규모	∙덮개 기능 이외의 불필요한 요소들을 배제하여 시설물 규모를 최소화한다.
	∙소화시설 주변에 과도한 규모의 보호시설 설치를 지양한다.
형태	∙함 디자인을 통해 소화기의 외관이 외부로 노출되는 것을 방지하는 것을 권장한다.
	∙간결한 디자인을 통해 시각적으로 돌출되지 않도록 하며, 문화재의 부속시설물로 인지되도록 한다.
재료	∙고광택 재료의 사용을 지양하도록 한다.
	∙도장 또는 마감처리로 광택을 줄여 인공적인 느낌을 없애고 문화재와 조화되도록 한다.
	∙소화시설의 유지관리를 위하여 내부 확인이 가능한 투명재료를 부분적으로 사용할 수 있다.
색채	∙주변 건축물의 배경색과 유사한 계열의 저명도⋅저채도 색채를 사용한다.
	∙기능성을 강조한 고채도색은 작은 면적에 부분적으로 사용할 수 있으며, 전체적으로 저채도색, 저명도색을 사용하도록 한다.

26. 분전함

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙문화재내 전기, 조명 등의 전기장치 제어를 목적으로 설치되는 관리시설물로, 배경과 조화되는 재질 및 색채를 적용하여 주변경관에 순응하도록 연출한다.
배치	∙횡 배치를 권장하여 외부에서 조망되는 면적을 최소화한다.
	∙관람동선에서 시각적으로 돌출되지 않는 위치에 설치하는 것을 권장한다.
	∙주변 시설물과 연계하여 설치할 경우 동일선상에 배치하여 정돈된 경관을 연출한다.
	∙자연환경을 배경으로 설치되는 경우 식재로 은폐하도록 권장한다.
	∙분전함 차폐를 우선으로 하되 여건상 차폐가 어려울 경우 ‘부속시설 가림막 기준’을 준수하여 시설물을 차폐하도록 한다.
규모	∙분리된 배치를 지양하며, 유사시설을 통합하여 설치하도록 한다.
	∙조작성을 고려하되 최대한 낮은 높이로 설치하여 돌출이미지를 완화한다.
형태	∙문화재와 조화로운 형태가 되도록 간결한 함 형태의 디자인을 한다.
	∙보행경관을 저해하지 않도록 간결한 디자인을 권장한다.
	∙한 공간 내에서 시설물간에 일관성을 가지도록 통일감 있게 디자인 한다.
	∙불필요한 장식요소를 배제하여 주변경관에 순응하도록 한다.
재료	∙고광택 재료의 사용을 지양하며, 불가피한 경우 도장을 통해 주변 시설물과 조화가 되도록 연출한다.
	∙문화재와 조화로운 연계된 재료의 사용을 권장한다.
색채	∙설치위치를 고려하여 배경색과 유사한 색채를 사용하도록 한다.
	∙여러 개를 나열하여 설치할 때에는 동일한 재질과 색채로 통일하도록 한다.
	∙색채는 단색으로 계획하도록 하며 그래픽의 사용은 지양한다.
	∙분전함의 기초부 노출 시 분전함과 동일한 색상으로 계획한다.

27. 점검용 집수정덮개

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙이용자의 보행 및 안전을 위해 집수정을 덮는 관리시설물로, 바닥포장 패턴과 연계하고 지면과 일치하도록 하여 보행환경을 훼손하지 않도록 한다.
규모	∙집수정덮개 경계부의 두께를 최소화하여 포장 면과 이질감을 최소화하도록 한다.
	∙기능을 고려하여 과도하지 않도록 규모를 설정한다.
형태	∙포장방식과 집수정뚜껑의 표면을 동일한 형태로 도입하여 이질감을 없애고, 연속성 있는 경관을 연출하도록 한다.
	∙설치목적과 관련 없는 문자는 보행자의 눈에 띄지 않는 곳에 표기한다.
재료	∙보행자의 안전성을 고려하여 미끄럽지 않은 마감재 또는 마감처리를 사용한다.
	∙녹슬지 않는 재료를 사용하여 빗물 등으로 인한 오염 및 부식이 발생하지 않도록 한다.
	∙자연환경과 연접하거나 녹지 내 설치되는 경우 목재 또는 석재 등 자연친화적 소재를 도입하도록 한다.
	∙마감재는 인공적인 느낌을 없애 전통적 이미지와 조화되도록 한다.
색채	∙주변 지면의 색채와 동일한 패턴과 색채로 통일하도록 한다.
	∙녹지와 인접해 있을 때에는 녹지와 유사한 명도의 저채도 색상을 사용하여 조화되도록 한다.
	∙보도 블럭 위에 설치 시에는 주변 보도 블럭과 유사한 색채를 사용하여 순응하도록 한다.
	∙동일 공간 내에서는 동일한 형태와 색채의 사용으로 통일감을 부여한다.

28. 우수용 집수정덮개

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙우천 시 배수기능을 목적으로 바닥에 설치되는 관리시설물로, 바닥포장과 연계 또는 은폐하여 시각적으로 돌출되지 않도록 연출한다.
배치	∙보행동선(방향)과 수직으로 배치하여 휠체어, 유모차 등의 보조이동수단 바퀴가 빠지지 않도록 한다.
형태	∙두꺼운 테두리의 연출을 지양하여 주변과 어울리는 형태를 디자인한다.
	∙인접한 시설물과 조화로운 디자인을 연출하도록 한다.
	∙시설물과 지면의 접속부를 자연스럽게 연계하는 형태로 디자인한다.
	∙기성제품의 이질적인 사용을 지양하고 문화유산과 조화로운 형태를 권장한다.
재료	∙철재를 사용할 경우 부식방지 처리를 하도록 한다.
	∙석재와 같은 자연재료를 이용하여 주변경관과 연계하도록 한다.
색채	∙집수정 덮개가 설치된 지면과 유사한 색상을 사용하여 조화로운 연출을 한다.
	∙지면과 색 대비가 강한 색상의 사용을 금지한다.
	∙단색으로 계획하여 색채의 사용을 최소화한다.

29. 수목보호대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙수목의 물 공급 및 유지관리를 목적으로 수목하단에 설치되는 시설물로, 지면과 단차가 없도록 설치하고 바닥포장과 이질감을 줄이는 디자인을 연출한다.
규모	∙보도의 점유면적과 규모를 최소화 하도록 연출한다.
	∙자연환경이 우세한 지역에서는 하부식재를 통해 수목보호대의 기능을 대신할 것을 권장한다.
형태	∙낙엽 등이 쌓이지 않도록 구조를 단순화하고 유지 및 보수가 용이하게 한다.
	∙수목이 숨 쉴 수 있도록 폐쇄되지 않는 형태로 설치한다.
	∙보호대 주변포장의 색채 및 패턴을 고려하여 이질감이 없도록 디자인 한다.
	∙문화재 이미지의 직접적인 도용과 문자기입을 지양하며, 최대한 간결한 디자인 연출로 주변과 조화를 연출한다.
	∙보도 면과의 단차를 없애는 것을 권장하여 보행에 불편을 주지 않도록 한다.
	∙수목지주대의 설치를 고려하여 형태를 디자인 한다.
재료	∙녹슬지 않는 재료 또는 부식방지 처리를 통하여 빗물 등으로 인한 오염 및 부식이 발생하지 않도록 한다.
	∙고광택 재료의 사용을 지양하고, 도장 또는 마감처리를 하도록 권장한다.
색채	∙설치되는 지면의 색채를 고려하여 동일계열의 색채로 조화롭게 계획하도록 한다.
	∙색상은 단색으로 계획하고 여러 개를 연속적으로 설치할 때에는 동일한 색상을 사용한다.
	∙다른 시설과 복합 설치될 때에는 동일하거나 유사한 색상으로 계획한다.

30. 수목지주대

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙수목이 휘거나 넘어지지 않도록 지지하는 시설물로, 간결한 형태로 연출하여 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
배치	∙기능적 측면을 만족하면서 보행에 방해되지 않도록 지주를 배치한다.
	∙가급적 수목보호대를 벗어나지 않도록 지주를 배치한다.
규모	∙과도한 규모의 지주설치를 지양한다.
	∙지주대의 기능을 고려하여 가급적 날씬하게 연출하여 주변경관에 순응하도록 한다.
형태	∙수목의 규모에 따라 지주의 형태를 다르게 연출한다.
	∙복잡한 형태를 지양하고 지주대의 안정성을 고려하여 간결한 구조로 디자인한다.
	∙수목보호대를 벗어나지 않도록 기울기를 설정하여 보행에 지장을 주지 않도록 한다.
재료	∙가급적 수목과 조화로운 목재의 지주 설치를 권장한다.
	∙철재를 사용할 경우 마감을 통해 광택을 줄이고, 주변경관과 조화를 연출한다.
색채	∙자연재료의 사용으로 수목과 조화를 이루며 주변 환경에 순응할 수 있도록 계획한다.
	∙인공재료의 사용 시 저명도·저채도 색채로 계획한다.
	∙주변과 수목 색채를 고려하여 갈색계열의 저채도·저명도 색채를 사용한다.

31. 부속시설 가림막

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙외부로 노출되는 에어컨 실외기 등 부속시설을 가리기 위한 목적으로 설치되는 차폐시설물로, 건축물 배면에 배치하거나 식재로 차폐하여 관람객의 조망이 적은 공간에 설치하여 은폐하도록 한다.
배치	∙문화재와 인접한 배치를 금하며, 가급적 건축물의 측면이나 배후에 배치하여 관람객의 조망 및 노출을 최소화한다.
규모	∙유지관리에 필요한 필수 공간만을 확보하고, 불필요한 면적을 최소화한다.
	∙과도한 높이의 가림시설 설치를 지양하여 위압감을 감소시킨다.
형태	∙부속시설이 외부로 노출되지 않도록 형태를 디자인하며, 간결하고 단순한 형태 연출로 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
	∙과도한 일정한 형태 및 그래픽 요소의 도입을 지양하도록 한다.
재료	∙배경과 유사하거나 조화로운 재료를 사용한다.
	∙자연환경이 우세한 공간에서는 자연친화적 재료를 사용하여 차폐한다.
색채	∙고채도의 원색과 같은 화려한 색상의 사용을 지양한다.
	∙설치위치에 따라 배경과 유사한 색채를 적용하여 돌출이미지를 방지한다.
	∙자연경관과 연계되어 설치될 경우 자연색과 유사 색을 사용한다.

32. 지주시설물

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙전기 줄을 포함하는 기둥의 형태로 전력을 공급하는 시설물로 관람객 동선을 배려하여 배치하고 날씬한 지주를 연출하여 개방감을 연출한다.
배치	∙관람동선 상의 설치를 지양하고 문화재의 조망 및 보행에 방해되지 않도록 배치한다.
	∙시설의 기초부가 지면 위로 노출되지 않도록 설치한다.
	∙문화재와 중첩 또는 인접하여 설치하는 것을 금한다.
형태	∙불필요한 장식요소 또는 형태를 지양한다.
	∙최대한 좁고 얇은 형태로 디자인하여 조망에 방해를 주지 않도록 한다.
	∙연접한 방송, 통신, 보안시설을 지주에 통합하여 설치하는 것을 권장한다.
색채	∙전신지주와 결합되는 시설물과 통합된 색채계획을 실시한다.
	∙저채도의 색채계획으로 문화재가 돋보이도록 한다.
	∙위험표시를 위한 안전, 경고 등의 사인물 부착 시 저채도 색을 사용한다.

33. 보안등

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙문화재 내 야간 이용자의 안전을 위해 설치되는 조명시설물로, 장식적 요소를 배제하고 인접한 방송, 안내, 보안시설과 통합하는 것을 권장한다.
배치	∙보행동선을 방해하는 위치에 배치하는 것을 지양한다.
	∙문화재와 인접하거나 조망을 훼손하는 위치에 설치하는 것을 지양한다.
	∙시각적으로 돌출되지 않는 위치에 설치하도록 한다.
	∙전선 등의 위험 요소가 외부로 노출되지 않도록 배치한다.
	∙조명시설의 기초부가 지면위로 돌출되지 않도록 설치한다.
규모	∙등기구의 과도한 규모의 장식을 지양하여 문화재에 순응하도록 한다.
	∙인접 시설물간의 통합을 통해 규모를 줄일 수 있다.
형태	∙문화재와 디자인 요소를 공유하는 간결한 형태로 디자인한다.
	∙지나치게 화려하거나 복잡한 디자인으로 문화재의 품격을 저해하지 않도록 한다.
	∙연접한 방송, 통신, 보안시설 등의 연계 가능한 시설물은 보안등 지주에 통합하여 복잡한 경관을 완화한다.
	∙시설물 통합 시 매립 가능한 시설은 지주 내에 매입하여 외부로의 돌출을 최소화한다.
재료	∙배경과 유사한 마감을 도입하여 주변경관에 순응하도록 연출한다.
	∙고광택의 마감재 사용을 지양하며, 사용 시 도장 또는 마감을 통해 주변경관과 조화로운 연출을 하도록 권장한다.
색채	∙문화재와 인접한 조명시설의 색채는 무채색이나 갈색계열의 저명도․저채도 색채를 적용한다.
	∙마감재는 최대한 광택을 줄여 인공적인 느낌을 없애고 문화재 및 주변 환경과 조화되도록 한다.
	∙연속된 보안등은 동일한 색으로 통일하여 보행경관의 연속성을 부여한다.

34. 경관조명등

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙야간 보행자의 안전을 목적으로 보도 및 녹지 공간 내 설치되는 조명시설물로, 시각적 돌출되지 않도록 하며 과도한 디자인 요소를 지양하여 주변경관에 순응하도록 연출한다.
배치	∙보행로 경계부에 평행하게 배치하며 보행에 방해되지 않도록 설치한다.
	∙다른 시설물과 인접할 경우 통합하거나 선형을 맞추어 설치한다.
	∙바닥에 설치되는 조명은 보도 면과 일치하여 돌출되지 않도록 한다.
	∙경관조명등 주변에 차폐식재를 도입하여 은폐되도록 한다.
	∙시각적으로 돌출되지 않는 위치에 설치하도록 한다.
규모	∙시설의 기초부가 지면 위로 노출되는 것을 지양한다.
형태	∙부가적인 장식요소를 배제하고 단순하게 디자인하여 주변경관에 순응하는 연출을 한다.
	∙주변 조명시설과의 형태적 연계를 통해 일관된 디자인을 연출한다.
재료	∙고광택 재료의 사용을 지양하여 인공적인 느낌을 완화하고, 불가피한 경우에는 광택을 줄이는 표면가공 또는 도장처리를 한다.
색채	∙자연환경에 설치 시 갈색계열의 저채도․저명도 색채를 적용한다.
	∙보행공간에 설치 시 무채색계열로 주변과 조화롭도록 한다.

35. 보행등

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙야간 이용자의 안전한 보행환경을 위해 1m 이하의 낮은 높이로 설치되는 조명시설물로, 관람동선 경계부에 설치하고 보행에 방해가 되지 않는 규모 및 형태로 디자인한다.
배치	∙야간 이용자의 안전한 보행을 고려하여 동선 끝단에 배치한다.
	∙관람동선 경계부에 설치하여 보행에 방해가 되지 않도록 배치한다.
규모	∙낮은 보행등은 바닥에 밀착하여 조망과 보행 공간을 확보하고 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
형태	∙지나치게 장식적인 형태를 지양하고 문화재와 조화로운 디자인 연출을 권장한다.
	∙주변 조명시설 간의 공통된 디자인 및 형태적 연계를 통해 일관성 있는 디자인을 연출한다.
	∙보행등 주변에 식재 등을 이용하여 은폐 되도록 유도한다.
	∙울타리와 연계하여 설치할 경우 울타리 지주와 일체화된 디자인을 통해 간결한 경관을 연출하도록 한다.
재료	∙녹지공간에 설치되는 보행등은 석재 등의 자연적인 재질을 도입하여 이질감을 완화하도록 연출한다.
	∙무광택의 재질을 사용하여 위화감을 완화하는 마감을 연출한다.
색채	∙자연환경에 설치 시 갈색계열의 저채도·저명도 색채를 적용한다.
	∙보행공간에 설치 시 무채색계열로 주변경관에 순응하도록 한다.
	∙마감재는 최대한 광택을 줄여 전통적 이미지와 조화되도록 한다.
	∙연속적인 보행등은 같은 색채로 통일하여 보행경관의 연속성을 부여한다.

36. 벽부등

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙야간에 건축물·시설물에 부가적으로 부착되어 일반조명이 닿지 않는 사각지대를 방지하기 위한 조명시설로, 배경이 되는 시설물과 유사 색을 적용하여 시각적으로 돌출되지 않도록 한다.
배치	∙편의시설의 형태를 고려하여 시각적으로 돌출되지 않는 위치에 배치한다.
	∙시설물의 간격과 비례를 고려하여 배치하도록 한다.
	∙문화재에 직접적으로 부착하는 것을 가급적 지양한다.
규모	∙기능을 벗어나는 과도한 장식요소로 규모가 커지지 않도록 한다.
	∙필요한 조명 수량만을 설치하도록 권장한다.
형태	∙편의시설 디자인과 연계한 형태로 디자인 하도록 한다.
	∙형태적 이질감 및 부조화를 완화하기 위해 간결한 디자인을 연출한다.
색채	∙문화재와 조화되는 저채도 색채로 계획한다.
	∙부착위치의 배경색을 고려하여 배경과 동일 색 혹은 유사 색으로 계획한다.
	∙색채계획 시 단색으로 계획하도록 한다.

37. 공사용 가설건물

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙공사 중 설치되는 가설 덧집 등의 시설물로 외부로의 노출을 최소화하고 문화재와 조화로운 배치 및 형태를 연출하여 문화재의 품격을 높이도록 한다.
배치	∙현장 관리사무소, 창고시설 등 가설울타리 안에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
형태	∙과도한 그래픽요소를 지양하고, 문화재의 특성을 반영한 입면디자인을 연출하되, 문화재의 정체성을 살리도록 한다.
	∙불필요한 장식요소를 지양하고 기능을 고려한 간결한 형태로 주변경관에 순응하도록 한다.
재료	∙금속성의 고광택 소재의 사용을 지양하고 도장 또는 무광재질을 사용하여 주변경관과 조화되도록 연출한다.
색채	∙원색의 사용을 금하며 여러 가지 색상의 배색을 지양한다.
	∙문화재와 유사한 색채계획을 통해 통일감 있는 공간이미지를 연출한다.
	∙단색의 저채도색을 사용하여 돌출되지 않는 경관을 형성하도록 한다.

38. 공사용 가설울타리

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙공사현장의 출입을 통제하기 위해 경계부에 설치하는 공사시설물로, 문화재와 조화로운 색채 및 형태이미지를 입면에 부여하여 조화를 연출한다.
배치	∙보행가로 및 주변 지역의 보행권을 침해하지 않는 배치를 하도록 한다.
	∙점자블록 인근에 설치를 지양하며, 불가피할 경우 공사가 완료될 때까지 점자블록 동선을 이격시킨다.
	∙시설물 주변에 불필요한 시설물의 배치를 금하도록 한다.
규모	∙높낮이가 다르거나 복잡한 형태의 시설물 연출을 지양하며, 간결한 이미지를 연출하도록 권장한다.
	∙보행로 상에서 공사현장이 노출되지 않도록 적정 규모를 설정한다.
	∙주변 인접 시설물을 고려하여 규모를 설정한다.
형태	∙서로 다른 형태의 가설울타리가 접속하지 않도록 하여 연속성을 연출한다.
	∙문화재 지역 내부에 설치되는 가설울타리는 내부조망이 가능하도록 한다.
	∙이용자의 조망이 많은 공간에 설치되는 시설물은 입면에 문화재 이미지와 조화로운 그래픽 요소를 도입하는 것을 권장한다.
재료	∙무광택의 표면처리로 주변 경관에 순응하는 마감연출을 권장한다.
	∙관람객 외부조망이 빈번하거나 장기간 설치되는 특수한 공간에서는 다른 재질 부착을 통해 변화감을 줄 수 있다.
색채	∙설치위치에 따라 주변색채를 고려하여 유사 색 또는 저채도 색을 사용하도록 한다.
	∙문화재를 고려하여 따뜻한 느낌의 갈색계열 색채를 사용하는 것을 권장한다.
	∙복합적인 재료의 사용 시 각 재료의 색채는 통일하도록 한다.

39. 이동식 통제책

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙공사현장 또는 임시적으로 접근을 제한하여야 하는 공간으로 진입을 방지하기 위해 설치되는 공사시설물로 문화재와 조화로운 색채를 연출한다.
배치	∙보행동선에 설치하는 경우 이용자의 보행에 방해가 되지 않는 배치를 권장한다.
규모	∙면적 시설물로 인하여 주변조망을 차폐하지 않도록 한다.
	∙규격화된 형태로 분리 또는 결합을 통해 적정 규모를 연출하도록 한다.
형태	∙장식적 요소를 배제하며, 문화유산의 품격을 높이는 간결한 형태의 디자인을 권장한다.
	∙규격화된 형태로 분리 또는 결합을 통해 유지관리가 용이한 디자인을 권장한다.
재료	∙고광택의 재질 사용을 지양하며, 도장 마감처리 또는 무광의 소재를 적용하여 주변 경관에 비해 돌출되지 않도록 한다.
	∙이동 및 설치의 용이성을 고려하여 경량감 있는 재료의 사용을 권장한다.
	∙문화재와 조화로운 자연재료를 사용하여 순응하는 경관을 연출할 수 있다.
색채	∙위험․안전설비 등에 사용되는 주의 표시색(노랑, 빨강, 검정 등)은 부분적으로 사용하여 원색의 비중을 줄인다.
	∙서체는 시각적 인지성을 고려하되 시설물 규모와 조화되는 크기로 적용한다.(적용면적 대비 70% 이내)
	∙원색은 부분적으로 사용하고 채도를 낮추며, 명도대비를 줄여 이질적 이미지를 최소화한다.
기타	∙부가적인 안내시설 등의 부착을 지양하여 복잡한 경관을 완화하도록 한다.

40. 임시건축물

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙문화재 내에 일정기간 동안 임시로 설치되는 건축물로, 문화재 이미지를 저해하지 않는 간결한 형태와 조화로운 색채를 연출하여 이질감을 해소하도록 한다.
배치	∙문화재와 인접하게 설치하여 문화재로의 조망을 가리지 않는 위치에 배치한다.
	∙창고시설물은 시각적으로 노출되지 않는 곳에 설치하는 것을 권장한다.
규모	∙지나치게 큰 규모로 인해 문화재를 압도하지 않도록 한다.
형태	∙전통문화 이미지의 직접적인 연출을 지양하며 간결한 형태로 연출한다.
	∙과도한 장식요소를 지양하여 문화재와 충돌되지 않도록 한다.
	∙불필요한 안내시설의 부착을 지양하도록 한다.
재료	∙폴리카보네이트, 스테인레스 스틸 등 반사성이 높고 주변과 이질감을 형성하는 재료의 사용을 지양한다.
	∙창틀이나 노출되는 부속시설물은 도장을 통해 시각적 돌출을 완화한다.
색채	∙전통적 이미지의 건축물과 조화로운 유사 색 혹은 동일 색으로 계획한다.
	∙지붕은 원색사용을 금하고 회색, 회갈색 계열의 저채도 색채로 계획한다.
	∙창틀, 출입문 등은 고명도 색채를 지양하고 건축물과 동일계열의 저채도 색채로 계획한다.
기타	∙건물 외부로 노출되는 배선 및 부속시설은 은폐하는 것을 권장한다.

41. 천막시설물

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙문화재 내에 일정기간 임시로 설치되는 시설물로, 문화재와 조화로운 색채를 적용하고 일관성 있게 배치하여 정리된 경관을 연출한다.
배치	∙문화재와 인접하여 설치하는 것을 지양하며, 문화재로의 조망을 훼손하지 않는 위치에 배치한다.
	∙천막시설은 통합하여 한 장소에 밀집하여 배치하는 것을 권장한다.
	∙무분별하고 산발적인 배치를 금하며, 동일선 상에 배치하여 정리된 경관을 연출하도록 한다.
규모	∙불필요한 규모의 장식요소를 배제하여, 기능을 만족하는 최소한의 규모를 연출한다.
	∙문화재를 압도하는 규모의 천막시설 설치를 지양한다.
형태	∙간결한 뼈대 구조의 천막시설을 설치하여 주변 경관에 순응하는 경관을 연출한다.
	∙개방된 구조로 설치하여 개방성을 확보하며 주변 경관을 저해하지 않도록 디자인 한다
재료	∙반사율이 높은 비닐류의 천막 대신 천 재질을 사용하여 배경의 문화재에 순응하도록 한다.
	∙철제 틀과 천막을 제외한 다양한 재료의 복합적 사용을 금한다.
	∙철제 틀의 도장처리를 통해 인공적인 느낌을 완화하도록 한다.
색채	∙주변과 조화되며 전통적 이미지를 저해하지 않는 색채로 계획한다.
	∙고채도의 원색사용을 금하고 전통 색과 조화로운 저채도의 색채로 계획한다.
	∙형태나 그래픽, 글씨 등의 사용은 가급적 금지한다.
	∙연속된 시설물은 단색으로 계획하여 통일감을 부여한다.
기타	∙전선 등의 부속시설물이 외부로 노출되지 않도록 은폐한다.

42. 현수막시설

구분	디자인 기준
개념 · 기본	∙행사 및 홍보를 위해 진입부에 설치되는 임시 안내시설물로, 현수막의 색채 및 서체를 문화재 이미지와 어우러지도록 연출한다.
배치	∙주 관람동선에서 문화재의 조망을 가리지 않는 위치에 설치한다.
	∙여러 개의 현수막을 통합하여 설치할 수 있는 거치대를 설치하여 정리된 경관을 연출한다.
규모	∙가급적 가로배치를 원칙으로 하며, 규격을 통일하여 일관성 있게 연출한다.
	∙타 시설물에 부착할 경우 시설물의 폭과 길이를 고려하여 일체감을 부여한다.
형태	∙현수막 내용에 장식적 요소를 배제하고 필요한 사항만 간결한 내용으로 구성하여 주변경관에 순응하도록 한다.
재료	∙문화재와 이질감 있는 비닐재질의 현수막 대신 천 재질을 사용하여 문화재와 조화되도록 연출한다.
색채	∙한 시설물에 다양한 색채사용을 지양하고 배경색과 글자색을 포함하여 2~3가지 이내의 색채로 계획한다.
	∙문화재와 조화로운 저채도 색으로 계획하고 일관된 디자인 형식을 갖춰 통일감을 주도록 한다.
	∙고채도의 원색사용을 금하고, 전통 색과 조화로운 저채도 색으로 계획한다.
	∙시설물의 면적을 고려하여 적정한 크기의 서체로 계획한다.
기타	∙현수막의 서체는 한 가지로 통일하여 사용하며 간결한 내용을 권장한다.